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备注：采购文件中带“▲”并加下划线的为实质性要求或条款,带下划线的或者带深色底纹的为采购文件的重要内容，请各投标人审慎阅读。

温州市现代服务业发展集团有限公司关于浙江东方职业技术学院母婴护理实训室设备设施项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，温州正风招标代理有限公司受浙江东方职业技术学院委托，就母婴护理实训室设备设施项目以公开招标方式进行采购，欢迎合格的供应商前来投标。

采购项目编号：XCZZ-XY-2021-052

二、项目性质：国企采购（非政府采购）
三、采购项目概况：（详见附件采购文件）

	序号
	项目名称
	主要采购内容（详见采购文件）
	预算

	1
	 母婴护理实训室设备设施
	浙江东方职业技术学院母婴护理实训室设备设施采购，包括新生儿沐浴台及用物洗、新生儿蓝光箱、新生儿辐射保暖台、妇科检查模型、多媒体教学一体机、智能四步触诊模型（含多普勒）、高拟真智能情境娃娃、组合式新生儿护理模型、移动式监控示教及直播交互系统等，详见采购文件第五部分。
	56万元


四、投标人资格要求：

1. 符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对供应商的基本资格条件；

2. 本项目不接受联合体投标。

五、报名、采购文件的发售时间及地点等：

1． 报名时间及采购文件发售时间：2021年 07 月 06 日起投标文件递交截止时间止(双休日及法定节假日除外) 上午：9:30-11:00       下午：14:30-17:00

2.  报名及采购文件发售地址：温州市鹿城区映江锦园1幢1001室

3.  报名方式、购买标书及注意事项：

（1）网上报名（政采云报名）。请供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/），进入“政采云”平 台进行注册并报名。网上报名成功后，请供应商将“政采云”平台报名成功后的界面截图（内容包含项目名称、供应商名称）并添写联系人、联系方式后发送电子邮件至代理机构电子邮箱： 475819772@qq.com。代理机构经过审核后回复标书购买费汇入账户，供应商缴纳报名费后将缴费截图发回代理机构电子邮箱。
（2）现场报名。请供应商将报名资料送至采购代理机构办公地址。
（3）快递方式报名。通过快递方式报名的，请在报名资料上注明联系人和联系方式并快递至采购代理机构办公地址，代理机构将在收到报名资料后1个工作日内与供应商联系标书购买事项。
4.  报名购买采购文件时须提交的资料（装订成册）：

（1）投标人介绍信或法人代表授权书（原件）；

（2）投标人有效的工商营业执照副本及税务登记证（复印件加盖单位公章）。

5．采购文件售价(元)：人民币500元整（售后不退）。

6. 采购文件获取方式：代理机构收到采购文件购买费后1个工作日内发送电子版。

六、投标文件递交截止时间：2021年 07 月 27 日下午14:30整（北京时间）。

七、投标文件递交地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室。

八、开标时间：2021年 07 月 27 日下午14:30整（北京时间）；
九、开标地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室。

十、投标保证金：
1. 投标保证金：人民币5000元整（投标人须在投标截止时间前将投标保证金以银行转账形式缴纳并到账，汇出账号须为投标人银行账户）。
银行电汇或转账支票直接缴入以下收款人账户：
户 名：政采云有限公司

账 号：190001010400276210000002200

开户行：中国农业银行杭州西湖支行
2. 投标人缴纳投标保证金后，请携带投标保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。
十一、其他事项：
1.  公告期限：自本公告发布第二日起5个工作日。

2.  供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。
3.  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。
4.  温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。
十二、联系人及联系电话：

采 购 人：浙江东方职业技术学院

地    址：温州市龙湾区金海三道433号
联 系 人：沈老师

联系电话：0577-86561078

采购代理机构：温州正风招标代理有限公司

地    址：温州市鹿城区映江锦园1幢1001室

联 系 人：鲁先生
手    机：15356870776
联系电话：0577-88119278

采购监督管理部门：温州现代服务业发展集团有限公司纪检监察室

监督电话：0577-88160019
浙江东方职业技术学院

温州正风招标代理有限公司

2021年07月06日

温州市现代服务业发展集团有限公司关于浙江东方职业技术学院母婴护理实训室设备设施项目（自主）的征求意见公示

温州正风招标代理有限公司受浙江东方职业技术学院委托，就母婴护理实训室设备设施项目以公开招标方式进行国有企业采购，现将该项目采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.  是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.  影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2021年 07 月 09 日上午11 :30前将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州正风招标代理有限公司，外地可传真送达，传真：0577-88119278，传真件必须由法定代表人签字，并盖单位公章，同时将该传真件原件书面寄至我公司。

三、联系人：诸葛先生

手机：13506646781
联系电话：0577-88119278。

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

四、附：采购文件

浙江东方职业技术学院

温州正风招标代理有限公司

2021年07月06日

  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	项目名称
	母婴护理实训室设备设施

	2
	采购内容
	浙江东方职业技术学院母婴护理实训室设备设施采购，包括新生儿沐浴台及用物洗、新生儿蓝光箱、新生儿辐射保暖台、妇科检查模型、多媒体教学一体机、智能四步触诊模型（含多普勒）、高拟真智能情境娃娃、组合式新生儿护理模型、移动式监控示教及直播交互系统等，详见第五部分。

	3
	预算金额
	▲人民币伍拾陆万元整（￥560000.00元），投标人的投标报价超过预算的，按无效标处理。

	4
	供货时间
	合同签订后30天内完成全部货物的生产、供货及安装，并通过验收交付使用。

	5
	投标人资质格要求
	详见采购公告。

	6
	是否接受联合体投标
	(不接受

□接受，应满足下列要求：

	7
	踏勘现场
	□组织

(不组织

	8
	投标预备会
	□召开

(不召开

	9
	分包
	□允许

(不允许

	10
	偏离
	偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。

	11
	投标有效期
	投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。

	12
	投标保证金
	详见采购公告

	13
	递交投标文件地点
	详见采购公告

	14
	开标时间和地点
	详见采购公告

	15
	投标文件份数
	纸质投标文件：技术资信标与商务（价格）标各伍份（壹正肆副）；电子版投标文件壹份（正本盖章版扫描件PDF格式存入U盘），装入商务（价格）标密封袋内。

	16
	开评标程序
	密封情况检查(开启技术资信标(资格性审查(技术资信标评审(开启价格标(价格标评审(提交评审报告

	17
	评标委员会

的组建
	评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或以上单数。

	18
	履约担保
	履约担保的形式：接受现金、履约保函等多种合法形式

履约担保的金额：合同价的10%。
签订合同前7个工作日内须向采购人提交履约担保，并且要保证履约担保在合同履行期间的有效性。

	19
	投标文件拒收条款
	详见采购文件第11页，第3点。

	20
	投标文件无效标条款
	详见采购文件第12页，第3.3点。


一、 说   明

1.   本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等相关法律、法规组织实施。

2. ▲合格投标人
见采购公告

3.   投标人代表
3.1  指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件四）。
4.   投标费用
4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、 采购文件

1.   采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   采购文件的澄清或者修改

2.1  采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.2  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标人在收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

三、 投标文件的编制

1.   投标人应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2.   投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：
3.1  投标文件由技术资信标和商务（价格）标两部分构成：

（1）技术资信标
	序号
	内容
	说明

	1
	投标函
	附件一

	2
	资格证明文件
	附件四

	2.1
	法定代表人身份证明
	附件四-1

	2.2
	法定代表人授权书
	附件四-2

	2.3
	投标人企业法人有效营业执照副本和税务登记证
	

	2.4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	附件四-3

	2.5
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
	附件四-4

	2.6
	无重大违法记录声明函
	附件四-5

	2.7
	投标人认为需要提交的其他资格证明材料
	

	3
	商务条款、技术规格偏离表
	附件五

	4
	投标人获得的各类认证、资质、奖励等证书
	

	5
	货物成套供货清单
	附件六

	6
	同类项目的销售业绩
	附件七

	7
	企业生产设备
	

	8
	实施方案
	

	9
	售后服务
	

	10
	根据评分细则投标人认为需要提供的其他相关资料
	

	说明：以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件的，须在复印件上加盖投标人有效的单位公章。


（2）商务（价格）标
	序号
	内容
	说明

	1
	投标报价一览表
	附件二

	2
	投标分项报价表
	附件三


3.2  投标文件格式

投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写、编写目录和页码并装订成册，分别装于技术资信标和商务（价格）标中。

4.   投标报价
4.1▲投标报价为含税总价，是指供应商正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的所有价款。即报价包括母婴护理实训室设备设施提供费用、包装费、国内运杂费、国内运输保险费、安装调试和实施服务费用（包括所需的安装材料、安装附件、尺寸修改等）、验收（含第三方验收、消防验收）、培训费用、质保期内的运行维护费用、技术服务、售后服务、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、津贴、交通、食宿、通讯等费用）、税金、利润、采购代理服务费以及各种不可预见等全部费用，投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。
4.2  投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标人代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  采购人不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6▲投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认

为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。
5.   投标保证金
5.1  投标保证金：人民币伍仟元整（投标人须在投标截止时间前将投标保证金以银行转账形式缴纳并到账，汇出账号须为投标人银行账户）。
银行电汇或转账支票直接缴入以下收款人账户：
户 名：政采云有限公司

账 号：190001010400276210000002200

开户行：中国农业银行杭州西湖支行
5.2  投标人缴纳投标保证金后，请携带投标保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。
5.3  发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标人在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经查实，投标人在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。

6.   投标有效期
6.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关投标保证金退还与否的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
7.   投标文件的签署和规定
7.1  投标人应提供技术资信标、商务（价格）标各一式伍份的投标文件，分别装订成册，电子版投标文件壹份（正本盖章版扫描PDF格式）。其中正本壹份、副本肆份，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

7.2  合同原件等另行密封，并由法定代表人或经正式授权的代表签署与投标文件一起递交。
7.3  投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或投标人授权代表签署，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.4  投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其投标人代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.5  投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8.   投标文件的密封及标记
8.1  投标人必须将投标文件的“技术资信标”（正本壹份、副本肆份）、“商务（价格）标”（正本壹份、副本肆份）分别密封、电子版投标文件装入商务（价格）标内，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”或“商务（价格）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标人公章并由法定代表人或投标人代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2  如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

四、 投标文件的递交

1.   投标文件的递交

1.1▲投标文件必须在采购文件规定的投标文件截止时间前送达到采购文件指定的收标地点，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书（原件）、投标人代表有效身份证件和企业法人营业执照副本复印件（加盖公章），由评标委员会确认其投标资格。
2.   投标文件的修改和撤回

2.1  在投标文件递交截止时间前，投标人可以以书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2  “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标人名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标文件递交截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

3. ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未密封或未装订的投标文件；

3.3  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4  以电讯形式递交的投标文件；
3.5  未缴纳投标保证金的。

五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性
2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人施加影响，其投标将被拒绝。
3.   开标、评标
3.1 采购人按采购文件规定的时间、地点开启“技术资信标”，开标前首先检查标书的密封情况，确认无误后由采购工作人员当场拆封。

3.2  投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

（1）资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标文件中的法定代表人授权书（原件）、投标人代表有效身份证件（原件）和企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）等资格证明及投标保证金缴纳凭证进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该供应商的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。
（2）符合性检查。依据采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3.3▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：
（1）投标文件未按采购文件要求加盖投标人单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

（2）明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；
（3）投标文件附有采购人不能接受的条件；
（4）技术资信标中出现投标报价的；
（5）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；
（6）投标人代表未提交本人有效身份证件或授权代表无法定代表人合法有效授权委托书的；
（7）不符合法律、法规和采购文件中规定的其它实质性要求的。
3.4  开商务（价格）标
（1）开商务（价格）标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各投标人资格性审查结果和技术资信标得分情况。

（3）检查有效投标人“商务（价格）标”的密封情况，确认无误后开启“商务（价格）标”，唱读“投标报价一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和唱读的投标文件，原封退回给投标人。

（5）开商务（价格）标时，指定专人作好记录，存档备查。

3.5  “商务（价格）标”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，投标文件中投标报价一览表内容与投标分项报价表不一致的，以投标报价一览表为准，计算上的错误，可按下面方法修改：

（1）投标文件的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（2）如果投标人不接受对其价格错误的修改，其投标将被拒绝。
3.6  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
3.7  实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.8  评标委员会对审查合格的投标文件，按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。
3.9  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

4.   投标文件的澄清

4.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由投标人代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

4.2  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标文件则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，不进入下一步评审。
5．  确定中标候选供应商

5.1  本次采购由评标委员会确定中标候选供应商。

5.2  评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术资信分与商务（价格）分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一）。

5.3  排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为中标人。

5.4  采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

6.   根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》（温国资委【2020】125号文件）第三十三条的规定，采购响应( 指投标或谈判、报价)截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体.上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定,由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动,但采购项目第一次评审活动除外。

7.   评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

8.   未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。
六、 授予合同

1.   最终审查

1.1  评审结束后，采购人将对评标委员会确定的中标候选供应商进行最终审查，审查内容主要是中标人是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2  如果审查通过，采购人将把中标合同授予该中标人，如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标，并对排名第二的候选供应商进行类似审查。若排名第二的候选供应商审查仍未通过，此次采购失败，重新组织采购。

1.3  评标委员会确定的中标候选供应商经采购人审查同意后，在采购人指定的企业采购信息发布媒体上公告中标结果。
2.   中标通知书
2.1  中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。
2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。
3.   授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4.   签订合同
4.1  中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。
4.3  采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。
4.4  拒签合同的违约责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

4.5  合同一式五份，其中采购人二份，中标人二份，采购代理机构备案一份。中标人在采购合同签订后应及时提交壹份交采购代理机构备案。同时提交一份投标文件正式版的扫描件（PDF格式）供采购人备案用。
5.   履约保证金

5.1  中标人在收到中标通知书，签订合同前向采购人提交合同总价10%金额的履约保证金。
5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自验收合格之日起15个工作日内，采购人应将履约保证金无息退还给中标人。
6.   质疑与投诉

6.1  投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理单位提出质疑。

6.2  采购人或采购代理单位在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。
6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。
6.4  温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。
7.   采购代理服务费
7.1▲采购代理服务费一次性收取人民币陆仟捌佰元整（￥6800.00元），由中标人在领取中标通知书时支付给采购代理机构。
7.2  采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

7.3  采购代理服务费汇入账户：

户  名：温州正风招标代理有限公司

账  号：769000120190010526

开户行：温州银行江滨支行

7.4  关于采购代理服务费的详细事宜请咨询采购代理机构财务部周先生（0577-88119278）。
第二部分   合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：  浙江东方职业技术学院  （采购人）

乙方:                 （中标人）

浙江东方职业技术学院的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。
一、货物内容及合同价格

金额单位：元 

	货物名称
	型号规格
	配置要求
	数量
	单价（元）
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	合同总价大写：                              小写：￥      


注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。

　2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、质保期
本项目所有产品应提供自货物验收合格并交付使用后至少3年（36个月）的现场免费质保期，如厂商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行。

七、交货期、交货方式及交货地点

1、 交货期：合同签订后30天内完成所有货物的供货及安装调试，提交一份完整的设备安装验收单或验收报告，由甲方进行验收。
2、 交货方式：（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

（3）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

3、 交货地点：甲方指定地点。同时向甲方提供货物的质量保证书、保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。
八、货款支付

 付款方式：在签订合同前乙方向甲方提交合同总额10%的履约保证金，如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同；合同签订后，乙方向甲方支付合同金额5%货款作为质量保证金。乙方完成全部货物的生产、运输、装卸、安装、调试并通过最终验收后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额100%的货款（乙方必须开具与合同金额相等的正规有效的增值税普通发票）并一次性无息退还履约保证金。质量保证金待验收合格之日起36月后无质量问题15个工作日内一次性无息退还。
九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务
1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。乙方应保证所提供的货物经正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。
2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、 据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

4、本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向甲方移交之日起 3年（36个月）（货物另有超过质保期规定或乙方投标文件另有承诺的按就高原则执行），在保质期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有货物要求乙方提供上门服务。在保修期内所产生的相关费用由乙方承担，并提供7×24小时电话响应技术咨询，除非采购文件另有规定，乙方须在接到甲方维修要求电话后，72小时内解决问题。

十一、调试和验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4、 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、 验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1、除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
2、每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。
3、乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。
十三、违约责任

1、 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、合同经甲、乙双方签署并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方协商后并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
5、本合同壹式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执贰份，壹份送至采购代理机构备案。
	甲      方
	乙        方

	单位名称：浙江东方职业技术学院
	单位名称：                          

	单位地址：温州经济技术开发区金海三道433号
	单位地址：

	法定代理或委托代理人：
	法定代理或委托代理人： 

	电    话： 0577-86561078
	电    话：

	开户银行：中国银行温州市分行南城支行
	开户银行： 

	账    号：397469008964
	账    号：

	纳税人识别号：123303004728740058
	纳税人识别号：

	签订日期：
	签订日期：


第三部分   附   件

附件一 投标函

投 标 函

致：浙江东方职业技术学院
根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制投标文件的技术资信标【正本壹份，副本肆份】；

（二）按“投标人须知”要求编制投标文件的商务（价格）标【正本壹份，副本肆份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

   地址                           
   电话                           
   传真                           

电子邮件                       

                                   投标人名称                              
                                   公章                                    
                                   投标人代表（签字）：                     
                                   日期                                     
附件二 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                                                      项目编号：

	序号
	项目名称
	投标报价
	备注

	1
	
	小写：￥
	

	
	
	大写：人民币
	


说明：1、投标报价为含税总价，是指供应商正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的所有价款。即报价包括母婴护理实训室设备设施提供费用、包装费、国内运杂费、国内运输保险费、安装调试和实施服务费用（包括所需的安装材料、安装附件、尺寸修改等）、验收（含第三方验收、消防验收）、培训费用、质保期内的运行维护费用、技术服务、售后服务、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、津贴、交通、食宿、通讯等费用）、税金、利润、采购代理服务费以及各种不可预见等全部费用，投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。
2、▲不提供投标报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件；

3、此表栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”中合计价相一致。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日 期：      年    月    日

附件三 投标分项报价表

投标分项报价表
项目名称：                                                    项目编号：

	序号
	项目内容
	型号和规格
	数量
	产地
	制造商名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	主要货物（根据供货清单详细分项列出）(含税)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	配套设备及材料(含税) （逐项列出）
	
	
	
	
	
	
	

	3
	随机易损、易耗备品备件、专用工具（如有）
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收费（含第三方验收费）
	含
	

	5
	人员培训费、技术服务费（如有）
	含
	

	6
	至最终目的地的运费、保险费
	含
	

	7
	售后服务
	含
	

	8
	采购代理服务费
	含
	

	9
	其他
	含
	

	总   计   价
	


说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的总计价应与附件二“投标报价一览表”对应投标报价相一致。
3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日 期：      年     月    日
附件四 资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人身份证明

投标人名称：                                
单位性质：                                  
地    址：                                  
成立时间：             年        月        日

经营期限：                                   
姓    名：                 性别：        年龄：       职务：         
系：                            （投标人名称）的法定代表人

特此证明

投标人：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

	法人代表身份证复印件

（粘贴处）


（2）法定代表人授权书

浙江东方职业技术学院：

本人       （姓名）系          （投标人全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                                

    代理人无转委托权。

法定代表人 (签字)：

           投标人全称（公章）：

           日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

职务：
手机号码：

附：授权代表身份证明
	授权代表身份证复印件

（粘贴处）


（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（采购人）：
我方 （供应商）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
特此承诺！
供应商名称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：       年    月    日
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方     （供应商）   承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日
（5）无重大违法记录声明函
浙江东方职业技术学院：

我公司参与                          （项目名称、项目编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形），符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》规定的供应商条件。若贵单位在本项目采购过程中发现我方采购活动前三年内有重大违法记录并处于违法处罚期的，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月   日  

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。
附件五 商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                             项目编号：
	内   容
	采购文件

条目
	采购文件

规格要求
	投标文件

对应规格
	说   明

	商务条款
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	技术规格
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：      年     月    日

附件六 货物成套供货清单

（1）货物成套供货清单（或详细配置清单）

	序号
	名  称
	品牌、规格型号
	单位
	数量
	原产地
	制造商
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（2）随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单

	序号
	名  称
	型号规格
	数量
	原产地/制造商
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：      年     月    日

附件七 同类项目的销售业绩

同类项目的销售业绩

项目名称：                                                     项目编号：

	序号
	项目名称
	用户单位
	合同金额
	合同日期
	联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人自2018年以来（以合同签订的时间为准）同类销售业绩（合同和发票复印件加盖单位公章，原件备查）。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：      年     月    日

第四部分   合同格式

浙江东方职业技术学院采购的              （项目名称、项目编号）在国内公开招标，经评标委员会决标             为中标人。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1． 合同文件

    下列文件构成本合同的组成部分：

   （1）合同主要条款

   （2）中标通知书

   （3）投标分项报价表

   （4）技术规格、商务条款偏离表

   （5）投标技术和服务响应方案

   （6）合同补充条款或说明（如有的话）

   （7）履约保证金

   （8）承诺书（含询标记录和优惠条件）

2． 合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。
3． 货物和数量

   本合同提供的货物、数量和服务及要求（详见第五部分采购内容及要求）。

4． 合同总价

本合同总价为          元人民币。（分项价格详见投标分项报价表）

5． 付款方式、交货时间及地点

   本合同的付款方式、交货时间及地点在合同特殊条款中已规定。

6． 合同生效

6.1 本合同经双方授权代表签署，买方收到卖方提供的履约保证金，买卖双方加盖印章后生效。

6.2 本合同一式伍份，买方贰份、卖方貳份、代理机构壹份备案，具有同等效力。

6.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

买方：（印章）                       卖方：（印章）

        全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

时间：                               时间：

第五部分   采购内容及要求

一、 相关说明

1.   投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照采购内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对采购文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对投标人的投标做出不利评定。

2.   投标人须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标人提供，各投标人应对本采购文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标人免费提供。

3.   投标人需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。
4.   投标人需提供各种材料的各项检测报告及成品货物检测报告等认为需要提供的资料。 
5. ▲本项目的采购预算为人民币伍拾陆万元整（￥560000.00元），投标人的报价超过采购预算的，按无效标处理。
6.   交货时间、地点，付款方式与结算、人员培训、质量保证等请见合同主要条款。

二、 采购内容及要求

1.   采购设备清单及技术参数和要求：

	序号
	产品名称
	技术参数及规格
	数量
	单位

	1
	新生儿沐浴台及用物洗
	每箱（一套）中包括的物品包括：3块尿布、3块纸尿布、短裤、湿巾、婴儿睡衣、小汗衫、奶瓶、鞋子、勺子、肥皂、围兜、毛巾、卫生纸、棉签、婴儿粉、擦脸油、沐浴液、毛毯、和婴儿护理手册、婴儿洗浴台。

（1）婴儿洗浴台：

规格：970*580*820mm，斜平底盆，五金花洒，内胆：亚克力，裙板：亚克力，全不锈钢支架。
	10
	套

	2
	抚触台
	抚触台由：规格：1200*800*850mm，AO级环保板，高克数海绵，皮革制作，安全环保，下面要有柜子有门锁。
	4
	个

	3
	新生儿医用推车
	钢制车架，静电喷塑，整体设计合理，美观大方；

材质：腿为φ25的圆管，支架为3*5的方管，婴儿盆支架为φ22的圆管。厚度都为0.8mm；

3、气控升降装置可以调节高度方便母婴交流；

4、婴儿盆采用健康环保的树脂透明材料，通气性好；

5、特别设计的一端倾斜功能，采用气动升降方式，优质气缸，升降平稳安全，倾斜功能可防止婴儿进食后出现呕吐现象；

6、底部配有杂物架；

7、规格：L860*W460*H880mm左右
	2
	个

	4
	新生儿蓝光箱
	箱温控制，肤温监测，LED显示； 具有双面辐照功能，上灯箱光源为蓝光灯管或LED可选，下灯箱光源为LED光源； 具有光照治疗时间计时功能； 产品具有自检功能，多种故障报警提示； 前面板具有温度校正功能； 具有肤温传感器脱落报警提示功能； 具有正门独立锁定装置； 自然风道加湿； 抽拉式水箱 ； 婴儿床可从侧面拉出； 两侧和正门的有机玻璃可打开； 采用无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度。 基本配置 上箱体（含上灯箱、控制仪、婴儿床）及下箱体（含下灯箱、储物柜）      
	1
	套

	5
	新生儿辐射保暖台
	具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 皮肤温度和设置温度的分屏显示； 婴儿床四周有挡板，有故障报警提示； 工作电源 AC220 V/50 Hz，输入功率 700 W； 控温范围 34.5℃~37.5℃
	1
	套

	6
	吸氧头罩
	中号和小号吸氧头罩
	8
	套

	7
	女性骨盆附生殖器官模型
	显示女性骨盆、生殖器官和盆腔脏器 及血管神经等结构
	1
	套

	8
	骨盆外测量器
	大、小各 1 个，不锈钢质地
	8
	套

	9
	软尺
	可卷起携带，有厘米单位
	8
	个

	10
	胎心监护仪
	能够显示胎儿瞬时心率数字，有胎儿 瞬时心率图谱记录、胎动标记记录，并 能进行胎心音录音和重放
	1
	套

	11
	多功能产床
	整体水平升降、背板折转、前后倾（另 配脚踏开关）；配有隐藏式活动辅助台面。底座的固定与移动采用手动控制。 1.
台面全长：1900㎜；台面宽度：600㎜；台面高度调节：650-900mm；

2. 背板上/下折：≥60°/≥10°；前倾：≥10°；后倾：≥25°；

3. 配置清单：

麻醉防护屏1个，支肩架1付，搁臂架1付，拉手1付，托腿架1付，蹬足1付，床垫1套。
	1
	套

	12
	妇科检查模型
	1.模型模拟一成年女性下半身，上至腰部，下至大腿上1/3，标准的妇科检查截石位；

2.模型内部解剖结构精确，包括：子宫、卵巢、输卵管、圆韧带等；

3.可进行的操作包括：三合诊、双合诊；阴道窥器检查；宫颈病变的观察与识别；宫内节育器取放；避孕隔膜置入；

4.包括10个仿真子宫：正常子宫（前倾、后倾的子宫），妊娠子宫（妊娠7～9周子宫、妊娠10～12周子宫、妊娠20周子宫），病理子宫（子宫肌瘤、左侧输卵管炎子宫、右侧输卵管炎子宫、子宫畸形合并右侧输卵管炎、左侧卵巢囊肿子宫）；

5.包括7个宫颈：正常宫颈、妊娠宫颈、经产妇宫颈、宫颈息肉、宫颈癌、宫颈腺体囊肿和宫颈糜烂；

6.2个半透明的子宫：前倾和后倾位，可以观察宫内避孕器放置和进行子宫探查；

7.模型材质先进，外阴处抗撕裂；子宫和宫颈可根据需要进行组合。
	5
	套

	13
	儿童身高体重秤
	可测量身高、体重，测重范围0.1kg-180kg；测身高范围：70cm-190cm
	1
	个

	14
	分娩机制式教模型
	产品包含模拟女性骨盆，外观逼真，手感真实，解剖结构正确，可演示分娩全部过程，配套2个胎儿，带脐带。适用于演示胎儿分娩过程、双胎分娩和难产、脐带和脐带脱垂处理等。
	1
	套

	15
	产包
	大包：双层包布、大裤腿、中单、大底 单、大圆孔巾、治疗巾、卵圆钳、布巾 钳、搪瓷碗或弯盘、聚血器（有刻度，便 于计出血量）、大搪瓷盆（接胎盘用）、 中弯止血钳、直止血钳、手术衣等； 小包：止血夹、断脐用手术剪、脐带卷 和脐带纱等
	2
	套

	16
	会阴冲洗用物
	能满足对会阴的清洁消毒训练使用 （冲洗壶 1 只，便盆 1 只，弯盘 1 只，卵圆钳 2 把）
	8
	套

	17
	婴儿透明洗胃示教模型
	模型可通过透明前胸盖直接观察到内部组织的解剖结构及置管的位置，方便示教和操作手法的检验；同时也可用于训练、考核学生的操作是否正确；

解剖结构逼真，包括：双肺、食管、胃、膈肌、肝、脾、肠；

模型的外侧有医用接头，可与各类常规医用接头连接；

模型可进行洗胃、胃肠减压术、胃液采集术、鼻饲、可经口插胃管的训练。
	1
	套

	18
	新生儿气管插管抢救包
	包括小儿气管插管，医用托盘，连接管，石蜡棉球，长胶带，吸痰管，治疗巾等。

其他：纱布、无菌手套、棉签、皮肤消毒用品等
	1
	套

	19
	新生儿复苏气囊
	有气囊、储气袋、面罩、压力表、阀门等
	1
	套

	20
	胎头吸引器
	软质吸引罩，与吸引罩相连通的吸头和抽气筒
	1
	个

	21
	产钳
	不锈钢质地
	2
	套

	22
	外阴缝合练习模型
	可展示外阴切开口：正中切口、左侧切 口、右侧切口； 模型质地柔软，可反复进行缝合练习
	8
	套

	23
	设备带（床头灯、呼叫系统、吸氧调节扣和负压装置等）
	铝合金材质、电烤漆工艺，可输出氧气
	2
	套

	24
	全套监控设备
	4K超高清，智能编码储存36G/天，监控摄像头路数2
	1
	包

	25
	空调
	中央空调

匹数：3匹

类型：风管机

能效等级：一级能效

冷暖类型：冷暖

变频/定频 ：变频
	2
	台

	26
	多功能护理床
	配4折床垫、全套床上用品、床头柜（47*47*75，颜色与床统一）、床边椅，有床栏，三折摇床

规格：90*210（宽*长）
	1
	张

	27
	床上用品（大中小枕头，翻身枕，被单，床单，枕套等）
	全棉质
	1
	套

	28
	多媒体教学一体机
	内存：5G，硬盘容量500GB，win10，

i7，100寸  具有录像播放、实物投影、电脑操作系统、示教及反示教系统，可移动。
	1
	套

	29
	高仿真骨盆测量训练模型
	尺寸：自然大，真实尺寸大小

材质：PVC材料

可显示骨盆腔的三个平面：a)骨盆入口平面；b)中骨盆平面；c)骨盆出口平面。

包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联系及第4、5腰椎等结构组。
	8
	套

	30
	新生儿脐带护理模型
	本产品可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片以及脐部护理，眼、耳护理和指导哺乳训练和示教的工具。
模型尺寸：自然大
	10
	套

	31
	智能四步触诊模型（含多普勒）
	1.模拟了一成年孕妇躯干外形，从胸部到大腿根部，屈膝仰卧位；

2.体表标志明显，手感真实，结构包括乳房、隆起的腹部、盆腔、胎儿、耻骨联合等；

3.可进行四步触诊法、宫高、腹围测量、骨盆外测量、乳房护理；

★4.腹腔内胎儿由仿真羊膜囊包裹，内置真实液体，胎儿浸泡在液体内，增加触诊的真实感受；羊水量可调节；

5.胎儿为孕32周大小，可通过触诊明显区分胎头、胎背：胎头硬而圆且有浮球感，胎臀软而宽、形状不规则，胎背平坦、饱满；

★6.可使用真实听诊器及多普勒胎心仪在腹壁胎背位置听诊到胎心音；

7.支持腹壁打开，方便调整胎儿体位，胎儿可摆成多种体位（头位、臀位、横位）以供触诊练习；

8.胎心频率及音量支持调节，胎心率可调范围：80-200次/分，胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化；声音支持外放；

9.提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率；

10.嵌入式控制面板，简单美观，控制方便。
	1
	套

	32
	高拟真智能情境娃娃
	1、模拟婴儿：

a.模拟婴儿,重量约6.4斤,身长约53厘米

b.颈部装置传感器，让婴儿的头部可前后左右各侧转动，并侦测学生是否确实支撑婴儿头颈部

c 多种真实婴儿声如：咳嗽,打嗝,哭闹,愉悦…等；针对不同身心理需求的哭声皆不相同

d 独特的奶香味设计能增进对于婴儿照护模拟的体验

e.模拟8天到3个月大的婴儿的生活作息

f.多样化的种族与肤色可供选择

g.内建充电电池，充电6小时可连续使用5~7天

h.软质塑料材质，头、颈、四肢关节无螺丝，可正常转动

i. ★可模拟婴儿体温照护需求

j.使用特殊感应式奶瓶、尿布及母乳哺乳感应片

k.透过感应手环,可清楚的辨识照护者

l.无电源开关设计：可避免学生自行关闭电源逃避照顾的责任

2、硬件产品需求：

a.身高体重与真实婴儿相似，外表逼真，有男女不同性别及不同肤;

b.有逼真的婴儿呼吸声、哭声、咳嗽声、打嗝声等，能完整的模拟婴儿的基本需求;

c. ★头部颈部有感应器，可侦测头部支撑，预防颈部伤害；内建摇晃侦测器，可侦测摇晃和拍打;

d.无线感应器，实现喂食感应、尿布感应、温度感应，能准确感应照顾过程是否正确对婴儿的需求进行反应，照顾婴儿的姿势是否正确;

e.通过无线感应ID技术，智能识别照护者的身份内含可更换充电电池，续航最长时间不小于5天。

3、软件功能需求：

a. 练习婴儿照护每天24小时不中断，如同真实的婴儿一般。而所有婴儿反应皆取自真实娃娃的生理纪录，配合教师进行难易度设定；

b.内建程序模拟婴儿照护日夜会遇到的问题，学生须做出正确的判断处置，练习喂食，拍隔，换尿布等

c.操作正确或错误皆可记录在婴儿的内置存储器中，在情境结束后，可在电脑列印出报告与分数

d.可自行设定照护者的信息（如姓名班级等）、婴儿的信息、照料时间、照料难度、休眠时间等

e.软件可控制婴儿模拟产生喂食、拍嗝、安抚、换尿布、高兴及咳嗽等声音

f.操作的计分规则可根据教师需要自行修改

g. 照护完成后，可读取对应婴儿的数据并生成照护报告。

h.仿真软件可完整模拟整个控制软件的过程，内含照料过程的部分测试功能，实现互动，可联网运行。

4、数据传输方式：

a.无线程序设定婴儿照护需求.(喂奶,轻拍,摇晃,换尿片,并可将正确或错误照护结果自动记录并打印)

b.控制软件可在windows操作系统兼容

c. ★内建15个照护计划可做难/中/易设定，指导者可根据学生不同的需求做个人化设定系统一次最多可以同时控制100个娃娃

d.使用电子式ID和腕带来辨识照顾者

e. 婴儿之设定与传输均为无线式感应

f.个别记录婴儿数据,完整详细的照护报告可评估照护状况

5、每一组内含配件：

220V电源供应器x1

高拟真智能情境娃娃外出服×1

高拟真智能情境娃娃睡衣×1

高拟真智能情境娃娃连身衣×1

尿布(含感应片)×2 

感应奶瓶×1

学生ID感应片 ×1

感应ID配戴手环 ×5
	1
	套
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	组合式新生儿护理模型
	为一新生儿全身模型，外形可爱，肩、髋、膝及颈部关节均可活动；

解剖结构逼真包括：囟门、脐带、男女互换外生殖器、尿道、肛门，腹壁盖可打开，内有各种解剖结构精确的器官如肺、心脏、胃、膈、肠、膀胱；

可进行基础新生儿护理如穿衣、洗浴、包裹、换尿布；

可进行鼻胃管置管、脐带护理、导尿、灌肠、股外侧肌、臀部肌肉注射等操作；
	10
	套
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	高级婴儿气道梗塞及CPR模型
	1.
正常的气道阻塞模拟；

2.
可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压；

3.
气道贯通时的胸部扩张；

4.
窒息、异物阻塞气道的模拟；

5.
标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局；

6.
精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨；
	6
	套
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	储物柜
	L2600mm×W500mm×H1800mm（里面布局能使用母婴实训室物品的摆放）
	1
	套
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	移动式监控示教及直播交互系统
	（一）移动推车
一、车体
1.车体尺寸：2178mm（H）×600mm（L）×550mm（W）；
2.工作台尺寸：550mm(L)×400mm(W)；
3.键盘托尺寸：515mm(L)×270mm(W)；
4.工作台高度：工作台面距离地面1000mm；
5.工作台最大载重：≤30kg；
6.车身立柱尺寸：1920mm（H）×150mm（L）×100mm（W）；
7.车身立柱穿线孔：φ50mm；
8.双屏幕挂架类型：双节臂航空铝材万向折叠旋转伸缩壁挂架；
9.单屏幕挂架接口：75mm×75mm；100mm×100mm；
10.单屏幕挂架载重：≤8kg；
11.挂架旋转角度：水平360°；上下左右270°翻转；
12.挂架伸缩距离：9cm-46.5cm；
13. 16寸-32寸显示器安装支架；
14.采用4个万向及双轮全制动静音脚轮；
15.最大载荷：80KG。
二、吊臂
1.吊臂水平角度：350°；
2.吊臂垂直角度：-45°～50°；
3.吊臂最大举升高度：2100mm±400mm；
4.吊臂最大臂展：1800mm±80mm；
5.吊臂悬停负重：1kg-10kg；
6.旋转臂材质为金属。
三、一般规范
1.电源：220V，内置品牌多孔位插排及千兆网络跳线，标准线标，收纳包线管；
2.工作温度与湿度：-10℃ ~ 70℃，小于90％RH；
3.重量:70kg±5kg。
（二）智能球型摄像机（全景、特写双摄）
1.视频输出支持2560×1440@60fps 
2.支持4倍光学变倍，16倍数字变倍
3.支持最低照度可达彩色0.006Lux，黑白0.0003Lux
4.支持水平手控速度不小于60°/S，云台定位精度为±0.1° 
5.水平旋转范围为0°~350°，垂直旋转范围为-5°~90°
6.支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 
7.信噪比≥58dB，网络延时不大于90ms 
8.动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于130 
9.样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 
10.具备较强的网络适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 
11.球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 
12.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC。 
13.支持1路报警输入接口，1路报警输出接口，1路音频输入，1路音频输出。
14.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 
15.具备较好的电源适应性，电压在DC12V±25%范围内变化时，设备可正常工作。 
16.支持IK10防暴等级。（公安部型式检验报告证明，需加盖生产厂家公章）
17.支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%。 
18.支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 
19.当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 
20.可通过IE浏览器设置4个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 
21. 符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。
（三）触摸显示屏(双屏)
一．整体设计要求
1、采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。
2、为保证产品使用的安全性，整机采用不低于4mm厚钢化玻璃，防爆，防划，屏幕表面可承受550g钢球在1.5米高度自由下落撞击。
二、显示性能要求  
1、屏幕尺寸：21.5英寸 LED 原装液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°。
2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化玻璃，防划防撞能承受重物撞击。
3、输出端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路HDMI；≥1路RS232接口；≥4路USB接口。
4、整机具备HDMI out输出端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备。
5、图像制式：PAL/SECAM；喇叭输出功率：10瓦x2。
6、显示屏寿命不低于50000小时。
三、触摸性能要求
1、采用接触式10点或以上电容触控技术。
2、书写方式：手指或笔触摸
3、首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒
4、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm
5、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。
四、内置电脑参数
1、处理器：Intel Core≥i5处理器；
2、内存：≥4GB；
3、硬盘：SSD.128G硬盘配置；
4、内置WiFi：IEEE 802.11n标准；
5、内置网卡：10M/100M/1000M；
6、具有独立非外扩展的电脑USB接口： 2.0≥2，3.0≥2；
7、键盘/鼠标：无线键盘鼠标。
五、*安全可靠性要求
1、整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。
2、一体机产品阻燃等级为V-0级，有效避免产品意外燃烧。
3、具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用。
4、机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化。
产品应获得3C强制认证证书。（需加盖生产厂家公章）
提供质量管理体系ISO9001认证证书。（需加盖生产厂家公章）
需提供CQC中心中国节能产品认证证书。（需加盖生产厂家公章）
（四）IP可视对讲分机
1.对讲功能：发送语音信号到网络分控机或网络主控机
2.广播功能：接收网络主控机或网络分控机的广播信号
3.语音通话 通话方式 免提
4.内置MIC输入 MIC类型 全指向电容咪头
⑴灵敏度： ≤-45dB
⑵指向性： 全指向性
⑶信噪比： ≥54dB
⑷频率响应： 50 Hz～15K Hz
5.音频压缩编码 
⑴采样率 32KHz
⑵采样位数：16bit
⑶压缩标准：AAC
⑷压缩码率：48kbps
⑸音频技术：回声消除 先进的数字回声消除技术，可全面消除回声，防止啸叫
⑹音频降噪：软件降噪技术，有效降低环境回音及噪音
6.内置扬声器输出
⑴频率响应： 20 Hz～20K Hz
⑵谐波失真： < 0.5%
⑶信噪比： 80dB
⑷内置扬声器阻抗： 4欧
⑸内置扬声器额定功率： 3W
7.摄像头 
⑴摄像头像素 1280 × 738
⑵视频压缩编码： 压缩标准 H.264
⑶编码类型： Main Profile
⑷压缩码率： 2Mbps
⑸帧率： 50Hz: 25fps (1280 × 738) 60Hz: 30fps (1280 × 738)
8.外部接口： 开关量报警输入 2路（需配接转接线缆）
9.开关量报警输出： 2路（需配接转接线缆）
10.报警输出供电： 1路（5V/500mA）（需配接转接线缆）
11.音频输入：（MIC IN/LINE IN） 1路,3.5mm立体声插座（需配接转接线缆）
12.音频输出：（LINE OUT） 1路,3.5mm立体声插座（需配接转接线缆）
13.网络接口： 1个，10/100Mbps自适应以太网口， RJ45接口
14.网络协议： TCP/IP、UDP、IGMP
15.供电方式： 外接直流电源适配器（2.0圆孔）
16.工作电压： DC12V
17.最大工作电流： 功放额定功率输出时：0.46A（DC12V）
18.功耗： ≤5.5W
19.工作温度： -10℃～70℃
20.工作湿度： 10% ～ 90%
21.安装模式： 壁挂式安装
22.尺寸： 111mm（宽）*186mm（高）*50mm（厚）
产品应获得公安部型式检验报告证明。（需加盖生产厂家公章）
（五）全向拾音器
一、全向拾音器
1.拾音面积:10平方米-60平方米
2.音频传输距离:3000米
3.灵敏度:-45dB
4.频率响应:20Hz ～ 20kHz
5.指向特性:全指向性
6.信噪比:65dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa
7.动态范围:104dB (1KHz at Max dB SPL)
8.最大承受音压:120dB SPL (1KHz,THD 1%)
9.输出阻抗:600欧姆非平衡
10.输出信号幅度:2.5Vpp/-25db
11.麦克风:全指向性电容咪头
12.咪头数量:单咪头
13.信号处理电路:ClearSpeech ASIC专业音频处理
14.保护电路:雷击保护、电源极性反转保护
15.适配器:内置前置放大电路
16.连接方式:电源线（红色）、音频（白色）、公共地（黑色）
17.传输线缆:3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆
18.电源电压:直流稳压DC 12V
19.电源电流:20 mA
20.工作环境温度;-25℃ ～ 70℃
21.颜色:白色
22.外壳材质:PVC
23.外形尺寸:82mm×26mm(高)
24.重量:80 克
二、专用电源
1.音频输出端子 三个线性输出(1个两芯端子,1个3.5插孔)一个MIC信号(3.5插孔)
2..音量调节 -20dB ～ +20dB
3..频率响应 20Hz ～ 20kHz
4..输出电压 12VDC±5%
5..输出电流 100mA 
6..输出纹波 ≤20mV
7.输出信号幅度 2.5Vpp/-25db
产品应获得公安部检验报告证明。（需加盖生产厂家公章）
（六）无线AP
1. 工作模式:支持胖/瘦两种AP工作模式
2. 性能：≥双频4流；支持11AC；无线速率≥1167Mbps
3. 端口：≥2个千兆电口+1 USB口
4. 内置2根不可拆卸7dbi增益全向天线，发射功率≥23dBm
5. 支持自动信道选择或手动信道选择、支持按百分比设置无线发射功率、支持无线接入客户列表显示
6. 频段自动导航技术，自动引导终端选择最优频段，提升整个无线网络的接入数和性能
7. 支持本地/POE供电，并实配1个POE供电模块
8. 品牌：为保障网络兼容性和统一售后，要求网络产品同一品牌
（七）POE千兆交换机
1. 端口类型 ≥8千兆电+2千兆光
2. 支持POE+；支持POE供电功率≥125W
3. 交换容量 ≥20Gbps
4. 转发性能 ≥14.9Mpps
5. MAC地址表 ≥4K
6. 二层协议 支持802.3x
7. 自然散热无风扇设计；19英寸机架
8. 缓存：采用共享缓存架构
9. 端口防雷：支持共模防护6KV
10. 支持4级拨码开关（光口汇聚、电口汇聚、流控、风暴抑制等功能）
	1
	套
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	新生儿身高体重秤
	1.精密电子称重系统，自动称重，具有去皮、置零、校秤、自动锁定重量功能，测高范围0-100cm，测重范围0-30kg，体重为屏幕数字显示，身高看左右两边刻度尺。

★2.配置交互式胎儿测量训练系统，采用虚拟现实、动画、互动程序开发等技术，将儿科身高体重测量方法流程、技术知识要点融入其中，形成了一套交互式系统。整体操作流程极具立体感，细腻展现卧式身长测量床、婴儿磅秤、儿童用站式秤测量过程和方法，方便学生理解操作，系统自动判断操作正误，强化标准流程操作，分练习和考核两种模式，练习时有步骤提示；考核模式屏蔽所有提示，设置考察陷阱。（提供功能演示截图，截图不少于6张）
	1
	套

	38
	高级婴儿头部综合静脉穿刺模型
	1.用于临床医学儿科、护理人员婴儿头皮穿刺的示教、培训、考核；

2.模型仿真9-10月患儿头部至上腹部；

3.模型高36cm；

4.模型具有柔软富有弹性人造皮肤；

5.模型头部可左右转动60。±10。；

6.左、右两侧均有血管可以进行穿刺；

7.同一位置可进行多次穿刺；

8.可单独更换模拟血管其中一根血管；

9.可外接输液袋，穿刺成功后可模拟穿刺回血的场景；

10.可外接容器，穿刺成功后，可输入液体。
	8
	套
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	股静脉穿刺模型
	仿真标准化病人模拟正常婴幼儿大小；体表皮肤采用高分子材料制成，外观、手感真实，耐针刺效果好；婴幼儿仿真标准化病人取仰卧位，有规律的挤压手压球在腹股沟位可产生模拟股动脉搏动，可进行t股动脉与股静脉穿刺仿真标准化病人的训练。
	2
	套

	40
	培养箱
	1. 具有箱温和肤温两种温度控制模式；2. 具有湿度显示功能；3. 设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；4. 独立的超温保护系统；5. >37℃温度设定功能；6. 婴儿床倾斜角度无级可调功能；7. 产品具有自检功能，多种故障报警提示；8. 嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱；9. 双层恒温罩，自动风帘装置；10. 蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；11. 整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；12. 前面板具有温度校正功能；13. 具有肤温传感器脱落报警提示功能；具有数据储存功能；14. 具有正门独立锁定装置；具有RS-232接口；15. 采用低噪音的无刷直流电机。

基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），传感器盒，皮肤温度传感器，机柜。

主要技术参数：

1. 工作电源：AC220V/50Hz；2. 输入功率：≤850VA ；3. 控温方式：箱温和肤温两种温度控制；4. 箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37～39℃）；5. 肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37～38℃）；6. 箱温和肤温显示温度范围：5～65℃；7. 升温时间：≤30min；8. 培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃；9. 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；10. 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；11. 温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；12. 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；13. 婴儿床倾斜角度：±12°无级可调；14. 婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）；15. 故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、系统故障等；16. 湿度显示范围：0%RH—99%RH；17. 湿度显示精度：±5%RH内；18. 床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm²  (光源为灯管) ；a) ≥1.7mW/cm²  (光源为LED)；19. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm²  (光源为灯管)；i. ≥1.3mW/cm²    (光源为LED)

20. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4；21. 光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分  (配置黄疸治疗装置时)；22. 重量显示精度：±1%内（配置称重装置时）
	1
	台

	41
	小型污物桶
	产品参数：塑料，置于治疗车，2升
	2
	个

	42
	大医疗专用垃圾桶
	产品参数：塑料，落地，脚踏式，40升
	4
	个

	43
	普通垃圾桶
	产品参数：塑料，脚踏式，50升
	4
	个

	44
	无线360度全景监控
	产品参数：塑料，焦距60mm--30米；清晰度：1080P分辨率，200万像素；全彩夜视，256G内存卡，另附5米延长线6条。支持手机远程监控，语音对讲功能（手机方按住说话，摄像头那边可以听见，并且直接讲话就可以），以及断电支持续航。
	6
	个


  商务要求（技术参数里另有注明的以技术参数为准）
	支付方式
	▲付款方式：在签订合同前乙方向甲方提交合同总额10%的履约保证金，如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同；合同签订后，乙方向甲方支付合同金额5%货款作为质量保证金。乙方完成全部货物的生产、运输、装卸、安装、调试并通过最终验收后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额100%的货款（乙方必须开具与合同金额相等的正规有效的增值税普通发票）并一次性无息退还履约保证金。质量保证金待验收合格之日起36月后无质量问题15个工作日内一次性无息退还。

	质保期
	▲自验收合格及培训完成之日起不少于3年。人为因素出现的故障不在免费保修范围内，验收不符合采购人要求的产品，投标人负责更换产品。

	交付时间
	合同签订后30天内完成全部货物的生产、供货及安装，并通过验收交付使用。

	交付地点
	采购人指定地点

	服务标准
	质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费予以技术服务和维修（如有必要可进行更换），否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。
在设备整个质保期内，成交供应商应确保设备的正常使用，零配件在该设备停产后仍需保证3年的供应，维修过程中所需零配件成交供应商在接到通知后应当天及时提供，并最长不超过12小时（特殊设备另行说明）送达用户指定地点。

超过保修期的软件实行终身维护，维护只收成本费，提供所有软件备份，提供软件终身免费升级。
质保期满后，仅收取设备维修的材料和零配件成本费用，免人工费、差旅费。

	服务效率
	合同货物出现故障后，供应商接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过12个小时内解决故障。
供应商提供7*24小时服务响应，接到用户报修电话后，在2小时到故障现场，故障在12小时内处理完成。

	验收标准
	1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对成交供应商提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。
2.供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。
3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。
4.验收费用由成交供应商承担。

	其他技术、服务要求
	无


第六部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》及有关法律、法规规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一． 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量与交货期，节约采购投资，并最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标供应商，评标委员会不作任何解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二． 评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 评标程序

1.   评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；

2.   对合格投标人的技术资信标进行评审；

3.   技术资信标评审结束后开启商务（价格）标，开启商务（价格）标前先公布投标人技术得分情况，然后由投标人代表检查商务（价格）标的密封情况，确认无误后开启商务（价格）标；

4.   对商务（价格）标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

四． 评标办法

1.   本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信70分（技术资信权值70%），商务（价格）30分（价格权值30%），在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标人，作为中标人。

2.   投标截止时间止及评审期间，如出现有效供应商＜3家时，该项目废标，并重新组织采购。

3.   根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》（温国资委【2020】125号文件）第三十三条的规定，采购响应( 指投标或谈判、报价)截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体.上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定,由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动,但采购项目第一次评审活动除外。

五． 评分细则

1.   技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

技术资信70分
	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	1
	投标人综合实力
	5
	根据投标人的行业信誉、经营实力、技术力量等情况进行综合比较打分。

A档：5-3.1分    B档：3-1.6分    C档：1.5-0分

	2
	同类业绩
	5
	投标人2018年1月1日起至今（以合同签订时间为准）完成的同类项目业绩，每个业绩得1分，最高得5分。

注：提供合同复印件加盖投标人公章。

	3
	产品功能及技术要求
	30
	所投产品的功能及配置完全满足采购文件技术要求的，得30分；带“★”参数低于（负偏离）采购文件要求的，每一项扣2分，一般技术参数低于（负偏离）采购文件要求的，每一项扣1分，扣完为止。

注：未提供或提供不符合要求的相关证明材料、检测报告、截图等，均视为负偏离。

	4
	配置情况
	5
	根据所投产品进行方案描述、配置及性能详细说明，根据技术先进性、配套技术资料完整性等方面进行综合评定。

A档：5-3.1分    B档：3-1.6分    C档：1.5-0分

	5
	实施方案
	8
	投标人是否按照采购人的具体情况，结合供应商自身情况，制订项目实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括进度计划、安装调试、试运行、测试、调优等（0-8分）。

	6
	人员配置
	5
	根据项目实施人员及售后服务技术团队（按人员的组成、数量、技术实力等）情况评分（0-5分）

	7
	培训方案
	3
	根据投标人制定的培训计划的科学、合理、针对性等打分（0-3分）

	8
	售后服务
	5
	根据投标人提供的售后服务方案、维护人员和售后服务网点、备品备件等情况；质保期内出现问题所采取的措施；以及服务承诺的可行性、完整性，服务承诺落实的保障措施和质保期外服务标准等进行综合比较打分。

	9
	优惠服务承诺
	4
	根据投标人针对本项目给予的实质性优惠服务承诺进行打分。

最低质保期为3年，质量保修期每延长1年得1分，最高得2分；其他承诺最高得2分。


2.   商务（价格）评分（30分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）如投标人报价超过采购预算，按无效标处理。

3．  有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4．  评标委员会按综合得分由高到低顺序排列，综合得分前两名的投标人依次作为该项目第一中标候选供应商和第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一）。

六． 定标办法

本次采购由评标委员会直接确定中标候选供应商。排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为中标人。

七． 确定中标人

中标人经采购人确认后，中标结果在采购人指定的企业采购信息发布媒体上公告，在发布中标公告的同时，采购人向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

八． 投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。
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