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	主题：
	公共计算机实训室家具
	页数：
	6



	序号
	名称
	产品规格
	单位
	金额（元）

	1
	实木钢架方凳
	一、产品图片及规格：
1、 架子：规格350*250*450，采用优质钢管厚度≥1.2mm，脚方管25*25*1.2mm要求连接紧密，无松懈坚实受压强度高，表面静电喷塑，精细打磨，表面整体平整光滑无颗粒感，整体美观大方，经济环保耐用。
2、凳面：25mm厚 环保多层板凳面
3、板面颜色由采购方选定
   [image: ]

	121张
	

	2
	四人电脑桌
	一、产品图片及规格：
1500*1200*750
严格按照附图生产制作。(颜色可选）
*本项外观尺寸允许有±5mm的偏差，其它不允许偏差[image: ]
二、材质说明：
1、基材：采用优质实木多层胶合板，甲醛释放量≤0.5mg/L，桌子台面为25mm厚，需耐磨、抗刻划、耐高温，易清洁、耐酸碱等。环保符合国家环保要求提供检测部门出具的检测报告一份。                    
2、钢架：“宝钢、首钢、武钢”或同档次桌架钢管桌脚尺寸50mm*50mm,壁厚≥1.8mm，要求连接紧密，无松懈坚实受压强度高，表面静电喷塑，圆滑手感细腻。
3、封边：采用优质PVC同色2mm封边，厚度2.0mm，符合环保技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
4、配置：
（1）电脑主机架：可调节吊式主机架，规格240*240*460钢制结构，方管20*20壁厚1.2mm。主机上节可360度转动，底部配置固定主机移动功能结构。本项外观尺寸允许有±5mm的偏差，其它不允许偏差。

（2） 地线排骨线槽，提供强弱电接点和出点隐藏走线技术过程方案，使用方便具有科学现代气息，功能指数达到使用要求，指数要求达不到，不得选用。
（3） 铝合金双开线盒 一张桌子配置2个铝合金双开线盒300*145精加工四周圆滑不割手无毛刺，厚度需≥1.2mm
5、面板颜色有采购方选定
	25张
	

	3
	凹形吊线槽
	一、产品图片及规格：
凹形吊线槽 规格200*60*850mm
*本项外观尺寸允许有±5mm的偏差，其它不允许偏差
*提供样品一个
[image: ]
凹形吊线槽规格200*60*850mm，分格30*30mm；吊柱150*18mm，注塑厚0.4mm，外封6mm pv套管。
	31个
	

	4
	教师电脑桌
	一、产品图片及规格：
1、规格：1800*800*750mm
*本项外观尺寸允许有±5mm的偏差，其它不允许偏差
[image: b12f8f3ac56efcb1fc4a39857aafb6d]
1、面板：采用优质实木多层胶合板，甲醛释放量≤0.5mg/L，桌子台面为25mm厚，需耐磨、抗刻划、耐高温，易清洁、耐酸碱等。环保符合国家环保要求提供检测部门出具的检测报告一份。                    
2、钢架：“宝钢、首钢、武钢”或同档次桌架尺寸1780*780*725 ,壁厚≥1.8mm，由2只钢脚+2条连杆+4个接头+钢制挡板，右脚焊竖线盒靠最边，钢脚做封板处理 压圆孔设计。整体要求连接紧密，无松懈坚实受压强度高，表面静电喷塑，圆滑手感细腻。
3、封边：采用优质PVC同色2mm封边，厚度2.0mm，符合环保技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
4、配置：
（1）电脑主机架：可调节吊式主机架，规格240*240*460钢制结构，方管20*20壁厚1.2mm。主机上节可360度转动，底部配置固定主机移动功能结构。本项外观尺寸允许有±5mm的偏差，其它不允许偏差。
（2）凹形吊线槽
凹形吊线槽规格200*60*850mm，分格30*30mm；吊柱150*18mm，注塑厚0.4mm外封6mm pv套管。
（3）地线排骨线槽，提供强弱电接点和出点隐藏走线技术过程方案，使用方便具有科学现代气息，功能指数达到使用要求，指数要求达不到，不得选用。
（4）铝合金线盒 配置1个铝合金线盒80*160mm,精加工四周圆滑不割手无毛刺，厚度需≥1.2mm
5、面板颜色有采购方选定

	1张
	

	5
	[bookmark: _GoBack]电脑桌（20工位）
	*参考第二项四人位电脑桌，按照现场原有桌子进行合理布局设计

	1项
	

	合计
	人民币大写： 
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