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温州市现代服务业发展集团有限公司关于浙江东方职业技术学院金海匠谷人才公寓教学区多媒体教学设备项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，温州正风招标代理有限公司受浙江东方职业技术学院委托，就金海匠谷人才公寓教学区多媒体教学设备项目以公开招标方式进行采购，欢迎合格的供应商前来投标。

采购项目编号：XCZZ-XY-2021-032

二、项目性质：国企采购（非政府采购）
三、采购项目概况：（详见附件采购文件）

	序号
	项目名称
	主要采购内容（详见采购文件）
	预算

	1
	 金海匠谷人才公寓教学区多媒体教学设备
	浙江东方职业技术学院金海匠谷人才公寓教学区多媒体教学设备采购，包括投影仪及吊架、投影幕、高清中控、讲台桌、计算机、显示器等，详见采购文件第五部分。
	20万元


四、投标人资格要求：

1. 符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对供应商的基本资格条件；

2. 本项目不接受联合体投标。

五、报名、采购文件的发售时间及地点等：

1． 报名时间及采购文件发售时间：2021年 08 月 02 日起投标文件递交截止时间止(双休日及法定节假日除外) 上午：9:30-11:00       下午：14:30-17:00

2.  报名及采购文件发售地址：温州市鹿城区映江锦园1幢1001室

3.  报名方式、购买标书及注意事项：

（1）网上报名（政采云报名）。请供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/），进入“政采云”平 台进行注册并报名。网上报名成功后，请供应商将“政采云”平台报名成功后的界面截图（内容包含项目名称、供应商名称）并添写联系人、联系方式后发送电子邮件至代理机构电子邮箱： 475819772@qq.com。代理机构经过审核后回复标书购买费汇入账户，供应商缴纳报名费后将缴费截图发回代理机构电子邮箱。
（2）现场报名。请供应商将报名资料送至采购代理机构办公地址。
（3）快递方式报名。通过快递方式报名的，请在报名资料上注明联系人和联系方式并快递至采购代理机构办公地址，代理机构将在收到报名资料后1个工作日内与供应商联系标书购买事项。
4.  报名购买采购文件时须提交的资料（装订成册）：

（1）投标人介绍信或法人代表授权书（原件）；

（2）投标人有效的工商营业执照副本及税务登记证（复印件加盖单位公章）。

5．采购文件售价(元)：人民币500元整（售后不退）。

6. 采购文件获取方式：代理机构收到采购文件购买费后1个工作日内发送电子版。

六、投标文件递交截止时间：2021年 08 月 23 日下午14:00整（北京时间）。

七、投标文件递交地点：温州市龙湾经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院行政楼412会议室。
八、开标时间：2021年 08 月 23 日下午14:00整（北京时间）；
九、开标地点：温州市龙湾经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院行政楼412会议室。
十、投标保证金：
1. 投标保证金：人民币2000元整（投标人须在投标截止时间前将投标保证金以银行转账形式缴纳并到账，汇出账号须为投标人银行账户）。
银行电汇或转账支票直接缴入以下收款人账户：
户 名：政采云有限公司

账 号：190001010400276210000002341

开户行：中国农业银行杭州西湖支行
2. 投标人缴纳投标保证金后，请携带投标保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。
十一、其他事项：
1.  公告期限：自本公告发布第二日起5个工作日。

2.  供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。
3.  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。
4.  温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。
十二、联系人及联系电话：

采 购 人：浙江东方职业技术学院

地    址：温州市龙湾区金海三道433号
联 系 人：沈老师

联系电话：0577-86561078

采购代理机构：温州正风招标代理有限公司

地    址：温州市鹿城区映江锦园1幢1001室

联 系 人：鲁先生
手    机：15356870776
联系电话：0577-88119278

采购监督管理部门：温州现代服务业发展集团有限公司纪检监察室

监督电话：0577-88160019
浙江东方职业技术学院

温州正风招标代理有限公司

2021年 08 月 02 日

温州市现代服务业发展集团有限公司关于浙江东方职业技术学院金海匠谷人才公寓教学区多媒体教学设备项目（自主）的征求意见公示

温州正风招标代理有限公司受浙江东方职业技术学院委托，就金海匠谷人才公寓教学区多媒体教学设备项目以公开招标方式进行国有企业采购，现将该项目采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.  是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.  影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2021年 08 月 05 日上午11 :30前将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州正风招标代理有限公司，外地可传真送达，传真：0577-88119278，传真件必须由法定代表人签字，并盖单位公章，同时将该传真件原件书面寄至我公司。

三、联系人：诸葛先生

手机：13506646781
联系电话：0577-88119278。

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

四、附：采购文件

浙江东方职业技术学院

温州正风招标代理有限公司

2021年 08 月 02 日

  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	项目名称
	金海匠谷人才公寓教学区多媒体教学设备

	2
	采购内容
	浙江东方职业技术学院金海匠谷人才公寓教学区多媒体教学设备采购，包括投影仪及吊架、投影幕、高清中控、讲台桌、计算机、显示器等，详见第五部分。

	3
	预算金额
	▲人民币贰拾万元整（￥200000.00元），投标人的投标报价超过预算的，按无效标处理。

	4
	供货时间
	合同签订后30天内完成全部货物的生产、供货及安装，并通过验收交付使用。

	5
	投标人资质格要求
	详见采购公告。

	6
	是否接受联合体投标
	(不接受

□接受，应满足下列要求：

	7
	踏勘现场
	□组织

(不组织

	8
	投标预备会
	□召开

(不召开

	9
	分包
	□允许

(不允许

	10
	偏离
	偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。

	11
	投标有效期
	投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。

	12
	投标保证金
	详见采购公告

	13
	递交投标文件地点
	详见采购公告

	14
	开标时间和地点
	详见采购公告

	15
	投标文件份数
	纸质投标文件：技术资信标与商务（价格）标各陆份（壹正伍副）；电子版投标文件壹份（正本盖章版扫描件PDF格式存入U盘），装入商务（价格）标密封袋内。

	16
	开评标程序
	密封情况检查(开启技术资信标(资格性审查(技术资信标评审(开启价格标(价格标评审(提交评审报告

	17
	评标委员会

的组建
	评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或以上单数。

	18
	履约担保
	履约担保的形式：接受现金、履约保函等多种合法形式

履约担保的金额：合同价的10%。
签订合同前7个工作日内须向采购人提交履约担保，并且要保证履约担保在合同履行期间的有效性。

	19
	投标文件拒收条款
	详见采购文件第11页，第3点。

	20
	投标文件无效标条款
	详见采购文件第12页，第3.3点。


一、 说   明

1.   本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等相关法律、法规组织实施。

2. ▲合格投标人
见采购公告

3.   投标人代表
3.1  指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件四）。
4.   投标费用
4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、 采购文件

1.   采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   采购文件的澄清或者修改

2.1  采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.2  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标人在收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

三、 投标文件的编制

1.   投标人应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2.   投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：
3.1  投标文件由技术资信标和商务（价格）标两部分构成：

（1）技术资信标
	序号
	内容
	说明

	1
	投标函
	附件一

	2
	资格证明文件
	附件四

	2.1
	法定代表人身份证明
	附件四-1

	2.2
	法定代表人授权书
	附件四-2

	2.3
	投标人企业法人有效营业执照副本和税务登记证
	

	2.4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	附件四-3

	2.5
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
	附件四-4

	2.6
	无重大违法记录声明函
	附件四-5

	2.7
	投标人认为需要提交的其他资格证明材料
	

	3
	商务条款、技术规格偏离表
	附件五

	4
	投标人获得的各类认证、资质、奖励等证书
	

	5
	货物成套供货清单
	附件六

	6
	同类项目的销售业绩
	附件七

	7
	实施方案
	

	8
	人员配置
	

	9
	培训方案
	

	10
	售后服务
	

	11
	优惠服务承诺
	

	12
	根据评分细则投标人认为需要提供的其他相关资料
	

	说明：以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件的，须在复印件上加盖投标人有效的单位公章。


（2）商务（价格）标
	序号
	内容
	说明

	1
	投标报价一览表
	附件二

	2
	投标分项报价表
	附件三


3.2  投标文件格式

投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写、编写目录和页码并装订成册，分别装于技术资信标和商务（价格）标中。

4.   投标报价
4.1▲投标报价为含税总价，是指供应商正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的所有价款。即报价包括设备费用、包装费、国内运杂费、国内运输保险费、安装调试和实施服务费用（包括所需的安装材料、安装附件、尺寸修改等）、验收（含第三方验收、消防验收）、培训费用、质保期内的运行维护费用、技术服务、售后服务、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、津贴、交通、食宿、通讯等费用）、税金、利润、采购代理服务费以及各种不可预见等全部费用，投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。
4.2  投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标人代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  采购人不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6▲投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认

为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。
5.   投标保证金
5.1  投标保证金：人民币贰仟元整（投标人须在投标截止时间前将投标保证金以银行转账形式缴纳并到账，汇出账号须为投标人银行账户）。
银行电汇或转账支票直接缴入以下收款人账户：
户 名：政采云有限公司

账 号：190001010400276210000002341

开户行：中国农业银行杭州西湖支行
5.2  投标人缴纳投标保证金后，请携带投标保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。
5.3  发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标人在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经查实，投标人在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。

6.   投标有效期
6.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关投标保证金退还与否的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
7.   投标文件的签署和规定
7.1  投标人应提供技术资信标、商务（价格）标各一式陆份的投标文件，分别装订成册，电子版投标文件壹份（正本盖章版扫描PDF格式）。其中正本壹份、副本伍份，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

7.2  合同原件等另行密封，并由法定代表人或经正式授权的代表签署与投标文件一起递交。
7.3  投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或投标人授权代表签署，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.4  投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其投标人代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.5  投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8.   投标文件的密封及标记
8.1  投标人必须将投标文件的“技术资信标”（正本壹份、副本伍份）、“商务（价格）标”（正本壹份、副本伍份）分别密封、电子版投标文件装入商务（价格）标内，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”或“商务（价格）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标人公章并由法定代表人或投标人代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2  如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

四、 投标文件的递交

1.   投标文件的递交

1.1▲投标文件必须在采购文件规定的投标文件截止时间前送达到采购文件指定的收标地点，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书（原件）、投标人代表有效身份证件和企业法人营业执照副本复印件（加盖公章），由评标委员会确认其投标资格。
2.   投标文件的修改和撤回

2.1  在投标文件递交截止时间前，投标人可以以书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2  “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标人名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标文件递交截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

3. ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未密封或未装订的投标文件；

3.3  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4  以电讯形式递交的投标文件；
3.5  未缴纳投标保证金的。

五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性
2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人施加影响，其投标将被拒绝。
3.   开标、评标
3.1 采购人按采购文件规定的时间、地点开启“技术资信标”，开标前首先检查标书的密封情况，确认无误后由采购工作人员当场拆封。

3.2  投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

（1）资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标文件中的法定代表人授权书（原件）、投标人代表有效身份证件（原件）和企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）等资格证明及投标保证金缴纳凭证进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该供应商的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。
（2）符合性检查。依据采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3.3▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：
（1）投标文件未按采购文件要求加盖投标人单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

（2）明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；
（3）投标文件附有采购人不能接受的条件；
（4）技术资信标中出现投标报价的；
（5）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；
（6）投标人代表未提交本人有效身份证件或授权代表无法定代表人合法有效授权委托书的；
（7）不符合法律、法规和采购文件中规定的其它实质性要求的。
3.4  开商务（价格）标
（1）开商务（价格）标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各投标人资格性审查结果和技术资信标得分情况。

（3）检查有效投标人“商务（价格）标”的密封情况，确认无误后开启“商务（价格）标”，唱读“投标报价一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和唱读的投标文件，原封退回给投标人。

（5）开商务（价格）标时，指定专人作好记录，存档备查。

3.5  “商务（价格）标”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，投标文件中投标报价一览表内容与投标分项报价表不一致的，以投标报价一览表为准，计算上的错误，可按下面方法修改：

（1）投标文件的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（2）如果投标人不接受对其价格错误的修改，其投标将被拒绝。
3.6  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
3.7  实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.8  评标委员会对审查合格的投标文件，按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。
3.9  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

4.   投标文件的澄清

4.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由投标人代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

4.2  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标文件则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，不进入下一步评审。
5．  确定中标候选供应商

5.1  本次采购由评标委员会确定中标候选供应商。

5.2  评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术资信分与商务（价格）分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一）。

5.3  排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为中标人。

5.4  采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

6.   根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》（温国资委【2020】125号文件）第三十三条的规定，采购响应( 指投标或谈判、报价)截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体.上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定,由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动,但采购项目第一次评审活动除外。

7.   评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

8.   未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。
六、 授予合同

1.   最终审查

1.1  评审结束后，采购人将对评标委员会确定的中标候选供应商进行最终审查，审查内容主要是中标人是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2  如果审查通过，采购人将把中标合同授予该中标人，如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标，并对排名第二的候选供应商进行类似审查。若排名第二的候选供应商审查仍未通过，此次采购失败，重新组织采购。

1.3  评标委员会确定的中标候选供应商经采购人审查同意后，在采购人指定的企业采购信息发布媒体上公告中标结果。
2.   中标通知书
2.1  中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。
2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。
3.   授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4.   签订合同
4.1  中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。
4.3  采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。
4.4  拒签合同的违约责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

4.5  合同一式五份，其中采购人二份，中标人二份，采购代理机构备案一份。中标人在采购合同签订后应及时提交壹份交采购代理机构备案。同时提交一份投标文件正式版的扫描件（PDF格式）供采购人备案用。
5.   履约保证金

5.1  中标人在收到中标通知书，签订合同前向采购人提交合同总价10%金额的履约保证金。
5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自验收合格之日起15个工作日内，采购人应将履约保证金无息退还给中标人。
6.   质疑与投诉

6.1  投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理单位提出质疑。

6.2  采购人或采购代理单位在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。
6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。
6.4  温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。
7.   采购代理服务费
7.1▲采购代理服务费一次性收取人民币肆仟捌佰元整（￥4800.00元），由中标人在领取中标通知书时支付给采购代理机构。
7.2  采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

7.3  采购代理服务费汇入账户：

户  名：温州正风招标代理有限公司

账  号：769000120190010526

开户行：温州银行江滨支行

7.4  关于采购代理服务费的详细事宜请咨询采购代理机构财务部周先生（0577-88119278）。
第二部分   合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：  浙江东方职业技术学院  （采购人）

乙方:                 （中标人）

浙江东方职业技术学院的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。
一、货物内容及合同价格

金额单位：元 

	货物名称
	品牌/产地
	型号/规格
	配置要求
	数量
	单价（元）
	总价（元）
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	合同总价：（人民币大写）：                              小写：


注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。

　2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。型号规格材质在清单中未标明的，以投标文件、采购文件标注的为准。

二、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、质保期
本项目所有产品应提供自货物验收合格并交付使用后至少3年（36个月）的现场免费质保期，如厂商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行。

七、交货期、交货方式及交货地点

1、 交货期：合同签订后30天内完成所有货物的供货及安装调试，提交一份完整的设备安装验收单或验收报告，由甲方进行验收。
2、 交货方式：（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

（3）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

3、 交货地点：甲方指定地点。同时向甲方提供货物的质量保证书、保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

八、货款支付

 付款方式：在签订合同前乙方向甲方提交合同总额10%的履约保证金，如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同；合同签订后，乙方向甲方支付合同金额5%货款作为质量保证金。乙方完成全部货物的生产、运输、装卸、安装、调试并通过最终验收后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额100%的货款（乙方必须开具与合同金额相等的正规有效的增值税普通发票）并一次性无息退还履约保证金。质量保证金待验收合格之日起36月后无质量问题15个工作日内一次性无息退还。
九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务
1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。乙方应保证所提供的货物经正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、 据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

4、本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向甲方移交之日起 3年（36个月）（货物另有超过质保期规定或乙方投标文件另有承诺的按就高原则执行），在保质期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有货物要求乙方提供上门服务。在保修期内所产生的相关费用由乙方承担，并提供7×24小时电话响应技术咨询，除非采购文件另有规定，乙方须在接到甲方维修要求电话后，72小时内解决问题。

十一、调试和验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4、 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、 验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1、除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
2、每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。
3、乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。
十三、违约责任

1、 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、合同经甲、乙双方签署并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方协商后并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
5、本合同壹式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执贰份，壹份送至采购代理机构备案。
	甲      方
	乙        方

	单位名称：浙江东方职业技术学院
	单位名称：                          

	单位地址：温州经济技术开发区金海三道433号
	单位地址：

	法定代理或委托代理人：
	法定代理或委托代理人： 

	电    话： 0577-86561078
	电    话：

	开户银行：中国银行温州市分行南城支行
	开户银行： 

	账    号：397469008964
	账    号：

	纳税人识别号：123303004728740058
	纳税人识别号：

	签订日期：
	签订日期：


第三部分   附   件

附件一 投标函

投 标 函

致：浙江东方职业技术学院
根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制投标文件的技术资信标【正本壹份，副本伍份】；

（二）按“投标人须知”要求编制投标文件的商务（价格）标【正本壹份，副本伍份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

   地址                           
   电话                           
   传真                           

电子邮件                       

                                   投标人名称                              
                                   公章                                    
                                   投标人代表（签字）：                     
                                   日期                                     
附件二 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                                                      项目编号：

	序号
	项目名称
	投标报价
	备注

	1
	
	小写：￥
	

	
	
	大写：人民币
	


说明：1、投标报价为含税总价，是指供应商正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的所有价款。即报价包括设备费用、包装费、国内运杂费、国内运输保险费、安装调试和实施服务费用（包括所需的安装材料、安装附件、尺寸修改等）、验收（含第三方验收、消防验收）、培训费用、质保期内的运行维护费用、技术服务、售后服务、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、津贴、交通、食宿、通讯等费用）、税金、利润、采购代理服务费以及各种不可预见等全部费用，投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。
2、▲不提供投标报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件；

3、此表栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”中合计价相一致。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日 期：      年    月    日

附件三 投标分项报价表

投标分项报价表
项目名称：                                                    项目编号：

	序号
	项目内容
	型号和规格
	数量
	产地
	制造商名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	主要货物（根据供货清单详细分项列出）(含税)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	配套设备及材料(含税) （逐项列出）
	
	
	
	
	
	
	

	3
	随机易损、易耗备品备件、专用工具（如有）
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收费（含第三方验收费）
	含
	

	5
	人员培训费、技术服务费（如有）
	含
	

	6
	至最终目的地的运费、保险费
	含
	

	7
	售后服务
	含
	

	8
	采购代理服务费
	含
	

	9
	其他
	含
	

	总   计   价
	


说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的总计价应与附件二“投标报价一览表”对应投标报价相一致。
3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日 期：      年     月    日
附件四 资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人身份证明

投标人名称：                                
单位性质：                                  
地    址：                                  
成立时间：             年        月        日

经营期限：                                   
姓    名：                 性别：        年龄：       职务：         
系：                            （投标人名称）的法定代表人

特此证明

投标人：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

	法人代表身份证复印件

（粘贴处）


（2）法定代表人授权书

浙江东方职业技术学院：

本人       （姓名）系          （投标人全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                                

    代理人无转委托权。

法定代表人 (签字)：

           投标人全称（公章）：

           日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

职务：
手机号码：

附：授权代表身份证明
	授权代表身份证复印件

（粘贴处）


（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（采购人）：
我方 （供应商）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
特此承诺！
供应商名称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：       年    月    日
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方     （供应商）   承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日
（5）无重大违法记录声明函
浙江东方职业技术学院：

我公司参与                          （项目名称、项目编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形），符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》规定的供应商条件。若贵单位在本项目采购过程中发现我方采购活动前三年内有重大违法记录并处于违法处罚期的，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月   日  

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。
附件五 商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                             项目编号：
	内   容
	采购文件

条目
	采购文件

规格要求
	投标文件

对应规格
	说   明

	商务条款
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	技术规格
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：      年     月    日

附件六 货物成套供货清单

（1）货物成套供货清单（或详细配置清单）

	序号
	名  称
	品牌、规格型号
	单位
	数量
	原产地
	制造商
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（2）随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单

	序号
	名  称
	型号规格
	数量
	原产地/制造商
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：      年     月    日

附件七 同类项目的销售业绩

同类项目的销售业绩

项目名称：                                                     项目编号：

	序号
	项目名称
	用户单位
	合同金额
	合同日期
	联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人自2018年7月以来（以合同签订的时间为准）同类销售业绩（合同复印件加盖单位公章）。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：      年     月    日

第四部分   合同格式

浙江东方职业技术学院采购的              （项目名称、项目编号）在国内公开招标，经评标委员会决标             为中标人。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1． 合同文件

    下列文件构成本合同的组成部分：

   （1）合同主要条款

   （2）中标通知书

   （3）投标分项报价表

   （4）技术规格、商务条款偏离表

   （5）投标技术和服务响应方案

   （6）合同补充条款或说明（如有的话）

   （7）履约保证金

   （8）承诺书（含询标记录和优惠条件）

2． 合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。
3． 货物和数量

   本合同提供的货物、数量和服务及要求（详见第五部分采购内容及要求）。

4． 合同总价

本合同总价为          元人民币。（分项价格详见投标分项报价表）

5． 付款方式、交货时间及地点

   本合同的付款方式、交货时间及地点在合同特殊条款中已规定。

6． 合同生效

6.1 本合同经双方授权代表签署，买方收到卖方提供的履约保证金，买卖双方加盖印章后生效。

6.2 本合同一式伍份，买方贰份、卖方貳份、代理机构壹份备案，具有同等效力。

6.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

买方：（印章）                       卖方：（印章）

        全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

时间：                               时间：

第五部分   采购内容及要求

一、 相关说明

1.   投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照采购内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对采购文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对投标人的投标做出不利评定。

2.   投标人须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标人提供，各投标人应对本采购文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标人免费提供。

3.   投标人需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。
4.   投标人需提供各种材料的各项检测报告及成品货物检测报告等认为需要提供的资料。 
5. ▲本项目的采购预算为人民币贰拾万元整（￥200000.00元），投标人的报价超过采购预算的，按无效标处理。
6.   交货时间、地点，付款方式与结算、人员培训、质量保证等请见合同主要条款。

二、 采购内容及要求

1.   采购设备清单及技术参数和要求：

	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	数量

	一、教室多媒体设备

	1
	投影仪及吊架
	质保：主机叁年 ，灯泡12个月；（提供原厂质保函，含安装调试）

投影系统 RGB光阀式液晶投影系统 

投影方式：前投/背投/吊顶

主要部件技术参数：

LCD:尺寸：0.55英寸，驱动模式:多晶硅TFT有源矩阵，像素数:786,432dots（1024 x 768）x 3，实际分辨率:XGA，横纵比:4:3；

投影镜头:类型:手动光学变焦/手动聚焦，F-值:1.49-1.72         聚焦：16.9mm-20.28mm，变焦比:1-1.2，镜头盖:滑盖（AV mute）；

灯泡:类型:210W UHE，寿命 6,000小时（标准亮度模式）, 12,000小时（环保亮度模式）；

屏幕尺寸（投影距离）：30"to300" [0.89 to 10.95 m]；

亮度：白色亮度：3,600流明 ，色彩亮度：3,600流明；

对比度*1*2 16,000:1 

色彩再现：全彩（10.7亿色）

内置扬声器 声音输出：5W

屏幕调节

垂直梯形校正：-30度- +30度（自动）

水平梯形校正：-30度- +30度（手动）

水平梯形滑钮：有 快速四角调节 有

10.USB显示 有

11.安全防护

安全防盗孔：有

kensington锁：有

操作面板保护功能：有

密码保护功能：有

12.操作温度：5°C - 35°C（41°F - 95°F）（0米/0英尺 - 2,286米/ 7,500英尺）当环境温度变高时（35℃），亮度自动变暗（20% - 80% 湿度,无结露）；

13.操作高度：2,000米（0英尺-6,562英尺）（超过1,500米/4,921英尺，使用高海拔模式）；

14.储藏温度 -10°C - 60°C <14°F - 140°F>（10% - 90% 湿度,无结露）；

15.直接开关机：支持

16.电源电压：100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz；

17.整体功耗（220-240V) ：标准亮度：327W；ECO 模式：225W；

18.尺寸：含脚钉（长*高*宽)302 x 92 x 249 mm；

19.连接性：

视频输入：2xD-sub 15p,1xRCA1xHDMI，视频输出：1xD-sub 15p，音频输入 2xStereo mini,2RCA x 1，音频输出：1xStereo mini，麦克风输入：否；

USB：1×USB-A、1×USB-B，RJ45：是，RS-232C：是。

重量 约2.7kg 

风扇噪音:标准模式 37 dB ，环保模式 28 dB；

电源线：1.8 米 

HDMI线 *71.8 米

遥控器 有 

电池 有  

灯泡 

空气过滤器 

无线网卡 

便携软包 
	9套

	2
	投影幕
	100寸4:3  200X150cm 白玻纤
	9套

	3
	高清中控
	1.全贴片工艺制造，更加稳定可靠。
2.采用一体化结构，安装方便，维护简单。
3.智能联动，一键开关机。“上课”，“下课”键可选择联动投影机、幕布、电脑开关，通过拨码开关设置联动更方便。
4.投影机延时断电，使投影机充分散热，有效延长投影机寿命。
5.内置VGA 3×2切换器，音频4×1切换器，视频2×1切换器。
6.1路话筒输入，内置话筒混音放大器。
7.内部固化数百款投影机控制码，通过拨码开关选自，无需写码，永不丢码。
8.可选自串口和红外两种方式控制投影机，适应各种不同的投影机。
9.投影机防盗报警功能，拔掉投影机VGA线后中控输出警笛音。
10.电脑开关机控制功能，并可设置成上下课联动开关电脑。
11.90V-260V宽电源电压适应，电压波动不影响中控使用，整机功耗小于4W，适应常年连续工作要求。
12.400MHz高清VGA长线放大电路，有效改善线路过长引起的重影。
13.前置笔记本输入、网络、USB接口、220V电源输出插座，下课后插座彻底断电，安全方便。
14.2路高保真数码电子音量控制，话筒音量和主音量单独可调。
15.LED灯显示当前工作状态。
16.投影机休眠功能 ，课间使用投影机休眠，上课时投影机迅速点亮，无需预热。
17.讲台开门联动功能，开讲台门自动打开中控，关讲台门自动关闭中控和投影机。
	9套

	4
	讲台桌
	讲台规格:LxWxH(1150*700*930)可根据实际需要定制
结构、材质和工艺：
1、钢木结构、全封闭，两侧为实木扶手，桌面为耐刮面板，其他部分采用优质冷轧钢板制作；
2、讲台采用一锁通用，方便设备的操作及维护；
3、讲台采用全隐蔽式消声精密钢珠滑轨，确保能负载足够的承重；
4、桌面边、角采用平滑圆弧过度，去毛刺、防止学生碰撞；
5、表面采用整体鳞化及静电处理，符合国家环保要求。
	9套

	5
	黑板
	1.2米*4米 双面 上下推拉
	9台

	6
	计算机
	1.★主板芯片组： Intel Q470芯片组，总线速度达8GT/s ；          2.★处理器：≥/NewCorei5-10500(3.1G/12M/6核) ；               3.★内存：8G、不少于2个内存插槽，系统最大支持64GB；搭载赛扬、奔腾、 i3 和 i5 处理器时的数据传输率高达 2666 MT/s；搭载 i7 处理器时的数据传输率高达 2933 MT/s ；                4.双硬盘：256G M.2 NVME固态硬盘，1TG机械硬盘；                         5.显卡：集成显卡：英特尔 610\630；                     

6.输入设备：原厂USB防水键盘、USB抗菌鼠标；

7.网卡：主板集成1000M自适应以太网卡；支持英特尔 Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 + 蓝牙 5 博锐主板插槽：≥1 个PCI插槽；1个PCIe x1 插槽；1 个PCIe x16 插槽； ≥2个M.2机箱：≥15L，免工具开启；附件线缆锁，标准锁孔；                        

8.★电源：≥260 W，内部电源适配器（带独立显卡电源接口），效率高达 92% ；                                    

9.音频：2W内部扬声器，通用音频插孔，麦克风/耳机组合插孔；

端口：前置：1个耳机/麦克风组合插孔，2个SuperSpeed USB Type-A (USB 3.1 G2)端口，4 个 SuperSpeed USB Type-A 端口(USB 3.1 G1)；后置：1个音频输入端口，1个音频输出端口，1个电源接口，1个RJ-45 端口，1个VGA端口，1个DP端口，4个 USB Type-A 480Mbps（USB2.0）端口 ；                          

10.操作系统：出厂预装正版windows 10操作系统，须提供微软针对本用户的预装许可证明文件；                           

11.保修服务：原厂商（主机，键盘，鼠标）三年全免费保修；提供原厂商针对本项目服务承诺函原件；                      

12.★还原卡：出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度2.5GB/分钟或以上）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用；

支持加密传输（提供加密传输截图证明）认证：

★产品国家电子计算机质量监督检验中心105万小时平均无故障运行认证

★噪音测试小于11分贝检测证书、USB数据接口输出电压、电流，负载能量、接触电流合格检测证书、辐射骚扰和电源端骚扰均≤7dB检测证书、放电抗扰符合A类性能判据检测证书。

★采购产品性能与安全性：所投计算机需提供中国专业机构认证方法检测通过的振动试验认证，冲击试验认证，颠震试验认证；
	9台

	7
	显示器
	与主机同品牌21.5"宽屏16:9 LED背光屏液晶显示器，VGA，分辨率：1920*1080
	9台

	8
	高清线
	连接线：HDMI线
转换器：其他
线长：10-30m
类别：视频线
屏蔽类型：双屏蔽
外被性能：常规pvc
	9条

	9
	安装辅材
	投影及扩声系统音频线音箱线安装线槽及其它安装辅材
	9套

	10
	扩音器
	RMS 10W 105*92*48MM  
	9套

	11
	音箱
	功耗：50W
频响：70Hz~20KHz
喇叭：5寸低音  1寸高音
调节形式：主音量、高低音、话筒混响、话筒音量
一组立体声莲花音频输入，两路话筒输入
一路副机音频输出
音箱尺寸：180X210X287mm
	9套

	二、大教室多媒体设备

	1
	工程投影仪及吊架
	质保：主机叁年 ，灯泡12个月；（提供原厂质保函，含安装调试）                  

1.投影系统：RGB光阀式液晶投影系统 
2.投影方式：前投/背投/吊装 
3.液晶面板：尺寸 0.76英寸含微透镜(D10,C2 Fine) ，驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵，像素数：2,304,000点(1920x1 200)x3， 
实际分辨率：WUXGA，长宽比：16:10 ，刷新率：200-240Hz ；
3.投影镜头：类型：手动变焦/手动聚焦，F值 1.5-2.0，焦距 23mm-38.4mm ，变焦比 1-1.6，AV Mute滑盖 支持； 

灯泡：类型：300W UHE，参考寿命 5000 小时(标准模式)， 10000 小时(ECO环保模式) ；
4.投影尺寸(投影距离)：50"-300" [1.46m to 8.95m(变焦:广角) 50"-300" [2. .43m to 14.79m] (变焦:长焦) 80"屏幕投影距离: 2.36m-3.92m 投射比:1.38(变焦:广角),2.28(变焦:长焦)； 
5.偏移量 10:1 
6.亮度：标准模式 5000 Im ，ECO模式 3800 Im；
7.色彩亮度： 5000 Im 

对比度：  15000:1 
9. 色彩再现：10.7亿色 

10.色彩位数：10bit 
11.内置扬声器：声音输出：16W，尺寸：直径50mm； 
12.几何校正：垂直梯形校正 ±30度 ，水平梯形校正 ±30度， 
自动梯形校正 支持，投影距离:1.46- 3.00m，屏幕尺寸:50- 101" 垂直梯形:±30度，水平梯形:±20度，快速四角调节支持；              13.易用功能 ：Home Screen 支持 
开机LOGO自定义：支持，演示手势：支持，直接开关机：支持，

自动监测信号源开机 (仅HDM1,Computer1,USB Display)：支持 ，
高海拔模式：支持，自动信号源搜索，支持日程管理：支持，聚焦帮助：支持，Screen Fit：支持 ；

先进演示与管理 Screen Mirroring 支持，智能设备投影(Epson iProjection) 支持，网络4画面投影 (Multi PC Proiection) 支持，双画面并列投影 支持，网络监控 (EasyMP Monitor) 支持(仅Windows)； 
15.有效扫描频率(模拟)：点时钟 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60Hz，水平 15 kHz to 92 kHz，垂直 50 Hz to 85 Hz； 
16.有效扫描频率(数字) 点时钟 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz ，水平 15 kHz to 92 kHz，垂直 24/30/50/60 Hz；
17.视频输入/输出：输入：D-sub 15pin 2 RCA1数字 HDMI(CEC)2(HDMI  兼容 MHL)，输出：模拟 D-sub 15pin 1(与计算机2接口兼容，仅输出Computer1 信号) ；
18.音频输入/输出：输入：RCA(白x1,红x1) 1迷你立体声 2，输出：迷你立体声 1； 

19.控制信号输入/输出 RS-232C(D-sub 9pin) 1；
20.USB 输入/输出： A型 1， B型 1。 
	1套

	2
	投影幕
	150寸16:10  324X203cm 玻珠
	1套

	3
	高清中控
	1.全贴片工艺制造，更加稳定可靠。
2.采用一体化结构，安装方便，维护简单。
3.智能联动，一键开关机。“上课”，“下课”键可选择联动投影机、幕布、电脑开关，通过拨码开关设置联动更方便。
4.投影机延时断电，使投影机充分散热，有效延长投影机寿命。
5.内置VGA 3×2切换器，音频4×1切换器，视频2×1切换器。
6.1路话筒输入，内置话筒混音放大器。
7.内部固化数百款投影机控制码，通过拨码开关选自，无需写码，永不丢码。
8.可选自串口和红外两种方式控制投影机，适应各种不同的投影机。
9.投影机防盗报警功能，拔掉投影机VGA线后中控输出警笛音。
10.电脑开关机控制功能，并可设置成上下课联动开关电脑。
11.90V-260V宽电源电压适应，电压波动不影响中控使用，整机功耗小于4W，适应常年连续工作要求。
12.400MHz高清VGA长线放大电路，有效改善线路过长引起的重影。
13.前置笔记本输入、网络、USB接口、220V电源输出插座，下课后插座彻底断电，安全方便。
14.2路高保真数码电子音量控制，话筒音量和主音量单独可调。
15.LED灯显示当前工作状态。
16.投影机休眠功能 ，课间使用投影机休眠，上课时投影机迅速点亮，无需预热。
17.讲台开门联动功能，开讲台门自动打开中控，关讲台门自动关闭中控和投影机。
	1套

	4
	讲台桌
	讲台规格:LxWXH(1150*700*930)可根据实际需要定制
结构、材质和工艺：
1、钢木结构、全封闭，两侧为实木扶手，桌面为耐刮面板，其他部分采用优质冷轧钢板制作；
2、讲台采用一锁通用，方便设备的操作及维护；
3、讲台采用全隐蔽式消声精密钢珠滑轨，确保能负载足够的承重；
4、桌面边、角采用平滑圆弧过度，去毛刺、防止学生碰撞；
5、表面采用整体鳞化及静电处理，符合国家环保要求。
	1套

	5
	黑板
	1.2米*4米双面，上下推拉。
	1台

	6
	计算机
	1.★主板芯片组： Intel Q470芯片组，总线速度达8GT/s           2.★处理器：≥/NewCorei5-10500(3.1G/12M/6核)                3.★内存：8G、不少于2个内存插槽，系统最大支持64GB；搭载赛扬、奔腾、 i3 和 i5 处理器时的数据传输率高达 2666 MT/s；搭载 i7 处理器时的数据传输率高达 2933 MT/s                 

4.双硬盘：256G M.2 NVME固态硬盘，1TG机械硬盘                           5.显卡：集成显卡：英特尔 610\630；

输入设备：原厂USB防水键盘、USB抗菌鼠标；             

网卡：主板集成1000M自适应以太网卡；支持英特尔 Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 + 蓝牙 5 博锐主板插槽：≥1 个PCI插槽；1个PCIe x1 插槽；1 个PCIe x16 插槽； ≥2个M.2机箱：≥15L，免工具开启；附件线缆锁，标准锁孔；                        

★电源：≥260 W，内部电源适配器（带独立显卡电源接口），效率高达 92% ；                                    

9.音频：2W内部扬声器，通用音频插孔，麦克风/耳机组合插孔；

端口：前置：1个耳机/麦克风组合插孔，2个SuperSpeed USB Type-A (USB 3.1 G2)端口，4 个 SuperSpeed USB Type-A 端口(USB 3.1 G1)；后置：1个音频输入端口，1个音频输出端口，1个电源接口，1个RJ-45 端口，1个VGA端口，1个DP端口，4个 USB Type-A 480Mbps（USB2.0）端口 ；                     

10.操作系统：出厂预装正版windows 10操作系统，须提供微软针对本用户的预装许可证明文件；

11.保修服务：原厂商（主机，键盘，鼠标）三年全免费保修；提供原厂商针对本项目服务承诺函原件；                        

12.★还原卡：出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度2.5GB/分钟或以上）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用；

支持加密传输（提供加密传输截图证明）认证；

★产品国家电子计算机质量监督检验中心105万小时平均无故障运行认证；

★噪音测试小于11分贝检测证书、USB数据接口输出电压、电流，负载能量、接触电流合格检测证书、辐射骚扰和电源端骚扰均≤7dB检测证书、放电抗扰符合A类性能判据检测证书；

★采购产品性能与安全性：，所投计算机需提供中国专业机构认证方法检测通过的振动试验认证，冲击试验认证，颠震试验认证。
	1台

	7
	显示器
	与主机同品牌21.5"宽屏16:9 LED背光屏液晶显示器，VGA，分辨率：1920*1080
	1台

	8
	高清矩阵
	高清四进四出矩阵
	1套

	9
	光纤高清线
	1.信号转换，无压缩：微米级光电转换芯片，实现信号无压缩转换；
2.光速传输，无延迟：光电信号即刻转换，光速传输，百米无延迟；
3.无电磁干扰：光信号传输，不受电磁干扰影响，无需屏蔽层，线身更细；
4.远距传输，零衰减：光纤传输衰减近乎为零，突破长度限制，百米传输无损耗；
5.低功耗：超低功耗≤250mW，无需单独外接电源，使用更方便；
6.无辐射：光信号本身无辐射，使用更安全。
	2条

	10
	高清线
	连接线：HDMI线
转换器：其他
线长：10-30m
类别：视频线
屏蔽类型：双屏蔽
外被性能：常规pvc
	1条

	11
	安装辅材
	投影及扩声系统音频线音箱线安装线槽及其它安装辅材
	1套

	12
	电视机及支架
	系统Android，WIFI频段2.4G&5G，语音控制：人工智能语音，运行内存/RAM：2GB，CPU架构：四核A55，智能语音助手：小米或小爱，存储内存：32GB，背光方式：侧入式/ELED，GPU：Mali-G31 MP2，CPU核心数：四核；

外观设计：屏占比≥97% ，底座材质金属，安装孔距：200*200mm，边框材质：铝合金边框，单屏重量：约17kg；
3、端口参数：HDMI2.0接口数：3个，USB2.0接口数：2个；
4、规格参数：含底座尺寸（宽*高*厚）mm：1227*773.2*274.9，单屏尺寸（宽*高*厚）mm：1227*717.8*49.2，含底座重量（kg）：17.21；
5、显示参数：刷屏率60Hz，屏幕尺寸：55英寸，支持格式（高清）：2160p，色域值85% ，屏幕分辨率：超高清4K，HDR显示：支持HDR，  对比度4500：1 ，色域标准：NTSC；
6、音频参数：音响功率10W；
7、主体参数：类型：教育电视，显示类型：LED；
8、网络参数：连接方式无线/有线；
9、功耗参数：工作电压220V，待机功率0.5W，电源功率140W。
	2台

	13
	主音箱 
	1、10英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；
2、2*3寸纸盆高音单元；
3、120 °x 120°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果；
4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力；
5、★能提供扬声器电子保护电路装置证书；
6、箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨；
7、采用钢质防护网，内衬专业声学透声网； 
8、专业多功能吊装方式：多点M8 螺丝吊装孔位；音箱底部Φ35mm支撑座；                                                                                   
9、可配专业吊挂支架，方便音箱多角度旋转；
10、专业四芯接插。
额定/峰值功率：100W /400 W   
额定阻抗：8Ω
特性灵敏度：95dB/W/m                                                                                                                                                                                        
输出声压级：115 dB/W/m(Continues)121 dB/W/m(Peak)
额定频率范围： 60Hz～20000Hz                                                                                                                                                                                    
覆盖角度H×V： 120º×120º                                                                                                           
扬声器单元： LF:1*10 英寸， HF:2* 3寸纸盆 
输入接口：NL4MP×1                                   
音箱尺寸(mm)： 490(H) ×296 (W)×290(D)                                                                                                                                                                    
净重kg：12                   
	4只

	14
	主功放 
	1、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统。                                                                                                                                                                                 2、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波。                                                                                                                                                                                         3、★功放保护：具有电网电路识别通断保护装置；（提供权威机构的相关技术证明或自主产权证明）。
4、★具备-4dB/0dB两档输入灵敏度选择模式。（提供灵敏度开关截图证明）                                                                                                                                                                                                 5、具备XLR、TRS1/4〃平衡输入端口和接线柱式输出端口。                                                                                                                                                                              6、★设置有“地”选择开关，可以方便有效地解决工程应用中的“地”噪声。（提供接到开关截图证明）                                                     
7、额定功率 2×150W / 8Ω 
8、频率响应(8Ω半功率) 20Hz-20KHz  ±1dB                                                                                                                                                                                        9、额定输入灵敏度 -4dB/0dB/   ±0.5dB                                                                                                                                                                                               10、输入阻抗 平衡20KΩ，非平衡10KΩ
11、失真度 ≤0.5%                                                                                
12、信噪比（0dB，A计权） ≥94dB   
	2台

	15
	手持无线话筒（一拖二）
	1、优化的无线传输线路，重新调校的音质，全面超越老款；
2、采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；
3、提供200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰；
4、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率；
5、金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质；
6、发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌；
7、特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境；
8、极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便；
9、手持、领夹、头戴式发射器可任意组合，采用两节五号（AA）普通碱性电池供电。
频率范围： 520-830MHz
调制方式：宽带FM
可调范围： 30MHz
信道数目： 200
信道间隔： 250KHz
频率稳定度：±0.005%
动态范围：>100dB
最大频偏： ±45KHz
音频响应：60Hz-18KHz
综合信噪比：>105dB
综合失真：<0.5%
接收机指标：
接收方式：二次变频超外差
中频频率： 第一中频：110MHz    第二中频： 10.7MHz
天线接口： BNC/50Ω
灵 敏 度： 12dBuV（80dB S/N）
灵敏度调节范围： 12-32dBuV
杂散抑制： >80dB
发射机指标：
天线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线 手持麦克风内置螺旋天线
输出功率：10mW
杂散抑制：-60dB
供电：两节五号（AA）
电池使用时间：不小于8个小时
	1台

	16
	有线鹅颈会议话筒
	1、自主开模，外观新颖，不与市面其它产品雷同； 
2、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响；
3、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越；
4、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠；
5、★提供“全国质量检验稳定合格产品证书”
技术参数: 
换能方式:  ECM电容式
指 向 性:  心形单指向
频率响应:  90Hz-15KHz
灵 敏 度:  -29±3dB(XLR)
输出阻抗:  1KΩ±30%
工作电压:  两节五号（AA）电池或幻像48V
	1只

	17
	调音台
	1、8路输入，高、中、低音独立调节
2、立体声输出；立体声录音输出，2路辅助输出
3、1路辅助返送，1路立体声（平面声转换）返送 
4、内置效果器，耳机监听功能
5、标准+48V幻像电源可分组接通
6、增益：话筒65dB 线路45dB
7、频率响应：20Hz～20KHz （＋1dB，－3dB ）
8、失真度：≤0.2％
9、信噪比：≥95dB 
10、额定电源电压：交流220V/50Hz
11、净尺寸：380×67×339mm
12、★具有中国节能绿色环保产品认证证书。
	1台

	18
	反馈抑制器
	★1、不少于18段双通道滤波器，支持同时自动移相移频功能。
★2、不少于双12段参量均衡，支持高低通分频。
3、配备12个场景保存调用功能，开关机自动记忆功能。
4、频率响应不低于30Hz-18KHz
5、陷波点数：18x2静动态可设
★6、支持密码锁定/解锁
7、语言选择：中英文
8、保护：开关机防冲击设计
9、电源：AC 110V-AC 220V 50-60Hz
	1台

	19
	电源时序器
	1、2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；
2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作；
3、8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）；
4、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；
5、欠压、超压检测及报警功能；
6、单路额定输出电流13A，总输出达30A，总功率6000W，单路最大功率2000W；
7、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；
8、配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制；
9、★可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；
10、★支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作；
	1套

	20
	安装辅材
	机柜：42u ；音频线：10条 ；音箱线：200米；及其它安装辅材 
	一批


  商务要求（技术参数里另有注明的以技术参数为准）
	支付方式
	▲付款方式：在签订合同前乙方向甲方提交合同总额10%的履约保证金，如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同；合同签订后，乙方向甲方支付合同金额5%货款作为质量保证金。乙方完成全部货物的生产、运输、装卸、安装、调试并通过最终验收后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额100%的货款（乙方必须开具与合同金额相等的正规有效的增值税普通发票）并一次性无息退还履约保证金。质量保证金待验收合格之日起36月后无质量问题15个工作日内一次性无息退还。

	质保期
	▲自验收合格及培训完成之日起不少于3年。人为因素出现的故障不在免费保修范围内，验收不符合采购人要求的产品，投标人负责更换产品。

	交付时间
	合同签订后30天内完成全部货物的生产、供货及安装，并通过验收交付使用。

	交付地点
	采购人指定地点

	服务标准
	质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费予以技术服务和维修（如有必要可进行更换），否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。
在设备整个质保期内，成交供应商应确保设备的正常使用，零配件在该设备停产后仍需保证3年的供应，维修过程中所需零配件成交供应商在接到通知后应当天及时提供，并最长不超过12小时（特殊设备另行说明）送达用户指定地点。

超过保修期的软件实行终身维护，维护只收成本费，提供所有软件备份，提供软件终身免费升级。
质保期满后，仅收取设备维修的材料和零配件成本费用，免人工费、差旅费。

	服务效率
	合同货物出现故障后，供应商接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过12个小时内解决故障。
供应商提供7*24小时服务响应，接到用户报修电话后，在2小时到故障现场，故障在12小时内处理完成。

	验收标准
	1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对成交供应商提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。
2.供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。
3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。
4.验收费用由成交供应商承担。

	其他技术、服务要求
	无


第六部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》及有关法律、法规规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一． 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量与交货期，节约采购投资，并最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标供应商，评标委员会不作任何解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二． 评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 评标程序

1.   评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；

2.   对合格投标人的技术资信标进行评审；

3.   技术资信标评审结束后开启商务（价格）标，开启商务（价格）标前先公布投标人技术得分情况，然后由投标人代表检查商务（价格）标的密封情况，确认无误后开启商务（价格）标；

4.   对商务（价格）标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

四． 评标办法

1.   本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信70分（技术资信权值70%），商务（价格）30分（价格权值30%），在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标人，作为中标人。

2.   投标截止时间止及评审期间，如出现有效供应商＜3家时，该项目废标，并重新组织采购。

3.   根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》（温国资委【2020】125号文件）第三十三条的规定，采购响应( 指投标或谈判、报价)截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体.上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定,由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动,但采购项目第一次评审活动除外。

五． 评分细则

1.   技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

技术资信70分
	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	1
	投标人综合实力
	8
	1、根据投标人的行业信誉、经营实力、技术力量等情况进行综合比较打分（0-2分）。

2、投标人或生产厂家具有质量管理体系认证证书（ISO 9001)、信息安全管理体系认证(ISO27001)、环境管理体系认证证书（ISO 14001)，每提供一个得1分，最高得3分。证书范围须包含计算机软件内容，且在有效期内，否则不得分。（需提供证书复印件加盖公章，不提供不得分）

3、投标人或生产厂家具备软件能力成熟度CMMI5得3分，CMMI4得2分，具有CMMI3得1分，CMMI3以下或不提供不得分。

	2
	同类业绩
	5
	投标人2018年7月1日起至今（以合同签订时间为准）完成的同类项目业绩，每个业绩得1分，最高得5分。

注：提供合同复印件加盖投标人公章。

	3
	产品功能及技术要求
	30
	所投产品的功能及配置完全满足采购文件技术要求的，得30分；带“★”参数低于（负偏离）采购文件要求的，每一项扣2分，一般技术参数低于（负偏离）采购文件要求的，每一项扣1分，扣完为止。

注：未提供或提供不符合要求的相关证明材料、检测报告、截图等，均视为负偏离。

	4
	配置情况
	5
	根据所投产品进行方案描述、配置及性能详细说明，根据技术先进性、配套技术资料完整性等方面进行综合评定。

A档：5-3.1分    B档：3-1.6分    C档：1.5-0分

	5
	实施方案
	5
	投标人是否按照采购人的具体情况，结合供应商自身情况，制订项目实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括进度计划、安装调试、试运行、测试、调优等

A档：5-3.1分    B档：3-1.6分    C档：1.5-0分

	6
	人员配置
	5
	根据项目实施人员及售后服务技术团队（按人员的组成、数量、技术实力等）情况评分（0-5分）

A档：5-3.1分    B档：3-1.6分    C档：1.5-0分

	7
	培训方案
	3
	根据投标人制定的培训计划的科学、合理、针对性等打分（0-3分）

	8
	售后服务
	5
	根据投标人提供的售后服务方案、维护人员和售后服务网点、备品备件等情况；质保期内出现问题所采取的措施；以及服务承诺的可行性、完整性，服务承诺落实的保障措施和质保期外服务标准等进行综合比较打分。

	9
	优惠服务承诺
	4
	根据投标人针对本项目给予的实质性优惠服务承诺进行打分。

1、最低质保期为3年，质量保修期每延长1年得1分，最高得2分2、其他承诺最高得2分。


2.   商务（价格）评分（30分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）如投标人报价超过采购预算，按无效标处理。

3．  有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4．  评标委员会按综合得分由高到低顺序排列，综合得分前两名的投标人依次作为该项目第一中标候选供应商和第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一）。

六． 定标办法

本次采购由评标委员会直接确定中标候选供应商。排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为中标人。

七． 确定中标人

中标人经采购人确认后，中标结果在采购人指定的企业采购信息发布媒体上公告，在发布中标公告的同时，采购人向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

八． 投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。
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