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	序号
	名称
	产品规格
	数量
	单价（元）
		金额（元）

	1
	四人站立架
	1、 该设备主要用于截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者进行站立训练；
2、规格：1860*1840*1145(mm)
3、桌面高度1120mm
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	1
	
	

	2
	矫正镜
	1、 用于各种姿势矫正训练。
2、规格：680*550*1950(mm)
3、镜面尺寸：1400*550
4、材质：优质实木，环保油漆。
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	3
	手法按摩椅
	该设备主要用于辅助手法按摩。
1.全钢板结构的框架，牢固美观，5CM高密度海绵。
2.可调节头托，胸垫，坐垫，手托和膝垫易折叠,无需辅助工具
3.用于座位颈椎按摩或针灸治疗
4.净重：15KG
5.动态承重：180KG
6.外形尺寸：590*875*1205mm
7.座位板高度：420-545MM                   
8.座位前后可调0-130MM                  
9.手托板高度：610-760MM             
10.脸板可调角度45-90度。              
11.胸部挡板可调微调角度。
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	4
	分指板
	主要用于偏瘫、脑瘫、四肢瘫、风湿症等手指变形患者进行矫正。
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	5
	巴氏球
	主要用于增强全身协调能力。
规格：85cm、75cm、65cm 任一个[image: ]
	1
	
	

	6
	防潮软垫
	主要用于各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练。
规格：960*192*50(mm)
材质；高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革[image: ]
	1
	
	

	7
	楔型垫
	.卧、腰椎牵引辅助用具。
规格：15、30、45°
15°斜形垫：600*200*550mm
30°斜形垫：600*300*500mm
45°斜形垫：600*410*410mm
材质；高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革
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	8
	滚筒（5个）
	主要用于偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练。
规格：100*830mm;150*830mm;200*830mm;250*830mm;300*830mm 一套共5个
材质：高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革
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	9
	肋木（含肩梯）
	主要用于借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练。
规格：1095*680*2308(mm)
肩梯上下高度调节范围:1720～2250mm
肋木上弯架横杆调节范围：720～2425mm                            
横杆间隔155mm
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	10
	多功能训练器（八件组合）
	主要用于运动全身，改善全身关节活动范围。
规格：2110*2070*2445(mm)
组件：腕关节屈伸训练器、肩关旋转训练器（轮式）、前臂旋转训练器、复式墙拉力器、滑轮吊环训练器、运动训练器、肋木含肩梯
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	11
	沙袋（绑式）
	沙袋架尺寸：685*335*770(mm)
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	12
	多功能平行杠（可调式）
	规格：3000*940*760-960(mm)
扶手宽度调节：450-670mm
扶手直径：38mm
材质：不锈钢、冷拉钢、环保防滑垫
主要用于步行训练、矫正不良步态，肌力增强训练。
[image: ]
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	13
	OT综合训练台
	1. 外形尺寸：1150*700*900mm
2.台面展开尺寸：1800*1030mm
3.产品净重：45kg
4.折叠桌板最大承重：100Kg
配件参数：
1.数字套圈*1
2.立式套圈*1
3.上螺丝*1
4.上螺母*1
5.几何图形插板*1
6.认知图形插板*1
7.上肢协调训练器（手指）*1
8.木插板*1
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	14
	简易上肢功能评价器
	主要用于对上肢能力、运动速度进行客观的检测，判断上肢功能受限程度。
规格：450*450*120mm[image: ]
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	15
	背力计
	主要用于测试腰背部肌肉力量。
规格：19*16*5  35*35*22
[image: ]
	2
	
	

	16
	握力器
	主要用于测试手指抓握力量。
规格：19*16*5,18*14*2（cm)
[image: ]
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	17
	角度尺
	主要用于测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度。
规格：350*160*60(mm)
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\4135fce556b07316b6c970e34e1423a.png]

	2
	
	

	18
	多功能关节活动测量表
	用于检测评定各关节活动度。
规格：18*8*9cm
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	19
	诊疗床
	用于PT训练患者床上活动。
技术参数：
1.规格：1930*1250*510（mm）
2.材质：冷拉刚、高密度海绵、医用抗菌皮革、烤漆工艺
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	20
	可调式磨砂板及附件
	用于上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。
规格：1000*880*825(可调角度0°-30°)
收纳盒尺寸：850*190*90mm
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	21
	手指肌力训练桌
	用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围。
规格：800*570*1065(mm)
桌面高度：750mm
砝码：1.0kg.0.8kg 0.6kg 0.4kg 0.2kg各一个
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	22
	渐进式等张肌力训练器（上下肢）
	1. 由上、下肢各关节的多个训练组件组成的肌力训练系统，能够准确合理地增强相关肌群的肌力，全方位地增加上下肢关节活动度，有助于恢复患者上下肢的关节活动能力，改善本体感觉。
2.通过调整高度，用于上肢或下肢的等张肌力训练，增加肩关节或髋膝关节的活动度，增加相关肌群肌力
3.立式安装，可根据患者身高调节仪器高度，高度调节行程不窄于0~330mm
▲4.采用磁控阻力装置，阻力扭矩调节范围不窄于0~5NM。
▲5.阻力调节档位数量不少于8个。
▲6.液晶表可实时显示运动参数，显示内容至少包括运动时间、运动次数、运动消耗、运动速率等。
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密封包装模版如下：
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