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	一．普通教学教室家具

	学生课桌
	[image: 7b6e05765e40744bcc75fdf6efa42d7]
长600mm×宽400mm×高700-790mm
(注:高度可调节,可按学生实际需要调节)




1、桌面尺寸：长600mm*宽400mm*桌面厚18mm。
2、桌面材质：桌面材质可选榉木色饰面刨花板（如图所示），饰面刨花板采用E0级环保复合三聚氢胺贴面，厚度为18mm，桌面四边采用抗老化PP塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面，肘部与桌沿具有良好的交互性，按照人体工程学原理进行弧度（鸭嘴边）和桌面四个角为R角设计,兼顾美观与牢固，学生读写更舒适。面板上面带有长250mm*宽30mm*深3mm笔槽，文具槽与包边必须一体注塑成型，永不脱落。甲醛释放量符合国家标准要求，达到E0级。
3、桌斗：采用优质冷扎钢板一次冲压成型，尺寸长450×300mm，屉箱开口高度150mm斗板厚度1.2mm，底部均有加强筋。，两侧有6排12个排列的圆形透气槽，底部有6排23个排列的圆形透气槽。外端边缘均设置挡边，屉箱两侧装有一次成型的抗老化ABS挂钩，方便学生挂书包或学习用品袋, 最大可承重25KG。两侧各有一条镀锌钢管与桌腿用螺杆连接（可选择不同的高度连接）。按屉箱容积每1000cm2均匀施加0.3kg（最大不超过10kg）的负载，24h后卸载，卸载后屉箱底板不得有鼓凸现象，结合部位不得有开裂、变形或松弛、整体光滑无毛刺。
[bookmark: OLE_LINK1]4、桌立柱管：采用镀锌钢管静电喷塑，桌腿与桌脚呈直角焊接，升降钢管尺寸为20mm*50mm，壁厚1.2mm。每档可调节30mm，桌腿钢管尺寸为30mm*60mm,壁厚为1.4mm。桌脚钢管尺寸为30mm*50mm,壁厚为1.4mm。两侧立柱之间加装置物篮，上部采用Φ19x1.2mm圆管底部用Φ5mm实心小钢架焊接弯曲成型，表面光滑无焊渣焊瘤。
5、横管：横管尺寸：40mm*20mm，壁厚为1.2mm。横管呈“一”字型，便于学生放脚，增加了桌下净空高，符合国家标准要求。
6、脚套：材质为PE聚乙烯，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。前端塑料套内置一个可调节高度为20mm的PP塑料手转轮，塑料套镶嵌有防滑橡胶垫，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
7、网兜：底部配置置物网兜。屉箱下方桌腿与桌脚直角连接处上方100mm处设有网兜，网兜采用圆钢管和实心钢筋折弯焊接而成。尺寸为内径长450mm*内径宽160mm*高120mm，内侧采用Φ5mm的钢筋组成网兜。
8、涂装：所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
9、产品特点：耐腐蚀抗老化，耐酸碱腐蚀，风吹日晒雨淋不变形；阻燃，防火系数高；规整光洁，不露筋，不露钉。
10、安全要求：无毛刺、尖锐棱角等，采用卡槽及螺丝固定锁紧，无有毒有害物质，绝缘，桌面平整，书写质量高，课桌左右脚之间安装横梁连接加固，脚底安装防滑及防噪音脚垫，移动噪音低，无安全隐患。
其他要求：
产品环保要求：
1.全新PP料制作，铅，汞，铬等有毒有害物质符合GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》中有害物质限量的要求。
2.材料要求：桌面采用E0级环保复合三聚氢胺贴面，脚套用全新PE聚乙烯材料，课桌立柱、横梁等管件采用镀锌钢管静电喷塑，耐水、耐晒不变形，韧性强，塑粉采用环保材料并符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》中硬度和QB/T 4071-2010《课桌椅》中喷涂层关于耐盐浴、抗冲击、附着力的要求。
3.课桌成品符合QB/T 4071-2010《课桌椅》和GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求。
4.课桌椅五金件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》金属喷漆（塑）涂层关于硬度、冲击强度、耐腐蚀和附着力的标准要求。
5.课桌塑料件符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》及GB 32487-2016《塑料家具通用技术条件》中多环芳香烃、邻苯二甲酸酯的标准要求。
6.课桌木质面板符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》的全项要求，其中板面握螺钉力不小于1100N，2h吸水厚度膨胀率不超过5%，抗冲击不低于2级，甲醛释放量不大于0.03mg/m3。
	315张
	
	

	学生课椅
	[image: 7b6e05765e40744bcc75fdf6efa42d7]长370mm×宽410mm×高750mm-830mm
(注:高度可调节,可按学生实际需要调节)



1、椅面尺寸：长370mm*宽380mm*椅面厚18mm。
2、靠背尺寸：长380mm*宽155mm*厚18mm。
3、靠背、椅面：桌面材质可选榉木色饰面刨花板（如图所示），饰面刨花板采用E0级环保复合三聚氢胺贴面，厚度为18mm，坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适，镂空设计，透气更健康,兼顾美观与牢固，学生读写更舒适。
4、支架：采用椭圆镀锌钢管，椅腿钢管尺寸为30mm*60mm,壁厚为1.4mm；内钢管和靠背支撑件一体满焊而成，内钢管升降部分为20mm*50mm,壁厚为1.2mm。每档升降20mm。
靠背支撑弯管弧度应与椅脚后端在同一水平线。椅脚两端配置塑料外套，椅腿椅脚直角焊接，牢固可靠。

5、横管：横管尺寸：40mm*20mm，壁厚为1.2mm。横管呈“一”字型，便于学生放脚，增加了桌下净空高，符合国家标准要求。
6、脚套：材质为PE聚乙烯，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。前端塑料套内置一个可调节高度为20mm的PP塑料手转轮，塑料套镶嵌有防滑橡胶垫，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
7、涂装：所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
8.产品特点：耐腐蚀抗老化，耐酸碱腐蚀，风吹日晒雨淋不变形；阻燃，防火系数高；规整光洁，不露筋，不露钉。
9.安全要求：无毛刺、尖锐棱角等，采用卡槽及螺丝固定锁紧，无有毒有害物质，绝缘，桌面平整，书写质量高，课桌左右脚之间安装横梁连接加固，脚底安装防滑及防噪音脚垫，移动噪音低，无安全隐患。
其他要求：
产品环保要求：
1.全新PP料制作，铅，汞，铬等有毒有害物质符合GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》中有害物质限量的要求。
2.材料要求：桌面采用E0级环保复合三聚氢胺贴面，脚套用全新PE聚乙烯材料，课桌立柱、横梁等管件采用镀锌钢管静电喷塑，耐水、耐晒不变形，韧性强，塑粉采用环保材料并符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》中硬度和QB/T 4071-2010《课桌椅》中喷涂层关于耐盐浴、抗冲击、附着力的要求。
3.课桌成品符合QB/T 4071-2010《课桌椅》和GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求。
4.课桌椅五金件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》金属喷漆（塑）涂层关于硬度、冲击强度、耐腐蚀和附着力的标准要求。
5.课桌塑料件符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》及GB 32487-2016《塑料家具通用技术条件》中多环芳香烃、邻苯二甲酸酯的标准要求。
6.课桌木质面板符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》的全项要求，其中板面握螺钉力不小于1100N，2h吸水厚度膨胀率不超过5%，抗冲击不低于2级，甲醛释放量不大于0.03mg/m3。
	315张
	
	

	多媒体讲台桌
	[image: 82754f74cf36142cdcc5bf513dcf495]讲台规格:LxWxH(1100*600*1000)可根据实际需要定制



1、钢木结合工艺。多媒体讲台采用1.5mm优质冷轧钢板制作；二侧采用实木扶手，桌面采用耐刮木面板设计，可以很好的防止静电、漏电，冬季老师手扶上去不冷，使用起来更人性化。外型大方、美观。讲台内所有锁钥匙通用，标配2把钥匙。
2、讲台采用一锁通用，方便设备的操作及维护
3、讲台采用全隐蔽式消声精密钢珠滑轨，确保能负载足够的承重
4、桌面边、角采用平滑圆弧过度，去毛刺、表面采用整体酸洗磷化及静电喷塑处理；讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能。
*5、根据使用方使用的 中控系统大小尺寸在进行开孔并安装。
*讲台厂家资质：省级质检报告、注册商标、‍OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。高新技术企业证书、浙江省科技型中小企业证书、外观专利证书、实用新型专利证。

	8套
	
	

	二．302阶梯教室家具

	阶梯排椅
	[image: de3946313547ddb2de9687c278c506d]阶梯课桌（新增39位） 





参考参数：
1、主管采用30*70*1.5mm旦管，座背托铁用3.5mm厚铁板冲压成型。
2、座板机构采用弹簧回复，噪音小，经久耐磨，性能稳定
3、座背板采用多层板油漆封边。椅子总高度870mm，座板高度420mm.
4、桌面板采用高多层板油漆封边，厚度25mm，,座板尺寸460mm*450mm.靠背尺寸460mm*350mm.
5、产品每位以520mm为中心位，前后距离以900mm为标准。
6、.表面处理：所有五金件全部采用除油，洗酸.磷化处理后经静电喷粉,再经高温烤炉使粉沫和五金件能够融入到一体,使表面更加光滑,不褪色,不掉粉.
*（教室已有一部分旧的排椅增加的39位需根据对现场现有的排椅进行合理布局设计）
*实地勘察后根据现场现有排椅的款式颜色以及参数进行报价
未经现场观察，若后续需修改参数的一律不得加价。
	39位
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