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	序号
	名称
	型号或规格
	单价
	数量
	金额

	1
	主音箱
	型号：湖山YH150
1、扬声器系统配8.0寸高效率低音单元与两个1英寸钛膜压缩高音单元
2、相位修正技术
3、★能提供扬声器电子保护电路装置证书
4、频率响应（-10dB）: 70Hz-19KHz
5、灵敏度：95 dB
6、连续声压级: 117 dB
7、最大声压级: 123dB
8、额定功率：160W
9、额定阻抗：8ohms
10、辐射角度：H90°×V60°
11、驱动单元：LF 1×8〃HF1× 1〃钛膜高音 
12、尺寸: 宽258mm×深250mm×高425mm                          
13、重量kg：11
	
	4只
	

	2
	主功放
	型号：湖山P2250K
1、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统。
2、功率输出采用多对优质大功率管并联设计。
3、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波。
4、★功放保护：具有电网电路识别通断保护装置；（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明）。
5、★具备-4dB/0dB两档输入灵敏度选择模式。（提供灵敏度开关截图）
6、具备XLR、TRS1/4〃平衡输入端口和接线柱式输出端口。
7、★设置有“地”选择开关（提供接到开关截图证明）
8、额定功率：2×250W/8Ω
9、频率响应(8Ω半功率)：20Hz-20KHz  ±1dB
10、额定输入灵敏度：-4dB/0dB   ±0.5dB                     
11、失真度 ≤0.5% 
12、信噪比（0dB，A计权）≥94dB
13、额定电源电压：交流220V /50Hz
	
	2台
	

	3
	手持无线话筒（一拖二）
	型号：湖山DS-U850
1、采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，使传输更可靠；
2、DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在40MHz频率带宽内，以200KHz信 道间隔，提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰；
3、先进的自动对频技术，即使将射器与接收机的频率调乱，您只需轻轻一按，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，使用方便；
4、高档液晶显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然。
频率范围：645MHz-685MHz
调制方式：宽带FM
频带宽度：40MHz
信道数目：200KHz
频率稳定度：±0.005%以内
动态范围：＞110dB 
最大频偏:±45KHz
音频响应：60Hz-18KHz
综合信噪比：＞105dB
综合失真： ≤0.5% @ 1KHz
工作环境温度：-10℃—+40℃
发射器参数
天线程式：内置螺旋天线
输出功率：10mW
杂散抑制：-60dB
供电：1.5V×2
使用时间（碱性电池）：不小于8小时
接收机参数 
接收机方式：二次变频超外差
无线接口：BNC/50Ω
灵敏度：12dB（80dBS/N)
杂散抑制：＞80dB
最大输出电平：+10 dB(2.5v)/600Ω
供电电压：12V
	
	1套
	

	4
	调音台
	型号：湖山GH2-12USB
湖山1、机架式调音台，上19英寸标准机柜；
2、12路独立平衡线路输入，1组立体声输入，1组立体声输出；
3、2路主输出加2编组输出，一路辅助输出；
4、支持USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐；
5、频率响应：不劣于20Hz-20KHz；
6、总谐波失真：20Hz-20KHz时为+14dbu；
7、幻象电源：48V；
8、输入均衡：HIGH:12KHz，MID:2.5KHz,LOW:80Hz；
9、内部数字效果器：16种模式；
10、LED电平表：2×12点LED电平表。                                 11、★提供“全国质量检验稳定合格产品证书”
	
	1台
	

	5
	数字音频处理器
	型号：湖山TDP0306
1、3进6出自由路由分配
2、DSP采样率：48KHz；量化深度：24bit;
3、静音调节；增益调节：-80dB至+12dB
4、延时调节：0ms-1200ms
5、噪声门：-120dB至0dB
6、输入输出最大电平：18.5dB
7、信噪比：≥105dB
8、高低通分频：19.7Hz-20.1KHz;
滤波器类型：Linkwitz-Riley;Bessel;Butterworth;
斜率：-12dB至-48dB（步进-6dB）
9、输入不少于9段，输出不少于15段EQ
 频率范围：19.7Hz-20.1KHz
 增益范围：-20dB至+15dB
 Q值范围：0.404-28.852
 高低架斜率范围：6dB、12dB
 类型：PEQ、高架、低架、一阶全通、二阶全通
10、支持中控管理。
11、★设置实时温度（影响声速从而影响延时的距离）（提供温度设置功能截图盖章）
12、不少于30个用户组
13、设备具有参数锁且可设置密码
14、★主界面显示两个通道的实时温度以及静音状态（提供界面显示功能截图）
15、全中文界面
	
	1台
	

	







6
	













无线手拉手会议系统主机
	型号：湖山DS-M5U 
1、采用UHF频段，全数字控制技术， 具备一个接收主机带多个会议单元功能；
2、具备手动选择需要的工作信道，或者自动选择不受干扰的信道功能；
3、具有轮替1-2-3-4，限制1-2-3-4发言，主席专有多种会议模式，主席可以随时切断其它代表单元发言；
4、音频信号和控制信号皆采用无线传送，会议单元可在信号覆盖范园内可任意移动；
5、可外接视像主机，对单元进行视像跟踪；
6、LCD显示，分级菜单设计，独立研发的数据通信算法 ，主机最多可带1000个单元；
7、具备主机功能参数设置锁定功能，防止其它人为误操作影响使用；
8、通过主机可以设定同时关闭所有的话筒单元电源的功能或者只关主机；
9、音频信道：通信方式：UHF无线方式（单向）；信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）；频率范围：（频率段在500MHz --- 950MHz 范围内可供选择）；解调方式：FM；接收灵敏度：-100dBm；
10、控制信道：通信方式：UHF无线方式(双向）；信道数：16 ；频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz；调制方式： FSK；接收灵敏度：-100dBm；辐射功率：≦+6dBm；频率偏差：<0.002；数据速率：100KBPS；                                                                                                 11、★具有中国节能绿色环保产品认证证书、高新技术企业证书
	
	














1台
	

	7
	无线手拉手会议系统主席单元
	型号：湖山DS-C5U（充电式） 
1、抗电磁及射频干扰设计，远离手机信号对会议的干扰；
2、会议单元采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯；
3、具有静音/菜单选择设置键（MUTE），音量加（VOL+）音量减（VOL-）功能；
4、功能操作采用液晶（LCD）显示，发言开启，单元电源均独立控制；
5、单元具有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等功能；
6、主席单元具有发言提示音及优先发言功能（PRIOR），可随时切断其它代表单元发言（提示音可根据需要开启或关闭）；
7、可拆卸式咪杆，连接方便牢固；
8、咪杆具有工作状态光环指示；
9、超低功能设计，采用充电锂电池，超长待机，操作方便；
10、工作电压：DC3.7V - 4.5V；
11、咪杆长：400mm；
12、音频信道  通信方式：UHF无线（单向）；信道数：5路（1主席单元通路，4代表单元通路）；频率范围：（频率段在500MHz- 950MHz 范围内可供选择）； 调制方式：FM；最大调制量：60K； 辐射功率：≦+9dBm；频率偏差：<0.002； 参考讲话距离10cm-30cm；
13、控制信道  通信方式：无线方式(双向）；信道数：16 ；频率范围：422.4MHz- 438.4MHz；调制方式：FSK；接收灵敏度：-100dBm；辐射功率：≦+6dBm；频率偏差：<0.002；数据速率：100KBPS
	
	1只
	

	8
	无线手拉手会议系统代表单元
	型号：湖山DS-D5U（充电式）
1、灵敏度高，频响宽，一致性好，音质饱满、自然、清新；
2、双咪芯矩阵拾音技术，实现超心型指向性，更好地抑制啸叫；
3、麦克风拾音距离30—50cm，适合远距离拾音要求；
4、全金属结构及专利级抗RF辐射电路，彻底解决会议中手机信号干扰 ;
5、特别设计的无冲击声静音开关，方便会场使用;
6、双软管鹅颈式话筒杆，可将拾音头灵活调到任意方向，以达到最佳拾音效果
7、螺纹式卡侬接口，连接牢固可靠，无机械噪音；
8、鹅颈管与台式座可分离，方便安装拆卸。
9、换能方式: 电容式
10、指 向 性: 超心型
11、频率响应: 40Hz—16KHz 
12、灵敏度: -29dB±3dB
13、输出阻抗:≤100Ω
14、电源:幻像48V
	
	12只
	

	9
	充电箱
	型号：湖山DS-40 
专用充电箱，可同时为16只单元电池充电
	
	1台
	

	10
	电源时序器
	型号：湖山PS-14B
1、采用MCU控制；不劣于80A空气开关控制，带过流保护。
2、LED数字电压指示，监控当前市电电压。
3、过压报警功能（带报警铃声），。
4、支持单机控制、多机级联控制，串口控制、外接设备触法控制功能
5、★支持不少于6路DC12V/1.2A和1路USB接口的DC5V输出。（提供截图证明盖章）
6、压显示精准度：空载时±1%，满载时±10%
7、输出通道数和插座模式不少于14路，万用电源插座
8、每通道最大输出电流：20A
9、时序开关频率：每1步/秒
10、工作电压：~220V±10%；工作频率：50Hz±5%                                                                                                               11、★提供“全国质量检验稳定合格产品证书”
	
	1台
	

	11
	机柜
	图腾42U
	
	1套
	

	12
	安装辅材
	音频线50条，音箱线100米及其他接插件等辅助安装配件
	
	1批
	

	合计
	人民币大写
	


备注：以上报价含税费、运输、安装、调试及辅材
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密封包装模版如下：
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