采价单                          
	报价单位：
	
	联系人：
	

	联系电话：
	
	日期：
	2021.8.21

	主题：
	金竹校区多媒体设备
	页数：
	7


	序号
	名称
	型号或规格
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	01
	教学音箱
（分布：家政、小组工作室）

	品牌规格：湖山MT80
额定/峰值功率： 80W /320 W  
额定阻抗：8Ω
特性灵敏度： 91dB/W/m
输出声压级： 110dB/W/m(Continues)；116 dB/W/m(Peak)
额定频率范围:65 ~ 20000Hz
覆盖角度H×V：120º×120º
扬声器单元：LF:6.5英寸HF: 1英寸丝膜高音
箱体材料：12mm中密度纤维板  
输入接口：压缩式接插座  
吊挂点：多点M8 螺丝吊装孔位
箱体尺寸(mm)：396(H)×230(W)×200(D)
净重kg：6.0
	4对
	
	

	02
	无线麦克风
（分布：家政、小组工作室）

	品牌规格：湖山 DS-U850
主机1台、话筒2个（领夹、手持、鹅颈可任意搭配）、电源适配器1、电池8个、音频线1条。
1、采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，使传输更可靠；                                                                          2、DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在40MHz频率带宽内，以200KHz信 道间隔，提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰；
3、先进的自动对频技术，即使将射器与接收机的频率调乱，您只需轻轻一按，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，使用方便；
4、高档液晶显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然。
频率范围：645MHz-685MHz
调制方式： 宽带FM
频带宽度：40MHz
信道数目： 200KHz
频率稳定度：±0.005%以内
动态范围： ＞110dB 
最大频偏:±45KHz
音频响应： 60Hz-18KHz
综合信噪比： ＞105dB
综合失真： ≤0.5% @ 1KHz
工作环境温度： -10℃—+40℃
	2套
	
	

	03
	高灵敏拾音器
（分布：小组工作室）
	品牌规格：湖山 DS-E5
1、灵敏度高，频响宽，一致性好，音质饱满、自然、清新；
2、双咪芯矩阵拾音技术，实现超心型指向性，更好地抑制啸叫；
3、麦克风拾音距离30—50cm，适合远距离拾音要求；
4、全金属结构及专利级抗RF辐射电路，彻底解决会议中手机信号干扰 ;
5、特别设计的无冲击声静音开关，方便会场使用;
6、双软管鹅颈式话筒杆，可将拾音头灵活调到任意方向，以达到最佳拾音效果
7、螺纹式卡侬接口，连接牢固可靠，无机械噪音；
8、鹅颈管与台式座可分离，方便安装拆卸。
9、换能方式: 电容式
10、指 向 性: 超心型
11、频率响应: 40Hz—16KHz 
12、灵 敏 度: -29dB±3dB
13、输出阻抗:≤100Ω
14、电源: 幻像48V
	1套
	
	

	04
	电源时序器
（分布：小组工作室）

	品牌规格： ADS DB2-02
1 、面板颜色：铁黑色
2 、电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）
3 、通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出
4 、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率
5、输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流黄铜材质，标准万用插座
6、功能特点功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开3.精准电压显示 4.过流保护 5.面板通道独立关闭 6.USB接口最大输出5V/500MA，可接DJ灯
7、 每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒
8、 输出继电器触点电流：30A 277VAC
9、 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理
10、 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ
11、 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米（无配电源输入插头）
12、 开启类型：方船型开关
13、 单路独立开关功能：支持面板独立控制
14、 功能显示电压显示表类型：红绿色数码管显示电压表
15、 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器）
16、 短路过流保护断路器配置：断路器零，火线控制，过流保护,（63A短路保护)
17、 机身尺寸：长482MM * 宽185MM * 高44MM（非标准1U）
18、 单机包装尺寸：长555MM * 宽255MM * 高85MM(美牛硬纸盒）毛重：2.9KG
19、 总重量与外包装尺寸：1件5台装共16KG，外包装尺寸：长257*宽85*高555mm
	1台
	
	

	05
	专业功放
（分布：小组工作室）
	品牌规格：湖山 XA300
1、合并式功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；
2、二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入；
3、三组线路输入，一路定压广播信号输入；
4、一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出；
5、话筒、线路的音量可独立调节，话筒高低音2段均衡；
6、★具有环保麦克风插口带+48V幻像电源；
7、带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制；
8、带有定压广播信号优先播放功能；
9、★保护功能：具有宽电压自适应压缩装置；（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明。）
10、具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点；
额定功率：  2×110W/8Ω  2×165W/4Ω
输出功率：  2×220W/8Ω
峰值功率：  2×300W/8Ω
输入灵敏度：线路300mV±30mV ；话筒15mV±2mV
频率响应：  20Hz～20KHz  -3dB，+1dB 
话筒均衡提衰量：10dB  ±2db 
幻像电源： +48V
失真度：≤0.5%
信噪比：功放部分≥100dB  话筒部分≥82dB
录音输出：≥0dB
整机净尺寸：430×380×105（mm）
净重：9.0KG
	1台
	
	

	06
	高清摄像头
（分布：应急救护实训室、智慧康复实训室）
	罗技C1000E 4K高清
高清变焦1080P微课远程，含支架。
捕获幅面65°、78° 和 90°  传感器CMOS   视像解像度（分辨率）1920×1080接口USB 2.0   最大帧数90fps   驱动免驱
支架：A254+Q1云台
产品材质: 铝合金
云台类型: 球型云台
颜色分类: 黑色
收纳高度: 44.5CM
承重: 10KG；自重: 1.75；脚架节数: 4节
产品类型: 脚架+云台套装

	2套
	
	

	07
	功放、音响、话筒
[bookmark: _GoBack]（分布：应急救护实训室、智慧康复实训室、M幢办公、机房、普通教室）
	功放1台
品牌规格：湖山 XA300
1、合并式功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；
2、二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入；
3、三组线路输入，一路定压广播信号输入；
4、一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出；
5、话筒、线路的音量可独立调节，话筒高低音2段均衡；
6、具有环保麦克风插口带+48V幻像电源；
7、★带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制；
8、带有定压广播信号优先播放功能；
9、★保护功能：具有动态限幅保护装置；（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明。）
10、具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点；
额定功率：  2×110W/8Ω  2×165W/4Ω
输出功率：  2×220W/8Ω
峰值功率：  2×300W/8Ω
输入灵敏度：线路300mV±30mV ；话筒15mV±2mV
频率响应：  20Hz～20KHz  -3dB，+1dB 
话筒均衡提衰量：10dB  ±2db 
幻像电源： +48V
失真度：≤0.5%
信噪比：功放部分≥100dB  话筒部分≥82dB
录音输出：≥0dB
整机净尺寸：430×380×105（mm）
净重：9.0KG
音箱10寸2只
品牌规格：湖山 MT100A
1、10英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元
2、2*3寸纸盆高音单元
3、120 ° x 120°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果
4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力
5、箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振
6、箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨 
7、采用钢质防护网，内衬专业声学透声网 
8、专业多功能吊装方式：多点M8 螺丝吊装孔位；音箱底部Φ35mm支撑座                                                                                    
9、可配专业吊挂支架，方便音箱多角度旋转
10、专业四芯接插。
额定/峰值功率： 100W /400 W   
额定阻抗：  8Ω
特性灵敏度： 95dB/W/m                                                                                                                                                                                        
输出声压级： 115 dB/W/m(Continues)
                121 dB/W/m(Peak)
额定频率范围： 60Hz～20000Hz                                                                                                                                                                                    
覆盖角度H×V： 120º×120º                                                                                                           
扬声器单元： LF:1*10 英寸  HF:2* 3寸纸盆 
输入接口：NL4MP×1                                   
音箱尺寸(mm)： 490(H) ×296 (W)×290(D)                                                                                                                                                                    
净重kg：12
无线话筒（一拖二无线话筒）1套
品牌规格：湖山 DS-U850
1、采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，使传输更可靠；2、DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在40MHz频率带宽内，以200KHz信 道间隔，提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰；
3、先进的自动对频技术，即使将射器与接收机的频率调乱，您只需轻轻一按，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，使用方便；
4、高档液晶显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然。
频率范围：645MHz-685MHz
调制方式： 宽带FM
频带宽度：40MHz
信道数目： 200KHz
频率稳定度：±0.005%以内
动态范围： ＞110dB 
最大频偏:±45KHz
音频响应： 60Hz-18KHz
综合信噪比： ＞105dB
综合失真： ≤0.5% @ 1KHz
工作环境温度： -10℃—+40℃
	8套
	
	

	08
	白板
（分布：应急、居家、康复）
	品牌规格：得力8738
磁性面板；板面尺寸（宽*长）：90*120cm：1.2mm加厚碳钢支架；  钢化玻璃表面；升降高度：130-160；书写流程，磁力吸附；12重牢固锁点；金属背板易吸附；自锁移动脚轮
	3套
	
	

	09
	移动音箱、话筒
（分布：居家）

	 品牌规格：湖山 OBGY7010M
中纤板木质箱体，黑色PVC表面装潢，金属包角加固保护，美观大方，经久耐用；
内置功率放大器，主音量、高低音、话筒1/2音量、话筒高低音、话筒混响、乐器音量独立可调；
标配两支可调频U段手持无线话筒，可选配头戴式无线话筒；
配置专业MP3播放器，中英文液晶显示屏，USB/SD卡双解码接口，配置遥控板，操作简便；
金属拉杆和橡胶脚轮设计，美观大方，方便移动；
一组莲花音频输入，两路话筒输入，两路乐器输入，一路6.35mm音频输出；
内置12V免维护铅酸电池，智能型交直两用供电系统，具有充放电保护电路；
配置话筒优先功能、蓝牙功能、语音提示功能、录音功能、FM收音功能；
适用范围：促销活动、户外演出、晨练、教学等。
最大功率：80W/4Ω
外接电源：交流AC：220V 50Hz，直流DC：12V
蓄 电 池：12V/7AH×1只(可连续使用4-8小时）
音箱尺寸：315×290×525mm(毛重15Kg/净重12Kg）
喇叭单元：低音10英寸X1只，25芯钛膜号角高音×1只；
	1套
	
	

	10
	投影仪
（分布：康复）
	品牌规格：松下PT-SX3700及吊架
流明：3600   
分辨率：1024*768;质保：主机叁年 ，灯泡壹年；
对焦方式：手动
对比度：20,000：1
最大兼容分辨率：1920X1200dpi
投射比：1.94 ~ 2.16
显示芯片尺寸：0.55；显示比例：4:3
100"投影距离：3.9 m ~ 4.4 m；均匀度：85%
	1台
	
	

	11
	幕布
（分布：康复）
	红叶4：3 100寸 200X190cm 白玻纤
	1块
	
	

	12
	电子座位牌及发布基站
（分布：M幢办公）
	品牌规格：BUPIN
1、3.7英寸三色电子墨水屏，416*24分辨率
2、双面屏展示，内容自定义
3、黑白红2灰度
4、自带无线传输模块
5、锂电池供电，超强待机
6、尺寸：11.7cm*6.5cm*6.7cm
7、供电方式：干电池供电，可待机半年以上
	15个
	
	

	13
	摄像头
(分布：M幢办公)
	品牌规格：罗技C920e
4K高清USB摄像头
捕获幅面78°； 传感器CMOS；视像解像度（分辨率）1920×1080；最大帧数30fps   接口USB；驱动 免驱
	1套
	
	

	合计
	人民币大写：
	


备注：1. 以上报价含税、运输、安装调试、第三方验收（如有）。
      2.以上设备质保叁年。为了得到售后保障，提供厂家质保承诺函。
      3.以上报价包含安装调试中所需的一切安装材料及辅材。

报价单位（盖章）：
