采价单                          
	报价单位：
	
	联系人：
	

	联系电话：
	
	日期：
	

	主题：
	管理学院4-426实训室课桌椅
	页数：
	5



	序号
	名称
	型号或规格
	单价
	数量
	金额（元）

	1
	教师讲台
	1. 规格: 2000×700×800 mm；
2.桌面板采用25mm厚双贴面防火板，多层实木板，前圆后方两侧PVC封边，板材需经国家环保部门检测认证确保板材内无甲酫等有害物质超标；
3.钢架：脚架采用20*50mm方管湾制成型，钢板厚度δ≥1.2 mm，脚架中间部分镶嵌“U”字形冲孔钢板以便侧面走线，后背板采用1.0mm厚冲孔钢板拆边制作，后背板与桌面交接地方配有钢质走线盒，并配有出线孔；
4.钢架做防锈喷塑处理，钢架及桌面颜色可选；[image: D:\Documents\Tencent Files\264873942\FileRecv\MobileFile\Image\}]COM1M27[ULQ5)}%$4[TNX.png]
	
	1张
	

	2
	学生电脑桌
	规格: 连体二十人位8000×1200×750 mm=2组（尺寸可根据用户需求定制）；
1.桌面：采用E1级25厚实木多层板，表面为优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，具有不易变形，表面较耐磨，耐腐蚀；经国家绿色环保认证，通过(甲醛释放量≤0.026mg/m3，有害物质释放量符合GB18580-2017标准.)级环保标准。所有材料均做过防虫、防腐等化学处理。
2、封边：同色封边
3、钢架：架子加厚20*50方管弯制成型，管壁厚度≥1.2毫米，（不含表面喷涂后的厚度）架子中间放主机箱架均采用20*20方钢制作,厚度≥0.8毫米，设计有透气孔防止机箱过热，机箱高度45厘米左右宽度根据桌子长度而定.双排机箱架内径宽度34厘米，下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理后静电喷涂，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用，表面垫固性粉末涂层，环保无毒害无气味，且耐候性强，桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫.结构简单，连接牢固、安装快捷。，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。
4钢架做防锈喷塑处理，钢架及桌面颜色可选；
[image: 07d5af43ab862543e3d77b587275d40]

	
	2组
	

	3
	[bookmark: _GoBack]学生电脑桌
	规格: 连体八人位6400×600×750 mm=1组（尺寸可根据用户需求定制）；
1.桌面：采用E1级25厚实木多层板，表面为优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，具有不易变形，表面较耐磨，耐腐蚀；经国家绿色环保认证，通过(甲醛释放量≤0.026mg/m3，有害物质释放量符合GB18580-2017标准.)级环保标准。所有材料均做过防虫、防腐等化学处理。
2、封边：同色封边
3、钢架：架子加厚20*50方管弯制成型，管壁厚度≥1.2毫米，（不含表面喷涂后的厚度）架子中间放主机箱架均采用20*20方钢制作,厚度≥0.8毫米，设计有透气孔防止机箱过热，机箱高度45厘米左右宽度根据桌子长度而定.双排机箱架内径宽度34厘米，下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理后静电喷涂，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用，表面垫固性粉末涂层，环保无毒害无气味，且耐候性强，桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫.结构简单，连接牢固、安装快捷。，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理
4钢架做防锈喷塑处理，钢架及桌面颜色可选；
	
	1组
	

	4
	学生椅
	1.椅架：采用≥12mm实心钢筋，钢架完整焊接，结实耐用，不轻易变形，可承重≥150KG，拉力可达到≥130KG；
2.椅架颜色：沙白，220度高温静电喷涂工艺                                                            3.胶壳：全新PP工程塑料，模具一体成型，靠背贴心手提，人性化设计，质地轻、抗裂性强、耐腐蚀、耐老化、无毒环保，可循环回收利用，胶壳颜色有黑、白、黄，绿4色可选；可另外订制颜色。                                                               4.座垫：座棉采用高密度纯棉，座包采用华宇阻燃绦纶面料，不含胶水，色度牢，耐光性好，抗皱免烫                                                               5.尺寸：椅子高度78.2cm,架子深度52.5cm，长度50cm,靠背规格宽43*高38.5cm，座最宽处47cm,座面距地高度44cm ，椅子净重6.99KG；                                                   6.脚塞：防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时不会发出噪音；  
[image: 5469a2ab6fd0ecdf6264955a6dc15e6]
	
	48张
	

	5
	教师椅
	教师转椅：
1.面料：优质台湾颐达网布饰面或质量同等的优质网布饰面。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，耐磨性强。
2.泡绵：“东亚”或质量同等的优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力≥250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。
3.扶手及脚：注塑扶手及弓形脚架，防静电，防噪音，不伤地板，立于地面平稳，款式稳重大方。

	
	1张
	

	合计
	人民币大写：           
	


备注：以上报价含税费、运输、装卸、安装费


报价单位（盖章）：
[image: 8598a9e181436f18afb0c1236be24cf]
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	项目名称：管理学院4-426实训室课桌椅
报价人： 
地 址： 
联系人： 
电  话：



密封包装模版如下：
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