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	报价单位：
	
	联系人：
	

	联系电话：
	
	日期：
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	主题：
	电子电器设备
	页数：
	5


	序号
	名称
	型号或规格
	单价
	数量
	金额（元）

	1
	86寸商用触摸教学大屏
（含移动支架、同屏器）
	型号：HYCM-86
一、显示
1.尺寸:86英寸
2.屏幕类型:LED液晶屏（A规）
3.背光类型:D-LED
4.显示区域:1895(W)×1066(H)mm
5.分辨率:3840×2160（FHD）
6.亮度:400cd/m²
7.响应时间:7ms
8.对比度:1200:1
9.色域:60% NTSC (CIE1931)
10.可视角度:89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)
11.使用寿命：>50000H
二、Android系统
1.芯片：BSD.FT91
2.CPU：ARMCortex-A53四核
3.GPU：双核Mali-720MP MP2
4.系统支持：Android 6.0
5.内部容量：2G+16G
6.接口：HDMI、触摸接口、USB、电源、WIFI、VGA、LAN、AUDIO、RECOVE、MIC、POWER、耳机、TF、RS232、信号输入、AV、音频、同轴输出
三、Windows系统（可选）
1.芯片：英特尔
2.CPU：HM86-4代 i5
3.运行内存：8G DDR3
4.硬盘存储：256G SSD
5.接口：HDMI、USB、电源、WIFI、LAN、VGA、AUDIO、WIFI、RECOVE、MIC、POWER、TV、AV、耳机、PC音频、外置触摸
四、触摸
1.触摸规格：红外触摸框
2.触摸点数：20点触控
3.响应时间：≤15ms
4.点位精度：90%以上的触摸区域为±2mm
五、整机参数
1.重量：净重：72.1kg 毛重：96kg
2.裸机尺寸（长*宽*高）：1961.2(H)×1176.7(W)×100.8(D)mm
3.外壳材料（面框/后壳）：铝合金/钣金
4.外壳颜色（面框/后壳）：黑色
5.开关电源：AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz
6.电源接口：中规 220V 两相三线制
7.整机功耗：385W
8.工作温度：0°C ～ 50°C
9.存储温度：-20°C ～ 60°C
10附件：1、产品说明书*1；2、电源线*1；3、保修卡*14、合格证*1；5、WIFI头*1；6、壁挂架+壁挂螺丝*1套
6、 产品认证：Ccc、节能认证、环境体系认证（提供产品认证证书）
7、 产品特性
1.4K超清分辨率，采用AG防眩光屏幕，莫氏7级硬度，画面柔和清晰
2.全金属材质超窄边框设计，外观简约，前附双磁吸笔，使用前后取放方便
3.电脑模块化设计，OPS/抽拉式PC设置，便于维护
4.Android/Windows双系统支持，一键切换，兼容更多软件，满足更多需求
5.电子白板：顺滑书写，支持20点触控，批注、绘画、擦除、图像放大缩小和旋转，并支持手机扫码一键保存白板内容
6.无线投屏：支持无线投屏，同屏多分屏功能（支持Android、Windows、IOS、Mac/OS），支持4个设备同时同屏
7.远程视频：支持远程视频会议，多方异地会议，远程PPT演讲，远程桌面共享，支持流畅，标清，高清多种模式
8.会议培训：内置office,看图，视频播放器等办公实用工具，内置无线WIFI，网卡，支持无线上网，支持将手机、平板、Pad等设备画面同步传送到平板上，支持异地多方远程会议，远程PPT演讲，远程桌面共享
9.商业展示：自定义开机画面、主题和背景，本地媒体播放器支持自动分类，满足不同场合需求；内置专业多媒体播放软件，播放软件支持分屏播放（一分屏，二分屏，三分屏）；可选互动触摸查询系统，政务查询，企业介绍，文化宣传，业务介绍，让会议机变身自助查询机；侧边栏按钮、手势唤出方式和触摸控制开关自由切换，让会议机变身广告展示。
八．提供生产厂家3年质保承诺函。
	
	1套
	

	2
	直播设备
	一、声卡：艾肯（icon）Upod-live
1.ICON UPodLiveUSB外置声卡，为您的电脑或智能手机提供了一个具有USB连接的音频输入和输出设备。
2.即插即用，无需安装驱动程序
3.具有智能手机数字(TypeC)和模拟(TRRS)接口
4.具有iOS和Android数字I/O插孔(TypeC)和模拟I/O插孔(3.5mm立体声TRRS)，可直接连接智能手机(部分手机需转接头)，自带苹果(iOS)或安卓智能手机接口标准切换开关
5.2*话筒输入/1*吉他输入(16位48KHz)，iCON录音棚级话筒前置
放大器，增益独立控制，支持+48V大振膜电容话筒
6.2*耳机监听输出，1*6.35mmTRS插孔，1*3.5mm立体声插孔，具有单独的音量控制
7.2*6.35mmTRS的模拟输出插孔(接监听音箱)
8.具有3.5mm立体声TRS输入插孔，连接手机播放伴奏
9.内置iCON高端数字信号效果处理芯片
10.自带液晶显示屏，用于控制数字效果信号和相应功能
11.2x2模拟I/O全双工录音和回放
12.衰减器(闪避)功能按钮
13.用于控制PC/智能手机的麦克风信号(千/湿)录制的按钮
14.监听信号(干/湿)控制按钮
15.兼容Windows7(32-bit/64-bit),Windows8(32-bit/64-bit)和Windows10(32-bit/64-bit)的USB2.0和USB供电
16.可选购“LiveRemote”暖场特效器(掌声笑声气氛)，直播时，用于发送气氛音效
二、麦克风：ISKS700
规格：阻抗≥1000Ω
最大声压级：136dB (at 1kHz≤1% T.H.D)
产品净重（kg）：约368克(不含防震架) 
产品尺寸（mm）：55X43x 167mm
信噪比：78dB 
频率响应：20Hz- 20kHz
3、 耳机：艾肯（icon）
防水等级：不支持防水
线控功能：有线控
音频接口:3.5毫米音频接口
接口：直型
防尘性能：IP5X
4、 手机大圈美颜灯加支架
[image: 542e028692762b779027d7f89725177]
五、铝箱
	
	4套
	

	3
	直播屏风及背景
	定制：双面屏风及背景
背景板：1.5米宽*1.8米高*9套
铝合金材质，环保板材，自由组合，灵活齿轮，铝合金支撑脚。
[image: ]
	
	9套
	

	合计
	人民币大写
	



备注：1. 以上报价含税、运输、安装调试、第三方验收（如有）。
      2.以上设备质保叁年。为了得到售后保障，提供厂家质保承诺函。
      3.以上报价包含安装调试中所需的一切安装材料及辅材。
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	项目名称： 商务谈判实训室电子电器
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密封包装模版如下：
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