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投标报名申请表
	日  期
	 年   月   日

	项目名称
	监控设备

	项目编号
	XCZZ-XY-2021-020

	投标申请单位名称
	

	项 目 联 系 人
	
	手  机
	

	联 系 电 话
	
	传  真
	

	E-mail
	
	邮政编码
	

	通 信 地 址
	

	采购文件领取确认
	我单位已下载或购买本项目采购文件。

投标申请单位公章：
投标申请单位项目联系人签字：

	提交的报名资料清单
（以下内容由采购代理机构工作人员填写）

	序号
	提交资料名称
	是否
提交
	备   注

	1
	
	
	

	2
	
	
	 

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
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[bookmark: _Toc21760][bookmark: _Toc230773774]温州市现代服务业发展集团有限公司关于浙江东方职业技术学院监控设备项目（自主）的采购公告
根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》，大地工程咨询有限公司受浙江东方职业技术学院的委托，就监控设备以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。
一、项目编号：XCZZ-XY-2021-020
二、项目性质：国企采购（非政府采购）
三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：
	序号
	项目名称
	主要采购内容
	采购预算

	1
	监控设备
	详见第四部分采购内容及要求。
	95万元


四、投标供应商资格要求
1. 符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；
2. 本项目谢绝联合体投标。
五、报名方式、时间、地点
1.报名时间：即日起至截标之前（09:30-11:30，14:30-17:00），节假日除外，截标之前获取采购文件均有效，未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标。投标供应商如对采购文件有异议应按采购文件规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复）。
2.报名方式：
（1）网上报名
供应商登录浙江政府采购网（http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn）进行注册并报名。网上报名成功后，请供应商将“政采云”平台报名成功后的界面截图（内容包含项目名称、供应商名称）并添写联系人、联系方式后发送电子邮件至代理机构电子邮箱。
（2）现场报名/邮寄报名
供应商将报名资料送（邮寄）至温州市龙湾区温州大道823号爱好数字园C栋5楼完成报名。
3.采购文件售价：人民币500元整（售后不退）
4.报名时须提交以下文件资料
4.1 报名登记表；
4.2 供应商介绍信或法人代表授权书；（加盖单位公章）
4.3 投标供应商有效的营业执照复印件；（复印件加盖单位公章）
4.4 投标供应商认为需要提供的其他资料。（复印件加盖单位公章）
六、投标文件递交截止时间、开标时间及地点
1.投标文件递交截止时间：2021年9月23日14:30（北京时间）
递交地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室
2.开标时间：2021年9月23日14:30（北京时间）
开标地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室
七、投标保证金
1.人民币玖仟元整（¥9000.00元）。（投标供应商须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标供应商银行帐户）
开户名：政采云有限公司
开户行：中国农业银行杭州西湖支行
账号：190001010400276210000002358 
保证金缴纳截止时间：2021年9月23日11时00分前
2.投标供应商缴纳投标保证金后，请携带投标保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。
八、其他
1.本公告有效期为5个工作日。
2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。
3.温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。
4.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。
5.采购文件发售截止时间之后潜在投标人仍然可以购买采购文件，但该投标人如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复。
6.书面质疑受理地点：温州市龙湾区温州大道823号爱好数字园C栋5楼，联系人：陈先生，联系电话：13566132267。
九、联系人及联系方式
采购人：浙江东方职业技术学院
联系人：沈老师       联系方式：0577-86561078
采购代理机构名称：大地工程咨询有限公司
地址：温州市龙湾区温州大道823号爱好数字园C栋5楼
联系人：陈先生       联系方式：13566132267
邮箱：2441880975@qq.com  
采购监督管理部门：温州市现代服务业发展集团有限公司纪检监察室
联系人：何先生        联系方式：0577-88160019
浙江东方职业技术学院
大地工程咨询有限公司
2021年9月2日
[bookmark: _GoBack]

温州市现代服务业发展集团有限公司关于浙江东方职业技术学院监控设备项目（自主）征求意见公示
大地工程咨询有限公司受浙江东方职业技术学院的委托，就监控设备以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。
一、征求意见范围：
1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；
2.投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；
3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。
二、征求意见的回复：
各投标供应商及专家提出修改理由和建议，请于2021年9月7日16:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至大地工程咨询有限公司，外地可传真送达，传真：0577-88870798，传真件必须签字（盖章），同时将该传真原件邮寄至我公司。
三、联系方式：
联系人：陈先生
联系方式：13566132267
联系地址：温州市龙湾区温州大道823号爱好数字园C栋5楼
对逾期送达的意见、建议书恕不接受。
浙江东方职业技术学院
大地工程咨询有限公司
2021年9月2日
第1部分 [bookmark: _Toc474769396][bookmark: _Toc9292]
  投标供应商须知
[bookmark: _Toc27373][bookmark: _Toc2505001][bookmark: _Toc486600281]投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	项目名称
	监控设备

	2
	采购内容
	详见第四部分采购内容及要求。

	3
	预算金额
	▲人民币玖拾伍万元整（￥950000.00元），投标人的投标报价超过预算的，按无效标处理。

	4
	供货时间
	合同签订后30天内完成全部货物的供货及安装，并通过验收交付使用。

	5
	投标人资质格要求
	详见采购公告。

	6
	是否接受联合体投标
	不接受
□接受，应满足下列要求：

	7
	踏勘现场
	□组织
不组织

	8
	投标预备会
	□召开
不召开

	9
	分包
	□允许
不允许

	10
	偏离
	偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。

	11
	投标有效期
	投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。

	12
	投标保证金
	详见采购公告

	13
	递交投标文件地点
	详见采购公告

	14
	开标时间和地点
	详见采购公告

	15
	开评标程序
	密封情况检查开启技术资信标资格性审查技术资信标评审开启价格标价格标评审提交评审报告

	16
	评标委员会
的组建
	评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或以上单数。

	17
	履约担保
	履约担保的形式：接受现金、履约保函等多种合法形式
履约担保的金额：合同价的10%。
中标人在接到中标通知书并签订合同后7个工作日内须向采购人提交履约担保，并且要保证履约担保在合同履行期间的有效性。

	18
	投标文件拒收条款
	详见采购文件第12页，第3点。

	19
	投标文件无效标条款
	详见采购文件第13页，第3.3点。



[bookmark: _Toc474769397][bookmark: _Toc27330][bookmark: _Toc230773775]一、 说   明
1.   本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》的相关法律法规及规范性文件组织和实施。
2. ▲合格投标供应商
2.1  符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标供应商的基本资格条件；
2.2  本项目不接受联合体投标。
3.   投标供应商代表
3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。
4.   投标费用
4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标的有关费用，不论投标的结果如何，采购单位及采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc474769398][bookmark: _Toc230773776][bookmark: _Toc23167]二、 采购文件
[bookmark: _Toc230773777]1.   采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。
2.   采购文件的质疑
2.1  参与本项目采购活动的供应商对采购文件有异议的，应以书面形式（信函、传真，下同）通知采购单位，但该通知不得迟于投标截止时间15日前使采购单位收到，否则，采购单位可以不予接受。收到异议请求后，采购单位将以书面形式予以答复，如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购单位解释为准。
3.   采购文件的修改
3.1  采购单位或者采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间15日前，在国资部门指定采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商，不足15日的，采购单位或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。潜在投标供应商收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。
3.2  采购单位可以视采购的具体情况，延长投标文件递交截止时间和开标时间，并变更时间书面通知所有获取采购文件的潜在投标供应商，同时在国资部门指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。潜在投标供应商收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。
[bookmark: _Toc19816][bookmark: _Toc24917][bookmark: _Toc474769399]三、 投标文件的编制
1.   投标人应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。
2.   投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。
3.   投标文件的构成：
3.1  投标文件由技术资信标和商务（价格）标两部分构成：
（1）技术资信标
	序号
	内容
	说明

	1
	投标函
	附件一

	2
	资格证明文件
	附件四

	2.1
	法定代表人身份证明
	附件四-1

	2.2
	法定代表人授权书
	附件四-2

	2.3
	投标人企业法人有效营业执照副本和税务登记证（多证合一的，提供相应的证件）
	

	2.4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	附件四-3

	2.5
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
	附件四-4

	2.6
	无重大违法记录声明函
	附件四-5

	2.7
	投标人认为需要提交的其他资格证明材料
	

	3
	商务条款、技术规格偏离表
	附件五

	4
	货物成套供货清单
	附件六

	5
	投标人综合实力
	附件七

	6
	同类项目的销售业绩
	附件八

	7
	投标产品性能、参数符合性
	附件九

	8
	项目实施技术方案
	附件十

	9
	投入本项目的技术力量情况
	附件十一

	10
	售后服务
	附件十二

	11
	优惠条件
	附件十三

	12
	根据评分细则投标人认为需要提供的其他相关资料
	

	说明：以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件的，须在复印件上加盖投标人有效的单位公章。


（2）商务（价格）标
	序号
	内容
	说明

	1
	投标报价一览表
	附件二

	2
	投标分项报价表
	附件三


3.2  投标文件格式
投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写、编写目录和页码并装订成册，分别装于技术资信标和商务（价格）标中。
4.   投标报价
4.1▲投标报价为含税总价，是指供应商正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的所有价款。即报价包括设备费用、包装费、国内运杂费、国内运输保险费、施工与安装调试和实施服务费用（包括所需的人工费、安装材料、安装附件、尺寸修改等）、验收（含第三方验收、消防验收）、培训费用（若有）、质保期内的运行维护费用、技术服务、售后服务、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、津贴、交通、食宿、通讯等费用）、税金、利润、采购代理服务费以及各种不可预见等全部费用，投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。
4.2  投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标人代表签署。
4.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。
4.4  采购人不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。
4.5  采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。
4.6▲投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认
为是非实质性响应投标而予以拒绝。
4.7  最低报价不能作为中标的保证。
5.   投标保证金
5.1▲投标人须按照投标保证金（金额详见《采购公告》）的要求提交投标保证金，否则采购人将不接受其投标。
5.2  中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购单位签订了合同后5个工作日内无息退还，未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。因投标供应商原因造成无法退还的除外。
5.3  发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；
（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；
（3）中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；
（4）投标人在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；
（5）经查实，投标人在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。
6.   投标有效期
6.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。
6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关投标保证金退还与否的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
7.   投标文件的签署和规定
7.1  投标供应商应提供技术资信标、商务（价格）标各一式陆份的投标文件，分别装订成册。其中正本壹份、副本伍份，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。
7.2  投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或投标人授权代表签署，投标文件的副本可采用正本的复印件。
7.3  投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其投标人代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。
7.4投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。
8.   投标文件的密封及标记
8.1  投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”正本壹份、副本伍份，“商务（价格）标”正本壹份、副本伍份别密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”或“商务（价格）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商公章并由法定代表人或投标供应商代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2  如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。
[bookmark: _Toc230773778][bookmark: _Toc11357][bookmark: _Toc474769400]四、 投标文件的递交
1.   投标文件的递交
▲投标文件必须在采购文件规定的投标文件截止时间前送达到采购文件指定的收标地点，同时递交投投标保证金凭据、法定代表人授权书（原件）、投标供应商代表有效身份证件和企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）等证明材料，由评标委员会确认其投标资格。
2.   投标文件的修改和撤回
2.1  在投标文件递交截止时间前，投标供应商可以以书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购单位，但不得影响开标活动的正常进行。
2.2  “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。
2.3  从投标文件递交截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。
3. ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：
3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；
3.2  未密封或未装订的投标文件；
3.3  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；
3.4  以电讯形式递交的投标文件。
[bookmark: _Toc474769401][bookmark: _Toc18327][bookmark: _Toc230773779]五、 开标和评标
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1.1  采购单位依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。
2.   评标过程的保密性
2.1  开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购单位施加影响，其投标将被拒绝。
3.   开标、评标
3.1  采购单位按采购文件规定的时间、地点开启“技术资信标”，开标前首先检查标书的密封情况，确认无误后由采购工作人员当场拆封。
3.2  投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性审查。
（1）资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标文件中的法定代表人授权书（授权委托书）（原件）、投标供应商代表有效身份证件（原件）和企业营业执照复印件（加盖单位公章）等资格证明及投标保证金进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该供应商的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。
（2）符合性审查。依据采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
3.3▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：
（1）投标文件未按采购文件要求加盖投标供应商单位公章、无法定代表人或其授权代表签字的；
（2）明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；
（3）投标文件附有采购单位不能接受的条件；
（4）技术资信标中出现投标报价的；
（5）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；
（6）投标供应商代表未提交本人有效身份证件或授权代表无法定代表人或企业合法有效授权委托书的；
（7）不符合法律、法规和采购文件中规定的其它实质性要求的。
3.4  开商务(价格)标
（1）开商务(价格)标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。
（2）宣布各投标供应商资格性审查结果和技术资信标得分情况。
（3）检查有效投标供应商“商务(价格)标”的密封情况，确认无误后开启“商务(价格)标”，唱读“投标报价一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商代表应对唱读内容及记录结果进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。
（4）开标时没有启封和唱读的投标文件，原封退回给投标供应商。
（5）开商务(价格)标时，指定专人作好记录，存档备查。
3.5  “商务(价格)标”开启后，由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，投标文件中投标报价一览表内容与投标分项报价表不一致的，以投标报价一览表为准，计算上的错误，可按下面方法修改：
（1）投标文件的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
（2）▲如果投标供应商不接受对其价格错误的修改，其投标将被拒绝。
3.6  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。▲评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
3.7▲实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.8  评标委员会对审查合格的投标文件，按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。
3.9  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
4.   投标文件的澄清
4.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由投标供应商代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。
4.2▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标文件则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，不进入下一步评审。
5．  确定中标候选供应商
5.1  本次采购由评标委员会确定中标候选供应商。
5.2  评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术资信分与商务（价格）分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标供应商确定为该项目的第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一，得分与技术指标均相同则抽签决定）。
5.3  排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以直接确定排名第二的候选供应商为中标供应商。
5.4  采购单位对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。
6.   评标细则详见第七部分“评标原则及方法”。
7.根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》温国资委〔2020〕125号第三十三条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。
8.   未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。
[bookmark: _Toc28707][bookmark: _Toc474769402]六、 授予合同
1.   最终审查
1.1  评审结束后，采购单位将对评标委员会确定的中标候选供应商进行最终审查，审查内容主要是中标供应商是否有能力（财务、技术和生产能力、售后服务）履行合同。
1.2  如果审查通过，采购人将把合同授予该中标人，如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标，此次采购失败，应重新组织采购。
1.3  评标委员会推荐的中标候选人经采购人审查合格后在温州市现代服务业发展集团有限公司官网、浙江东方职业技术学院官网、温州国企采购平台、浙江政府采购网上公示，投标供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式实名向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应当按规定在收到书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商务秘密。投标供应商对质疑的答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。
温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。
1.4  公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审推荐结果最后确定中标人。
2.   中标通知书
2.1  中标供应商确定后，采购单位将向中标供应商发出中标通知书。
2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购单位和中标供应商均具有同等法律效力。
3.   授标时更改采购货物数量的权力
3.1  采购单位在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。
4.   签订合同
4.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订合同，合同签订前提交履约保证金。
4.2  在签订合同前，采购单位有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。
4.3  采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。
4.4  拒签合同的违约责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。
5.   履约保证金
5.1  中标供应商在收到中标通知书后，签订合同前须向采购单位提交合同总金额10%的履约保证金。
5.2  履约保证金用于补偿采购单位因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。
5.3  履约保证金自合同签订之日起至合同执行完毕有效。有效期满后，采购单位应及时将履约保证金无息退还给中标供应商。
6.   采购代理服务费
6.1本项目采购代理服务费一次性收取人民币陆仟玖佰元整（￥6900.00元），由最终中标供应商在领取中标通知书时支付，采购代理费包含在投标总价中综合考虑。
6.2  采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。
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第二部分   合同格式
注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：  浙江东方职业技术学院  （采购人）
乙方:                 （中标人）
浙江东方职业技术学院的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。
一、货物内容及合同价格
金额单位：元 
	货物名称
	品牌/产地
	型号/规格
	配置要求
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合            计
	
	
	

	合同总价：（人民币大写）：                              小写：



注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。
2、以上合同总价包括将货物运抵浙江东方职业技术学院指定地点的运费及安装调试、服务等达到用户并能正常使用所需的一切费用。
二、技术资料
1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
三、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
四、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
五、转包或分包
本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。
六、质保期
本项目所有产品应提供自货物验收合格并交付使用后至少2年（24个月）的现场免费质保期，如厂商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行。
七、交货期、交货方式及交货地点
1、 交货期：合同签订后30天内完成所有货物的供货及安装调试，提交一份完整的设备安装验收单或验收报告，由甲方进行验收。
2、 交货方式：（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。
（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。
（3）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。
（4）在货物运输、到场、卸货、安装调试等过程中，发生人身损害或财产损失事件，一切责任由乙方承担。
3、 交货地点：甲方指定地点。
八、货款支付
在合同签订前，乙方须向甲方提供合同金额5%的履约保证金。如乙方在签约前未提交履约保证金则甲方有权拒签合同；乙方完成全部货物的生产、运输、安装、调试、通过最终验收并提交合同金额5%的质量保证金，甲方在15个工作日内向乙方支付合同总额100%的货款（卖方必须开具与合同金额相等的正规有效的增值税普通发票）并无息退还履约保证金。质量保证金待2年（24个月）质保期满后无质量或服务问题15个工作日内一次性无息退还。
九、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保证及售后服务
1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。乙方应保证所提供的货物经正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。
2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3、 据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。
4、本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向甲方移交之日起 2年（24个月）（货物另有超过质保期规定或乙方投标文件另有承诺的按就高原则执行），在保质期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有货物要求乙方提供上门服务。在保修期内所产生的相关费用由乙方承担，并提供7×24小时电话响应技术咨询，除非采购文件另有规定，乙方须在接到甲方维修要求电话后，72小时内解决问题。
十一、调试和验收
1、 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
2、 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3、 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。货物到达现场后，卖方必须派员工到现场与买方一起开箱并按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，直至买方满意为止，换货的相关费用由乙方承担。
4、 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。
5、 验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
十二、货物包装
1、 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
十三、违约责任
1、 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2、 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十六、合同生效及其它
1、合同经甲、乙双方签署并加盖单位公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方协商后并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。
4、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
5、本合同壹式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执贰份，壹份送至采购代理机构备案。

甲方（盖章）：                                   
地址：                                   
法定（授权）代表人：                   
签订日期：     年   月   日      

乙方（盖章）：
地址： 
开户行：
开户账号：
法定（授权）代表人：
签订日期：      年   月   日        
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第三部分   附   件
[bookmark: _Toc31860][bookmark: _Toc27114][bookmark: _Toc474769406][bookmark: _Toc230773784]附件一 投标函
投 标 函
致：浙江东方职业技术学院
根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。
在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：
（—）按“投标人须知”要求编制投标文件的技术资信标【正本壹份，副本伍份】；
（二）按“投标人须知”要求编制投标文件的商务（价格）标【正本壹份，副本伍份】；
我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；
（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；
（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
（五）我方理解贵方不一定接受最低报价；
（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：
   地址                           
   电话                           
   传真                           
电子邮件                       

                                   投标人名称                              
                                   公章                                    
                                   投标人代表（签字）：                     
                                   日期                                     

3
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[bookmark: _Toc45]附件二 投标报价一览表
投标报价一览表

项目名称：                                                      项目编号：
	序号
	项目名称
	投标报价
	备注

	1
	
	小写：￥
	

	
	
	大写：人民币
	


说明：1.此栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”中相应总计价相一致；
      2. 投标报价为含税总价，是指供应商正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的所有价款。即报价包括设备费用、包装费、国内运杂费、国内运输保险费、施工与安装调试和实施服务费用（包括所需的人工费、安装材料、安装附件、尺寸修改等）、验收（含第三方验收、消防验收）、培训费用（若有）、质保期内的运行维护费用、技术服务、售后服务、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、津贴、交通、食宿、通讯等费用）、税金、利润、采购代理服务费以及各种不可预见等全部费用，投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。
3.▲不提供投标报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。


投标人全称（盖章）：
法人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：      年    月    日








[bookmark: _Toc218392090][bookmark: _Toc195336281][bookmark: _Toc230773786][bookmark: _Toc29316]附件三 投标分项报价表
投标分项报价表

项目名称：                                                    项目编号：
	项目
	货物名称
	品牌型号规格、产地
	制造厂商名称
	数量
	出厂单价
（含税）
	总价
（含税）
	免费
保修期

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	... ...
	
	
	
	
	
	

	设备总价
	

	施工费（含学校围墙原80处监控移装至教学楼施工费用）
	

	运杂及保险费（含卸货）
	

	安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用）（含第三方验收费）
	

	培训费、技术服务费、售后服务费等
	

	税金
	

	总计价
	


说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。
2.此表的总计价应与附件二“投标报价一览表”对应投标报价相一致。
3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：
法人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：      年     月    日

23



[bookmark: _Toc230773789][bookmark: _Toc15018][bookmark: _Toc184281693]附件四 资格证明文件
资格证明文件
（1）法定代表人身份证明

投标人名称：                                
单位性质：                                  
地    址：                                  
成立时间：             年        月        日
经营期限：                                   
姓    名：                 性别：        年龄：       职务：         
系：                            （投标人名称）的法定代表人
特此证明



投标人：                        （盖单位章）
日期：        年      月       日


附：法定代表人身份证明

	


法人代表身份证复印件
（粘贴处）



（2）法定代表人授权书

浙江东方职业技术学院：

本人       （姓名）系          （投标人全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：                                
    代理人无转委托权。
          
法定代表人 (签字)：
           投标人全称（公章）：
           日期：      年    月    日

附：
授权代表姓名（签字）：
身份证号码：
	


授权代表身份证复印件
（粘贴处）


职务：
附：授权代表身份证明



[bookmark: _Toc491508218][bookmark: _Toc230773790]

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（采购人）：
我方 （供应商）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
 
特此承诺！
 
供应商名称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
 
日期：       年    月    日



（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：
我方     （供应商）   承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日




（5）无重大违法记录声明函

浙江东方职业技术学院：
我公司参与                          （项目名称、项目编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加国企采购活动的期限未满情形），符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》规定的供应商条件。若贵单位在本项目采购过程中发现我方采购活动前三年内有重大违法记录并处于违法处罚期的，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明！


投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月   日  


附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。
















[bookmark: _Toc32171]
附件五 
商务条款、技术规格偏离表
项目名称：                                             项目编号：
	内   容
	采购文件
条目
	采购文件
规格要求
	投标文件
对应规格
	说   明

	商务条款
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	技术规格
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。
投标人全称（盖章）：
法人或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年     月    日
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[bookmark: _Toc491508220][bookmark: _Toc14206]附件六 
（1）货物成套供货清单（或详细配置清单）
	序号
	名  称
	品牌、规格型号
	单位
	数量
	原产地
	制造商
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



（2）随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单
	序号
	名  称
	型号规格
	数量
	原产地/制造商
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。


投标人全称（盖章）：
法人或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年     月    日
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[bookmark: _Toc6660761][bookmark: _Toc16883]附件七 
投标人综合实力
项目名称：                                                       项目编号：
	



投标人全称（盖章）：
法人或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年     月    日
附件八 

同类项目的销售业绩
项目名称：                                                     项目编号：
	序号
	项目名称
	用户单位
	合同金额
	合同日期
	联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人自2018年7月1日以来（以合同签订的时间为准）同类销售业绩（合同和中标通知书复印件加盖单位公章）。

投标人全称（盖章）：
法人或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年     月    日



附件九
投标产品性能、参数符合性

项目名称：                                   项目编号： 
	


   
投标人全称（盖章）：
法人或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年     月    日

附件十

项目实施技术方案
项目名称：                                   项目编号： 
	


   
投标人全称（盖章）：
法人或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年     月    日

附件十一

投入本项目的技术力量情况


[bookmark: _Toc290027670][bookmark: _Toc485818881][bookmark: _Toc436148980][bookmark: _Toc489274900]（1）项目负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：
	1、一般情况

	姓   名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	毕业学校
	
	专  业
	
	职  务
	

	职  称
	
	拟任何职
	
	参加工作
时间
	

	2、个人简历

	时  间
	专业工作经历

	
	

	
	

	3、项目负责人业绩

	序号
	项  目  名  称
	完成年份
	获奖情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：1、本表后应附相关资质证书、学历证书、职称证书（或学位证书）、身份证、社保等复印件加盖单位公章；
2、 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。
投标人全称（盖章）：
法人或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年     月    日
3、 

（2）拟投入的项目实施人员名单
项目名称：                                          项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称/职务
	本工程中的岗位
	从事专业年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表应附所列项目组成员毕业证书、职称证书（或学位证书）、身份证、社保等证明等复印件。
2、此表仅提供了表格形式，可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：
法人或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年     月    日


附件十二

售后服务
项目名称：                                   项目编号： 
	



投标人全称（盖章）：
法人或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年     月    日


附件十三
优惠条件

项目名称：                                   项目编号： 
	



投标人全称（盖章）：
法人或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年     月    日
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第4部分   采购内容及要求
[bookmark: _Toc226175667][bookmark: _Toc188355454][bookmark: _Toc198199432][bookmark: _Toc221761885][bookmark: _Toc230773794][bookmark: _Toc226175553][bookmark: _Toc175826929][bookmark: _Toc223921190][bookmark: _Toc222217364][bookmark: _Toc198202391][bookmark: _Toc285886235][bookmark: _Toc32280]一、 相关说明
[bookmark: _Toc333855156]1.   投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照采购内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对采购文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对投标人的投标做出不利评定。
2.   投标人须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标人提供，各投标人应对本采购文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标人免费提供。
3.   投标人需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。
4.   投标人提供的货物应是无任何质量缺陷、技术成熟，符合国家现行规范/标准要求。
5. ▲本项目的采购预算为人民币玖拾伍万元整（￥950000.00元），投标人的报价超过采购预算的，按无效标处理。
[bookmark: _Toc491508211]6.   交货时间、地点，付款方式与结算、人员培训、质量保证等请见合同主要条款。
[bookmark: _Toc31554]二、采购内容及要求
1、产品规格
	序号
	名称
	数量
	规格、参数

	1
	400万筒型摄像机（POE）
	204
	400万 1/2.7" CMOS 红外阵列筒型网络摄像机
最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°（2.8 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选）
红外距离: 最远可达30 m
最大图像尺寸: 2560 × 1440
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频: 1个内置麦克风
存储温湿度: -30 ℃~60 ℃；湿度小于95%(无凝结)
启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗: DC：12 V，0.33 A，最大功耗：4.0 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
防护: IP66

	2
	400万半球摄像机（POE）
	25
	400万 星光级 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机
最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°（2.8 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选）
补光距离: 最远可达30 m 
最大图像尺寸: 2560 × 1440
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频: 1个内置麦克风
启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗: DC：12 V，0.33 A，最大功耗：4.0 W；’PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W
供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
防护: IP66

	3
	400万警戒摄像机（POE）
	22
	具有400万像素 CMOS传感器。
★内置GPU芯片。内置麦克风和喇叭。内置红外与白光补光灯。（检验报告或其他证明材料）
★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。（检验报告或其他证明材料）
最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
红外补光距离不小于100米。
在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。
信噪比不小于62dB。（检验报告或其他证明材料）
支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。
需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（检验报告或其他证明材料）
报警: 1路输入，1路输出
音频: 1路输入；1路输出，1个内置麦克风，1个内置扬声器
电源输出: DC12 V，100 mA，用于拾音器供电
不低于IP67防尘防水等级。
支持POE供电。

	4
	400万警戒摄像机（非POE）
	80
	具有400万像素 CMOS传感器。
★内置GPU芯片。内置麦克风和喇叭。内置红外与白光补光灯。（检验报告或其他证明材料）
★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。（检验报告或其他证明材料）
最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
红外补光距离不小于100米。
在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。
信噪比不小于62dB。（检验报告或其他证明材料）
支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。
需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（检验报告或其他证明材料）
报警: 1路输入，1路输出
音频: 1路输入；1路输出，1个内置麦克风，1个内置扬声器
电源输出: DC12 V，100 mA，用于拾音器供电
不低于IP67防尘防水等级。
支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

	5
	全景枪球一体机
	1
	★内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像（检验报告或其他证明材料为准）
★内置2颗GPU芯片（检验报告或其他证明材料为准）
视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米
全景摄像机：400万像素，1/1.8" CMOS传感器，4mm焦距
细节摄像机：200万像素，1/2.8" CMOS传感器，4.8-110 mm，23倍光学变倍
★设备支持可见光补光（检验报告或其他证明材料为准）
支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux
支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°
水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°
★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（检验报告或其他证明材料）
★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（检验报告或其他证明材料）
★支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（检验报告或其他证明材料）
★支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。（检验报告或其他证明材料）
支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能
支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能
支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色
★支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央（检验报告或其他证明材料）
球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB
支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警
具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃
具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作（检验报告或其他证明材料为准）

	6
	筒机支架
	326
	壁装支架
适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装
材料 铝合金
调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°

	7
	球机支架
	1
	壁装支架/白色/铝合金

	8
	48盘位磁盘阵列
	2
	8U 机架式48盘位，含31块8T企业级硬盘
★单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统；标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口（其中电源仅以照片证明即可）（检验报告或其他证明材料）
可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；
应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；
★设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常（检验报告或其他证明材料）
应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出
当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复
在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入
支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储
根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问
设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署
设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。
★网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。（检验报告或其他证明材料为准）
当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。
★提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。（检验报告或其他证明材料为准）
★设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。（检验报告或其他证明材料为准）
支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。
通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。
★可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。（检验报告或其他证明材料为准）
★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。（检验报告或其他证明材料为准）
★可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。（检验报告或其他证明材料为准）

	9
	解码器
	1
	采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
具有12个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、12个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、6个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。样机采用AC220V电源供电。
具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯
★支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的检验报告。）
★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供封面具有CNAS认证标识的检验报告。）
支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供封面具有CNAS认证标识的检验报告。）
★输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示；（提供封面具有CNAS认证标识的检验报告。）
★支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。（提供封面具有CNAS认证标识的检验报告）
支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。
可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。（提供封面具有CNAS认证标识的检验报告）
可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。
支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。
可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景
支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。
可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。
支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。
可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。
支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式
设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。

	10
	智慧集控模块
	1
	支持人脸监控，支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警；
★支持对系统中人员通行记录分别按照人员特征、以图搜图进行模糊检索，或者按照门禁记录检索；支持一次查询任务，查询出来自多个后端设备的结果；支持人员通行记录的轨迹；（检验报告或其他证明材料）
★支持自动检查连续刷进或刷出的记录，发现连续两次都为进或者都为出，则判定为异常；支持宿管异常预警功能，查询多日无人脸识别通行记录人员信息、陌生人告警记录；（检验报告或其他证明材料）
支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活；
★支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等；（检验报告或其他证明材料）

	11
	教育综合安防管理平台
	1
	支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配
★支持AD域（检验报告或其他证明材料）
支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计
★支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看（检验报告或其他证明材料）
★支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（检验报告或其他证明材料）
支持统计服务器在线率及各服务器在线详情
能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，亦支持基于GIS地图的图像点播
支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息
支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表
支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图
支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分
支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放
支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态
要求可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景
通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙
通过客户端支持通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流

	12
	平台服务器
	1
	2U双路标准机架式服务器
CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz
内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 

	13
	5口POE交换机
	4
	可用百兆PoE电接口数量≥4，百兆电接口数量≥1
交换容量≥1 Gbps，转发性能≥0.744 Mpps
支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥60W
支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口）
★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看；系统拓扑展示及管理；远程升级，重启（检验报告或其他证明材料）
★支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接。可展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警（检验报告或其他证明材料）
支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；（检验报告或其他证明材料）
支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米；进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭（检测报告证明）
为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、平台为同一品牌

	14
	8口POE交换机
	1
	可用百兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1
交换容量≥3.6 Gbps，转发性能≥2.6784 Mpps
支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W
支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口）
★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看；系统拓扑展示及管理；远程升级，重启（检验报告或其他证明材料）
★支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接。可展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警（检验报告或其他证明材料）
支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；（检验报告或其他证明材料）
支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米；进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭（检测报告证明）
为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、平台为同一品牌

	15
	16口POE交换机
	28
	
可用百兆PoE电接口数量≥16，千兆光电复用口数量≥2
交换容量≥7.2Gbps
转发性能≥5.3568Mpps
支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥230W
支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口）
★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看；系统拓扑展示及管理；远程升级，重启（检验报告或其他证明材料）
★支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接。可展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警（检验报告或其他证明材料）
支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；（检测报告证明）
支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米；进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭（检验报告或其他证明材料）
为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、平台为同一品牌

	16
	接入层交换机
	2
	可用千兆电接口数量≥24，万兆光接口数≥4
支持独立的console管理串口
交换容量≥256Gbps；转发性能≥96Mpps
★提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CCC证书
产品在1500V AC 下应无火花，飞弧现象，漏电流<10mA
支持802.3ad规定的链路聚合功能
支持MAC地址绑定功能
支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6
支持广播风暴抑制
支持IGMP Snooping
支持基于源MAC地址、目的MAC地址、接口的ACL
支持端口镜像
支持STP/RSTP root Guard，BPDU Guard功能
支持流量限速（CAR）功能，且限制流量的速率误差小于10%
支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作
可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接
支持通过TELNET、Https对设备进行管理
为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌

	17
	千兆光纤收发器
	33
	1口千兆光纤收发器工业导轨式收发器
光口：1个千兆光口
距离20公里
FC口
单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式；

	18
	施工费
	此项施工费需含学校围墙原80处监控移装至教学楼施工费
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2、售后服务
1、质量保证期：本次采购货物质保期不得少于2年（含），中标后提供原厂售后服务承诺函盖章原件。质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询，除非采购文件另有规定，中标人须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修。
（1）技术支持：中标人提供系统产品异常及故障的查找诊断、排错及问题解决，中标人须组成一支专门的项目建设队伍，积极配合项目各阶段的工作，必要时增派人手。
（2）保修服务：在保修期内，如果系统发生故障，采购人需调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的能求，或者更换整个或部分有缺陷的材料或软件。
（3）售后维修服务响应：解答各科在系统使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法，在接到故障通知后4小时内到达现场立即响应，若判断为硬件问题则立刻替换故障设备，确保采购人的系统不中断运行，同时启动备品备件服务。在保修期内，与保修等相关的所有费用由中标人承担。
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第五部分   评标原则及方法
根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等相关法律、法规特制定以下评标办法。
一． 总  则
评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保采购项目质量、服务期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标供应商，评标委员会不作任何解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。
二． 评标组织
评标工作由采购单位依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。
三． 评标程序
评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后对合格投标供应商的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后开启有效标的商务（报价）标，开启商务（价格）标前先公布投标供应商技术得分情况，然后由投标供应商代表检查商务（价格）标的密封情况，确认无误后开启商务（价格）标并对商务（价格）标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。
四． 评标办法
1.   本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信70分（技术资信权值70%），价格30分（价格权值30%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标供应商，作为中标候选人。
2.   投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标供应商＜3家时，本项目废标，并重新组织采购。
五． 评分细则
1.   技术资信分的评定（70分）
各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标供应商的各项评分内容评分的合计分汇总后的算术平均值为该投标供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。
	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	1
	投标人综合实力
	3
	1、具备电子与智能化工程专业承包资质（或建筑智能化工程设计与施工一体化）得1.5分；
2、投标人通过息技术服务运营维护标准符合性证书（ITSS）或音视频系统集成证书（有效期内）或CCIA信息系统业务安全服务资质证书（有效期内）得1.5分
注：提供的证书均须提供复印件加盖单位公章，否则不得分。

	
	
	5
	3、具有信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）、具有质量体系管理认证证书（ISO9001）、职业健康安全管理体系认证证书（ ISO45001）、环境管理体系认证证书（ ISO14001）、信息安全管理体系认证（ISO27000）每个得1分，全部具备得5分
注：需提供原件扫描件加盖单位公章及国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）网页查询截图，否则不得分。

	2
	同类业绩
	5
	投标人2018年7月1日起至今（以合同签订时间为准）的类似项目业绩，合同内需包含视频监控，每个业绩得1分，最高得5分。
注：业绩以提供的合同复印件和中标通知书复印件为准，不提供不得分。

	3
	投入的与本项目相适应的专业技术服务力量
	10
	1、 根据项目需求状况，项目负责人具备机电工程专业一级注册建造师得2分，机电工程专业二级注册建造师得1分，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）得1分；以最高等级计分。
2、 技术负责人具有通信类中级及以上职称的得2分；
3、其他技术人员具有高处（高空）和电工作业证的每人得1分，最高得2分。
4、项目施工人员五大员证书（施工、安全、资料、质量、材料）全部具备得3分，缺少一项得1分。
注：以上人员需提供所在投标单位近三个月社保证明文件及资质证书复印件并加盖公章，否则不予给分。

	4
	投标产品性能、参数符合性
	30
	根据投标产品技术指标参数的响应情况，由评委打分：
1、打★的参数有负偏离的每项扣1分，最多扣20分；
2、其他技术参数偏离、包括不提供采购文件中要求的证书、报告、相关证明资料等每项扣1分，最多扣10分
注：相关技术参数及指标以出具的检验报告或其他证明材料为准，并加盖投标人公章，提供检测报告或其他证明材料与本项目无关的视为不符合。

	5
	项目实施技术方案
	6
	根据投标人实施方案需对项目实施的组织结构、管理措施、实施流程、实施进度等进行详细描述，根据实施方案的科学性、合理性、完整性等情况由评委进行打分。
A档6-4分，B档3.9-2分，C档1.9-0分。

	6
	质保期
	4
	所投产品质保期在2年的基础上每增加1年加2分，最高得4分。

	7
	售后服务
	6
	1、投标人针对本项目的服务机构设置情况（包括不仅限于机构属性、机构实力等情况），有利于及时响应采购人的服务需求，有利于及时有效处理问题，可信度等进行评价）：最多得2分。须提供该服务机构营业执照等相关证明材料，复印件加盖公章附入投标文件中，否则不得分。
2、根据投标供应商承诺的响应时间、承诺的保证措施、培训计划等情况由评委进行打分（0-4分）。
A档4-2.7分，B档2.6-1.4分，C档1.3-0分。

	8
	投标文件制作质量
	1
	根据投标文件内容编排顺序、格式是否符合采购文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项由评委综合打分0-1分。



2.   价格评分（30分）：
2.1  满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。
（1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；
（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）
（3）▲本项目采购预算为95万元。投标人投标报价如超过中采购预算的，其投标文件做无效标处理。
3．  有效投标供应商的综合得分为技术资信分和价格分的总和。
六． 推荐中标候选人
评标委员会依据投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即技术资信分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标供应商推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列则抽签决定）。
七． 确定中标人
采购人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，中标结果在国资委指定的信息发布媒体上公告，在发布中标公告的同时，采购人和采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。
八． 投标供应商义务
投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。
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