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	序号
	名称
	型号或规格
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	01
	人脸识别模块(带测温）
	魔点D2T
性能需求
 ★1.操作系统：要求Android 6.0。
 ★2.配置：处理器：4核64位ARM处理器；内存1GB；ROM：8G；
外观尺寸 安装方式：挂墙式；
面板材质：金属丝印贴面；
整机尺寸：150*150*17.8(mm)；
颜色：太空黑；
屏幕 触摸屏：5寸；
玻璃盖板：720P IPS；
分辨率：1280*720；
摄像头 要求前置红外活体识别摄像头和GRB摄像头
识别距离：1.5米；
参数：200万高清像素1/2.7寸CMOS；
补光灯要求 白色补光灯：白色LED灯珠，暗光启动补光；
红外补光灯：辅助红外摄像头进行活体检测；
感应模块要求 摄像头感应
防拆 霍尔防拆+防拆抓拍+防拆报警
按键 触摸按键：TP多点触摸电容屏；
复位键：一键清除本地数据；
重启键：设备重新启动；
声音 扬声器：单喇叭1W
网络端口 WIFI：802.11b/g/n；
RJ45网口：10M/100M；
蓝牙模块：Bluetooth4.0+LE
电源 开机方式：上电开机；
供电电源：12V/3A，符合国家标准；
备份电池：纽扣电池（用于RTC）
电源保护：支持电源正负极防接反
整机实现功耗：≤15W
接口 支持网络接口
支持USB接口
支持RS485接口
支持门禁控制
支持外接门禁控制器
工作环境 温度：-10℃~45℃
功能需求
 ★1.门禁：产品具有刷脸开门、应急开门、远程开门等功能
 ★2.访客预约：产品具备在线预约访客功能，由被访人发起预约，访客录入人脸，访客刷脸开门；具备访客在设备端使用验证码开门的功能；具备来访登记功能，支持扫描二维码登记和验证码登记。
 ★3.会议签到：具备会议室管理、会议室预订、刷脸签到的功能，同时联动门禁给予通行权限。
 ★4.考勤：具备无缝对接考勤功能，刷脸开门的同时完成考勤打卡。
管理软件
 1.绑定激活：蓝牙连接、有线配网、无线配网、选择团队、创建团队；
2.管理员录入人脸：搜索员工、选择员工、拍照上传人员、增加人脸、删除人员、一键提醒；
3.员工上传人脸：拍照上传人脸；
4.权限管理：增加权限组、删除权限组、搜索权限组、编辑权限组；
5.设备管理：添加设备、设备状态显示、设备名称修改、升级APK、设置音量、设置考勤开关、设置访客可用、选择权限组、配置网络、解绑设备；
6.记录管理： 开门记录、远程开门记录、报警记录、考勤记录，支持记录报表导出，支持按条件筛选记录，报警记录支持设备非法移动报警记录、超时未关门报警记录、火灾报警记录、非法闯入报警记录等。
识别能力 在线识别：支持10000张人脸容量
离线识别：支持10000条识别记录
资质 
★1.产品具备工信部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（提供证书复印件并加盖制造商公章）
 2.产品具备中国认可国际互认的《检测报告》（提供证书复印件并加盖制造商公章）
 3.产品具有自主知识产权和著作权，获得国家版权局《计算机软件著作权登记证书》（提供证书复印件并加盖制造商公章）；
※服务 原厂安装，现场培训；设备提供一年硬件质保，2-3年延保服务、软件升级、技术支持等服务。
	5台
	
	

	02
	人脸识别模块
	魔点D2
操作系统：Android 6.0人脸容量：10000张
离线记录：10000条识别距离：1.5米内设备速度：0.6秒
活体识别：支持
手机录入人脸：支持手机端录入人脸内存：1GB  智能门禁刷脸秒速通行；极限光环境，轻松识别 ；红外活体检测防伪安全；智能个性交互，贴心语音播报；超凡简约设计尽显高端大气; 门禁、访客、考勤一体化。
	5台
	
	

	03
	人员通道道闸（双芯）
	俊鹏JP-B12FZB1-1
一.产品介绍    
结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、易维护
	2台
	
	

	04
	人员通道道闸（单芯）
	俊鹏JP-B12FZB1-2
一.产品介绍    
结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、易维护           
外形尺寸：长1400×宽200×高990（mm）            材   质： 304不锈钢 通 道宽： 单机小于300MM 通行方式:单向/双向            
读写方式:IC卡/ID卡/磁卡/条码仪等  工作环境：室内、室外(最好架雨篷)                   
二.功能特点            
1:设备具有自报故障提示功能,方便用户的使用及维护  
2:设备具有通行指示和通道指示功能（室外超高亮度）  
3:设备具有常开按键功能（按下按键闸机永远处于开启状态）  
4:设备具有断电摆门自动打开，上电自动闭合功能，符合消防要求  
5:设备具有线路自检功能  
6:设备具有非法闯入报警功能  
7:设备具有三重防夹保护功能  
8:控制进出/自由进出模式可任意调节  
9：自动关闸/延时关闸（时间可调）可任意调节  
10: 具有远距离控制开关功能，以满足用户的特殊需求及消防安全需求  
11:具有标准统一的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成  
12:具有计数功能（可选） 
三.技术参数：  
&电源:AC220V/AC110V(可选)     &工作环境温度：-15℃—75℃   &相对湿度：小于95%，不凝露         
&输入接口：开关信号（COM口为地） &通信接口：RS485  &驱动电机： 直流电机 30W/24V  &摆门运行时间:约2s 
	6台
	
	

	05
	辅材
	数据线、电源线、PVC管材、开槽修复等施工所需所有辅材
	3批
	
	

	06
	交换机
	锐捷RG-ES108D
百兆以太网交换机
传输速率 10/100Mbps
背板带宽 1.6Gbps
包转发率 1.19Mpps
端口数量 8个
端口描述 8个10/100Mbps
	3台
	
	

	07
	人员通道管理系统施工及运维
	管设备安装、调测、线路敷设、培训
	5套
	
	

	08
	定制小门
	不锈钢材质  材料组成：方管立柱尺寸 80*80 方管横梁尺寸 40*60 方管网格尺寸 38*38                                    不锈钢厚度1.5MM
	3套
	
	

	09
	互联网链接
	魔点链接外网用 100M带宽服务费
	2条
	
	

	合计
	人民币大写：
	


备注：1. 以上报价含税、运输、安装调试、第三方验收（如有）。
      2.以上设备质保叁年。为了得到售后保障，提供厂家质保承诺函。
      3.以上报价包含安装调试中所需的一切安装材料及辅材。

报价单位（盖章）：
