     采价单                              
	报价单位：
	
	联系人：
	

	联系电话：
	
	日期：
	

	主题：
	智能财务实训室
	页数：
	7



	序号
	名称
	产品规格
	单位
	金额（元）

	1
	四人位电脑桌
	产品图片及规格：1800*1200*750
桌子规格：1800*1200*750mm（四人位）
一、桌架                                            1：采用口字型五角管造型采用鞍钢Q235钢管，五角管55*55*63.6*管材厚度≥2mm，45#钢，桌架符合图纸参数，要求连接紧密结构，无松懈，坚实受压强度高,表面静电喷塑，圆滑手感细腻。                                     
2：连杆 采用 40*30*1.8mm连杆连接 连杆与脚需由连接件连接紧固，保证稳固不晃动.      
 3： 简单易装稳固性强，外表面均采用静电粉末喷涂技术，涂层厚度≥70um，经过15min高温（200℃）烘烤流平固化，色泽达14%，硬度为H，附着力通过0级，冲击强度达50kg.cm， 弯曲系数为R4mm。 管材需经酸洗，磷化清洗，喷涂表面光滑平整，色泽均匀，无露底，剥落。
4：连接件：连杆与口子脚需由 五角边接头 对接配以 滑块 固定锁死，接头与滑块由压铸铝金制成。ADC12压铸铝合金，最薄处5MM
5：调节高低脚：优质防滑橡胶。 
二、面板
1、基材：选用E1级环保实木颗粒板，甲醛释放量≤0.5mg/L，台面为25mm厚，整体需耐磨、抗刻划、耐高温，承重力强、不易变形、易清洁、耐酸碱等，有漫反射，保护视力。
2、封边：采用“瑞好、嘉宝莉、硕泰、德恒”或同档次PVC同色2mm封边，厚度2.0mm，符合《GB18580-2001》技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
3、五金配件：采用“海福乐、海蒂诗、DTC”五金配件，其中锁具采用“望通、BMB、乐思富”锁具，主台面含铝合金线盒，具走线功能。
4、颜色由采购人在厂家标准颜色中任选，在合同中确定，价格保持不变。
三、配置
（1）电脑主机架：可调节吊式主机架，钢制结构，可360度转动，底部配置固定主机移动功能结构。
（2）地线排骨线槽，提供强弱电接点和出点隐藏走线技术过程方案，使用方便具有科学现代气息，功能指数达到使用要求。
（3）铝合金毛刷线盒 一张桌子配置4个铝合金毛刷线盒80*160精加工四周圆滑不割手无毛刺，厚度需≥1.2mm
（4）凹形吊线槽 规格200*60*1000mm
[image: ]
凹形吊线槽规格200*60*1000mm，分格30*30mm；吊柱150*18mm，注塑厚0.4mm，外封6mm pv套管，外观尺寸允许有±5mm的偏差，其它不允许偏差。
 （5）每个工位上配置扪布屏风，配置桌面铝合金屏风夹。  

	12套
	

	2
	六人电脑桌
	产品图片及规格：2700*1200*750
桌子规格：2700*1200*750mm（六人位）
一、桌架                                            1：采用口字型五角管造型采用鞍钢Q235钢管，五角管55*55*63.6*管材厚度≥2mm，45#钢，桌架符合图纸参数，要求连接紧密结构，无松懈，坚实受压强度高,表面静电喷塑，圆滑手感细腻。                                     
2：连杆 采用 40*30*1.8mm连杆连接 连杆与脚需由连接件连接紧固，保证稳固不晃动.      
 3： 简单易装稳固性强，外表面均采用静电粉末喷涂技术，涂层厚度≥70um，经过15min高温（200℃）烘烤流平固化，色泽达14%，硬度为H，附着力通过0级，冲击强度达50kg.cm， 弯曲系数为R4mm。 管材需经酸洗，磷化清洗，喷涂表面光滑平整，色泽均匀，无露底，剥落。
4：连接件：连杆与口子脚需由 五角边接头 对接配以 滑块 固定锁死，接头与滑块由压铸铝金制成。ADC12压铸铝合金，最薄处5MM
5：调节高低脚：优质防滑橡胶。 
二、面板
1、基材：选用E1级环保实木颗粒板，甲醛释放量≤0.5mg/L，台面为25mm厚，整体需耐磨、抗刻划、耐高温，承重力强、不易变形、易清洁、耐酸碱等，有漫反射，保护视力，环保符合国家环保要求提供检测部门出具的检测报告一份。
2、封边：采用“瑞好、嘉宝莉、硕泰、德恒”或同档次PVC同色2mm封边，厚度2.0mm，符合《GB18580-2001》技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
3、五金配件：采用“海福乐、海蒂诗、DTC”五金配件，其中锁具采用“望通、BMB、乐思富”锁具，主台面含铝合金线盒，具走线功能。
4、颜色由采购人在厂家标准颜色中任选，在合同中确定，价格保持不变。
三、配置
（1）电脑主机架：可调节吊式主机架，钢制结构，可360度转动，底部配置固定主机移动功能结构。
（2）地线排骨线槽，提供强弱电接点和出点隐藏走线技术过程方案，使用方便具有科学现代气息，功能指数达到使用要求。
（3）铝合金毛刷线盒 每个工位配置铝合金毛刷线盒80*160精加工四周圆滑不割手无毛刺，厚度需≥1.2mm
（4）凹形吊线槽 规格200*60*2000mm
[image: ]
凹形吊线槽规格200*60*1000mm，分格30*30mm；吊柱150*18mm，注塑厚0.4mm，外封6mm pv套管，外观尺寸允许有±5mm的偏差，其它不允许偏差
   
（5）每个工位上配置扪布屏风，配置桌面铝合金屏风夹。  
	2套
	

	3
	钢木方凳
	[image: ]
1、凳架：规格350*250*450，采用优质钢管厚度≥1.5mm，脚方管25*25*1.2mm要求连接紧密，无松懈坚实受压强度高，表面静电喷塑，精细打磨，表面整体平整光滑无颗粒感，整体美观大方，经济环保耐用。
2、凳面：25mm厚 E1级优质实木颗粒板PVC封边，要求有很好的防水能力。
3、用料环保符合国家环保要求，提供检测部门出具的检测报告一份。
4、板面颜色由采购方选定
	101张
	

	4
	异形十人位电脑桌
	产品图片及规格：定制（详细见图纸）
[image: ]
一、桌架                                            1：采用口字型五角管造型采用鞍钢Q235钢管，五角管55*55*63.6*管材厚度≥2mm，45#钢，桌架符合图纸参数，要求连接紧密结构，无松懈，坚实受压强度高,表面静电喷塑，圆滑手感细腻。                                     
2：连杆 采用 40*30*1.8mm连杆连接 连杆与脚需由连接件连接紧固，保证稳固不晃动.      
 3： 简单易装稳固性强，外表面均采用静电粉末喷涂技术，涂层厚度≥70um，经过15min高温（200℃）烘烤流平固化，色泽达14%，硬度为H，附着力通过0级，冲击强度达50kg.cm， 弯曲系数为R4mm。 管材需经酸洗，磷化清洗，喷涂表面光滑平整，色泽均匀，无露底，剥落。
4：连接件：连杆与口子脚需由 五角边接头 对接配以 滑块 固定锁死，接头与滑块由压铸铝金制成。ADC12压铸铝合金，最薄处5MM                                5：调节高低脚：优质防滑橡胶
二、面板
1、基材：选用E1级环保实木颗粒板，甲醛释放量≤0.5mg/L，台面为25mm厚，整体需耐磨、抗刻划、耐高温，承重力强、不易变形、易清洁、耐酸碱等，有漫反射，保护视力，用料环保符合国家环保要求，提供检测部门出具的检测报告一份。
2、封边：采用“瑞好、嘉宝莉、硕泰、德恒”或同档次PVC同色2mm封边，厚度2.0mm，符合《GB18580-2001》技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
3、五金配件：采用“海福乐、海蒂诗、DTC”五金配件，其中锁具采用“望通、BMB、乐思富”锁具，主台面含铝合金线盒，具走线功能。
4、颜色由采购人在厂家标准颜色中任选，在合同中确定，价格保持不变。
[bookmark: _GoBack]三、配置
（1）电脑主机架：可调节吊式主机架，钢制结构，可360度转动，底部配置固定主机移动功能结构。
（2）地线排骨线槽，提供强弱电接点和出点隐藏走线技术过程方案，使用方便具有科学现代气息，功能指数达到使用要求。
（3）铝合金毛刷线盒 每个工位配置铝合金毛刷线盒80*160精加工四周圆滑不割手无毛刺，厚度需≥1.2mm
（4）凹形吊线槽 规格200*60*1000mm
[image: ]
凹形吊线槽规格200*60*1000mm，分格30*30mm；吊柱150*18mm，注塑厚0.4mm，外封6mm pv套管，外观尺寸允许有±5mm的偏差，其它不允许偏差。
（5） 每个工位上配置扪布屏风，配置桌面铝合金屏风夹。  
需提供教室整体布局设计平面图以及效果图一份
	4组
	

	5
	教师电脑桌
	产品图片及规格：1800*800*750
桌子规格：1800*800*750mm（带挡板）
参数同学生电脑桌 进行合理设计
	1套
	

	合计
	人民币大写： 
	






报价单位（盖章）：          
7
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