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	1
	无线控制器
	硬件规格
1、单台设备最大可管理AP数目≥60个，本次实配管理授权64个；

2、固化千兆电口≥4个；

3、为便于开局配置以及运维管理，设备具备视频输出接口≥1个，USB接口≥2个，可直接连接显示器和鼠标键盘对无线控制器操作管理，提供体现产品接口的高清图片并加盖厂商公章；

4、设备绿色环保，整机功耗≤42W；

5、单台设备最大支持的在线无线用户数目≥2K；

6、支持静态路由、RIP(v1/v2)、OSPF等多种路由协议，提供设备配置界面截图并加盖原厂公章；

7、支持DHCP功能，对内网提供DHCP服务，提供设备配置界面截图并加盖原厂公章；

8、支持查看DHCP地址池分配状态，可生成IP、MAC对应关系列表，提供设备配置界面截图并加盖原厂公章；

9、支持VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol，虚拟路由冗余协议)，提供设备配置截图并加盖原厂公章；

10、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求，提供设备配置截图并加盖原厂公章；

11、支持本地的Portal、WPA2-Enterprise、MAC认证功能，无需通过外置Radius服务器认证，提供设备配置截图并加盖原厂公章；

12、为方便网络管理，AC设备支持通过云端管理，实现远程配置，远程升级，远程监控无线网络的运行情况，提供设备配置截图并加盖原厂公章；

13、设备应支持基于集中转发或本地转发情况下WPA2-Enterprise的二三层快速漫游，满足终端全场景的安全快速漫游切换，提供设备配置截图并加盖原厂公章；

14、设备应支持 802.11r快速漫游，提升漫游体验，提供设备配置截图并加盖原厂公章；

15、支持对钓鱼 AP 的无损检测与反制，提供设备配置截图并加盖原厂公章；

16、支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，提供设备配置截图并加盖原厂公章；

17、支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽，提供设备配置截图并加盖原厂公章；

18、支持根据用户需求定制化设计认证页面，提供设备配置截图并加盖原厂公章；

19、支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证，提供设备配置截图并加盖原厂公章；

20、支持应用识别功能，需内置2000+条应用特征库；并且支持通过配置对某一种或某一类应用进行阻断，提供设备配置截图并加盖原厂公章；

21、与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理，提供设备配置截图并加盖原厂公章；
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	2
	POE交换机
	管理交换机S5560V2.1、交换能力：交换容量≥336 Gbps,三层包转发率≥126 Mpps，若产品官网或彩页中有X/Y参数，则以X参数为准；

2、固定接口配置要求：≥24个10/100/1000 RJ45 电口，≥4个1G SFP Combo 端口；

3、POE供电：支持IEEE802.3af/IEEE802.3at供电标准，POE供电功率≥325W；

4、二层功能：最大MAC地址≥16K，支持4K VLAN，支持STP/RSTP/MSTP，支持本地镜像及远程镜像；

5、三层功能：IPv4 路由表≥1K；支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPFv2， ECMP，ICMP、策略路由，VRF;支持IPv6静态路由， RIPng，OSPF V3，ICMPv6，NDP，ICMPv6等；                    

6、组播协议：支持IGMP snooping v1v2v3，IGMP Proxy，Fast leave，Layer 2 Static Multicast等；

7、可靠性：支持M-LAG技术，将多台物理机箱组成 1 台虚拟交换机，实现多台设备间的链路聚合，从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级，组成双活系统；支持VARP；支持Smart Link或等同的技术，确保上联核心设备的备份线路可以在<50ms的时间内恢复；

8、DHCP：支持DHCP Snooping，支持DHCP Server/DHCP Client/DHCP Relay，支持option82；

9、安全：支持dot1X认证、AAA认证，支持Radius、TACACS+认证，支持CPU防攻击。
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	3
	无线AP
	1、采用标准的802.11ax协议，双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式。

2、支持4条空间流，单频最大接入速率1.2Gbps，整机最大接入速率1.775Gbps

3、支持标准802.3af POE供电，同时支持本地DC12V电源供电模式，提供厂商官网截图和链接并加盖厂商公章。

4、USB接口≥1个，能够进行文件传输、IOT扩展等功能，提供体现产品接口的高清图片并加盖厂商公章。整机功耗≤12.95W

5、5.8GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥1.2Gbps，提供厂商官网截图和链接并加盖厂商公章。

6、2.4GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥0.575Gbps，提供厂商官网截图和链接并加盖厂商公章。

7、AP整机可支持≥32个SSID，AP整机可接入用户数≥512个

8、支持80MHz工作频宽，提供无线电发射设备型号核准证复印件及工信部官网的查询截图。

9、支持mac认证、Web认证、PSK认证

10、可支持云端/AC集中管理

11、支持DFS&TPC功能,自动调整信道及功率

12、【工业生产场景】

为保障无线网络终端高效漫游，具备同频组网功能，实现终端漫游过程零丢包，无感知漫游，需提供CNAS认可的国家权威机构出具的功能测试报告加盖原厂公章。

13、保障AP快速配置以及后期运维管理，AP支持全WEB界面管理、维护，通过配置单台AP自动配置同步。提供产品白皮书并加盖厂商公章。

14、提供有效期内的型号核准证

15、防护等级达到IP52等级以上，需提供CNAS认可的国家权威机构出具的功能测试报告加盖原厂公章。

16、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响，不同虚拟 AP之间数据隔离且分别被不同AC分别管理。需提供CNAS认可的国家权威机构出具的功能测试报告加盖原厂公章。

17、≥2个10/100/1000以太网接口上联，提供体现产品接口的高清图片并加盖厂商公章。

18、支持双上行接口分别接不同接入交换机，配合AP虚拟化技术，实现双物理链路部署的内外网隔离，提供配置截图并加盖公章。（默认含安装件）
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	门禁
	采用4.3英寸LCD液晶触摸屏，支持本地视频预览，支持实时检测人脸;设备支持1500人脸，3000指纹（需支持指纹的型号），15万次事件记录，适合中小型客户群体管理；

设备支持人脸，指纹，刷卡，二维码，纯密码，人脸+指纹，人脸+密码，指纹+人脸+指纹+密码等不同组合方式，灵活搭配，适用不同安全等级场所应用
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	无线监控
	云部署无线监控摄像头配64G储存卡
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	辅助材料
	辅材线材及安装调试等
	
	1批
	

	7
	工厂车间无线吸拖一体机
	1.电池容量 :锂电池 24V/100AH

2.续航时长 :5小时以上

3.使用寿命 :5年以上

4.质保年限 :5年

5.清水箱容量 :55L

6.污水箱容量 :65L

7.清洁效率 :2000平方/小时以上

8.噪音 :小于70db

9.吸水电机：24V/DC/500W

行走电机：24V/DC/300W
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	合计
	人民币大写： 
	
	

	备注
	中标后五个工作日内必须按照招标参数要求提供相应的证明资料原件、质保涵、授权书并加盖原厂商公章，否则做无效报价处理，对于提供虚假参数强行成交的供应商，经测试查实后将以废标处理并上报上级部门。


备注：以上报价含运费、税费、安装调试。
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