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温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于产教大楼社会培训家具项目（自主）的采购公告
根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，温州市智信招标代理有限公司受浙江东方职业技术学院委托，就产教大楼社会培训家具项目以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、公告类型：采购公告
二、采购方式：公开招标
三、项目编号：WGSS-XDJT-Z-2022030
四、项目性质：国企采购（非政府采购）
五、项目名称：产教大楼社会培训家具
六、预算金额：1980000元
七、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：
	序号
	标项内容
	数量
	单位
	简要技术要求、用途

	1
	产教大楼社会培训家具
	1
	批
	产教大楼社会培训家具，具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。


八、投标人资格要求
1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；
2.投标人须是投标产品的制造商或经销商；
3.投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加采购活动期内；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；
5.本项目不接受联合体投标。
九、获取采购文件时间、地点及方式:
1．申请获取采购文件方式：供应商在“政采云”（http://www.zcygov.cn）上登录申请获取本项目采购文件，将以下书面资料提交至采购代理机构并办理购买采购文件事宜（疫情期间亦可通过邮箱将报名资料扫描件发送至462978466@qq.com进行报名），采购代理机构将对书面资料进行审核：
①　法定代表人（单位负责人）授权委托书/公司介绍信；
②　被授权人身份证复印件；
③　加盖有效公章的营业执照副本复印件。
2．申请获取采购文件时间：公告发布之日起至投标响应文件递交截止时间前（节假日除外），上午：08:30－11:30，下午：14:00－16:30。
3.购领采购文件时间和地点：温州市智信招标代理有限公司（温州市牛山北路13号牛山商务大厦6楼605室）。采购代理机构将拒收未购领采购文件的潜在供应商递交的投标响应文件，采购文件每套500元整，售后不退。
十、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：
1.投标文件递交截止时间：2022年08月26日09：30
2.递交地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室
3.开标时间：2022年08月26日09：30
4.开标地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室
十一、投标保证金
投标保证金：人民币壹万玖仟捌佰元整（¥19800元）
投标保证金缴纳截止时间：2022年08月26日09：30
户名：政采云有限公司
账号： 190001010400276210000003514
开户行：中国农业银行杭州西湖支行
十二、其他事项
1. 采购公告期限：5个工作日，以公告发布次日起计。
2. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。
3. 温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。
4.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。
5.采购文件发售截止时间之后潜在投标人仍然可以购买采购文件，但该投标人如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复。
6.书面质疑受理地点：温州市牛山北路13号牛山商务大厦6楼605室，联系人：熊先生 ，联系电话：13676780329
7.根据温州疫情防控需求，参与本项目的投标供应商代表（法定代表人或其授权委托人）必须严格遵守省市区及属地防疫要求，如有冲突，以标书递交所在地防疫要求为准，否则不得参与项目投标：具体要求如下（不限于）：
1）投标供应商代表在进入开标地点前必须出示温州防疫码，且显示绿码同行。如投标供应商代表的温州防疫码无法正常展示的，不能参与此次投标。
2）凡来自有报告核酸阳性病例所在地中高风险地区人员不得作为投标供应商代表。
3）其他低风险地区投标供应商代表若为省外来温、返温人员，在进入开标地点前必须提供48小时内（标书递交截止时间前）核酸检测阴性证明。
4）有新的省市区文件按新的文件执行。
5）如投标供应商无法满足以上要求的，允许其邮寄投标文件，但投标文件必须在2022年08月    25日16：30前邮寄到温州市牛山北路13号牛山商务大厦6楼605室。各投标供应商务必充分考虑邮寄可能存在的延迟送达、包装破损、资料遗失等一系列意外情形。投标文件寄出后请尽快告之代理机构叶先生（联系电话13958779970）。代理机构会在监督人员的监督下，确认所有收到的投标文件的密封、包装是否符合要求等，并于开标时间统一对符合要求的所有投标文件进行公开开标。投标供应商授权代表未参加开标会议、未到场签字确认的，不影响开标、评标过程，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。
十三、联系人及联系电话
采购人：浙江东方职业技术学院
地址：温州市龙湾区金海三道433号
联系人：张老师   
联系电话：0577-86561078
采购代理机构名称：温州市智信招标代理有限公司
地址：温州市牛山北路13号牛山商务大厦6楼605室
联系人：苏先生/叶先生
联系电话： 13626506308/13958779970  传真: 0577-88270122
采购监督管理部门：温州市现代服务业发展集团有限公司纪检监察室
联系人：何先生
联系方式：0577-88160019
十四、相关附件：
采购文件

浙江东方职业技术学院
温州市智信招标代理有限公司
2022年08月05日
[bookmark: _Toc71374668]温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于产教大楼社会培训家具项目（自主）的征求意见公示

温州市智信招标代理有限公司就浙江东方职业技术学院产教大楼社会培训家具项目以公开招标方式进行国有企业采购。现将采购文件公布如下,并公开征求供应商及专家意见。
一、征求意见范围：
1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；
2.供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；
3.影响国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。 
二、征求意见的回复：
  各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2022年08月10日下午17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至牛山北路13号牛山商务大厦605室，外地可传真送达，传真：0577-88270122，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：43759625@qq.com 。
 联系人：熊先生 联系电话：13676780329。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。
 
 
 
 
浙江东方职业技术学院
温州市智信招标代理有限公司
2022年08月05日
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	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人：浙江东方职业技术学院 
地址：温州市龙湾区金海三道433号
联系人：张老师   
联系电话：0577-86561078 

	2
	采购代理机构
	代理机构名称：温州市智信招标代理有限公司
代理机构地址：温州市牛山北路13号牛山商务大厦6楼605室
联系人：苏先生/叶先生
联系电话： 13626506308/13958779970

	3
	项目名称
	项目名称:产教大楼社会培训家具
项目编号：WGSS-XDJT-Z-2022030

	4
	采购内容
	产教大楼社会培训家具，具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。

	5
	供货时间
	合同签订后30个日历天内完成产品交付并通过采购人验收。

	6
	投标人资格
要求
	1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；
2.投标人须是投标产品的制造商或经销商；
3.投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加采购活动期内；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

	7
	是否接受联合体投标
	不接受
□接受，应满足下列要求：

	8
	踏勘现场
	□组织
不组织。

	9
	投标预备会
	□召开
不召开

	10
	投标截止时间
	2022年08月26日09：30

	11
	分包
	□允许
不允许

	12
	偏离
	偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。

	13
	投标有效期
	投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。

	14
	投标保证金
	投标保证金：人民币壹万玖仟捌佰元（¥19800元）整；必须在投标截止时间前以转账方式向政采云公司提交。
户名：政采云有限公司
账号：190001010400276210000003514 
开户行：中国农业银行杭州西湖支行

	15
	投标文件装订及封装要求
	（1）资格审查资料一式5份，正本1份，副本4份；
（2）技术资信标一式5份，正本1份，副本4份；
（3）商务报价标一式5份，正本1份，副本4份。
（4）投标文件“资格审查资料”、“技术资信标”、“商务报价标”密封于各自包封袋中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人或其授权代表签字。

	16
	签字或盖章要求
	投标文件的相应位置应加盖：
（1）单位公章；
（2）法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章（如为授权委托代理人签字或盖章的须提供法定代表人授权委托书）；
（3）投标人单位章不得以分公司章、投标专用章、合同专用章等其他形式印章代替，否则视为无效印章。

	17
	递交投标
文件地点
	温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室

	18
	开标时间
和地点
	开标时间：2022年08月26日09：30
开标地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室

	19
	开评标程序
	（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派授权代表到场；
（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；
（4）密封情况检查：由监督人员或投标人推选的代表检查投标文件密封情况；
（5）开标顺序：投标人送达投标文件的逆序；在开标室里先开启技术资信标，再送达评审室评审。技术资信标评审结束后，再开启商务报价标；
（6）确认开标结果：投标人授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认；
（7）宣布开标结束；。
（8）投标人授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议；
（9）将开启的投标文件送交评标委员会评审。

	20
	评标委员会
的组建
	采购人按照相关规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数。

	21
	履约担保
	□不需要
需要 合同总价2.5%的履约保证金（接受保函等其他形式）
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	原 件
	不提交

	23
	合同备案
	（1）中标投标人须在收到中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。
（2）中标投标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：ye462978466@qq.com。

	24
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向集团公司采购管理部门报告验收过程中遇到的问题。

	25
	解释权
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	26
	质疑与投诉
	1.投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
2.采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。
3.温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。


[bookmark: _Toc71374670][bookmark: _Toc71374671][bookmark: _Toc12959] 
第一部分    投标人须知
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1.本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定及有关法规组织和实施的。
2.合格投标人：投标人合格条件见本项目采购公告。
3.投标人代表：指授权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。
4.投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
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5.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。
6.投标人对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人及代理机构提出质疑，但质疑不得迟于采购文件规定的询疑截止时间前使采购人收到，采购人和采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。
7.采购文件的修改
7.1 在投标截止期十五天前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在政采云平台、温州市国有企业采购平台以及集团网站发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间前，作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在政采云平台、温州市国有企业采购平台以及集团网站上发布变更公告。
7.2 采购文件如有补充更正均见政采云平台、温州市国有企业采购平台以及集团网站。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标响应，否则责任自负。
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8.投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。
9.投标人法律责任
投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。
10.投标文件的构成：
10.1投标文件由资格审查资料、技术资信标、商务报价标三部分构成：
（1）资格审查资料
	序号
	内 容

	1
	法定代表人授权书和授权代表人有效身份证明

	2
	营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)

	3
	资格条件承诺函

	4
	申请材料真实性声明

	5
	投标保证金缴纳凭证,最终以实际到帐为准（加盖公章）


备注：
以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。
（2） 技术资信标
	序号
	内容

	1
	针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟

	2
	投标函

	3
	技术要求应答表、商务条款偏离表

	4
	资信证明文件（本项为评分量化内容，非强制性要求）

	a
	投标人企业情况

	b
	所投产品2019年1月1日至今投标供应商的销售业绩情况

	5
	技术说明书（所投产品性能、技术、结构、图纸和质量水平的描述，所投产品的四面外观造型，及关键零部件装置照片及该产品附带参数的厂家宣传资料） 

	a
	所投产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述

	b
	所投产品的四面外观造型及关键零部件装置照片，该产品附带参数的厂家宣传资料

	c
	所投产品的供货、测试、验收标准及方案

	d
	质量控制、质量保证的详细介绍

	e
	售后服务及优惠条件

	6
	投标人认为需要提供的其他技术资料


说明：
1) 投标人可根据采购文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。
2) 投标文件中应承诺：投标人所提供的货物或服务所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。
3) 投标人可在投标文件中对采购文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于采购文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。
4) 以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。
[bookmark: _Toc221356886]（3） 商务报价标
	序号
	内容
	备注

	1)
	开标一览表
	（附件二）

	2)
	投标分项报价表
	（附件三）


10.2投标文件格式
1　 投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册,不允许以活页夹形式装订投标文件；
2　 资格审查资料、技术资信标、商务报价标分别包装于各自标函袋中，标函袋不做统一要求。
3　 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索。
4　 证书、证件、证明等原件，属备查项目，并非强制性要求。投标人若提交原件资料，应将原件单独包封，与投标文件一同向采购代理机构递交。评标主要依据投标人投标文件中加盖有效公章的证书/证明文件复印件，如评标委员会对复印件有异议的，可在投标人提供原件资料里核查，若投标人未提供原件资料佐证的，则承担相应评分项不得分的风险。
11.投标报价
11.1▲投标报价应是投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的合同价款，即投标设备的供货、税金、包装、运输、装卸、验收、技术服务、售后服务及采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干，报价人应根据上述因素自行考虑含入投标总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。
11.2 投标人须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）采购代理机构，采购代理机构将会统一解答。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总价中。
11.3 投标人必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。
11.4 报价货币基础为人民币。
11.5 采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。
11.6 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
11.7报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。
12.投标保证金
12.1 投标人须提供由投标单位汇出的投标保证金（金额详见《投标人须知前附表》），否则采购人将不接受其投标。
12.2 投标人的投标保证金在中标人与采购人签订了合同并合同经备案后5个工作日内无息退还，未中标人的投标保证金将在确定中标人后7个工作日内无息退还。
12.3 如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：
（1） 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；
（2） 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；
（3） 投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。
（4） 经认定投标人有违反有关法律法规的行为。
13.投标有效期
13.1 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。
13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
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14.1投标人应按照前附表的要求提供投标文件，分别装订成册。每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。
14.2投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。
14.3投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。
14.4投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。
15.投标文件的密封及标记
15.1 投标人必须将投标文件的“资格审查资料”、“技术资信标”、“商务报价标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”和“商务报价标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样。
15.2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。
四、 投标文件的递交
16.投标文件的递交
16.1 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；
16.2 ▲在递交投标文件同时递交以下证明文件，由采购人或采购代理机构在开启投标文件技术资信标后确认投标资格：
1　 投标保证金缴纳证明文件；
2　 法定代表人有效身份证明（若投标人代表为法定代表人）；
3　 法定代表人授权书原件及授权代表有效身份证明（若法定代表人在参加投标活动的同时另行委派投标人代表，法定代表人授权书原件如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经采购人或采购代理机构查验符合要求亦为有效）；
4　 企业法人营业执照复印件（加盖公章，如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经采购人或采购代理机构查验符合要求亦为有效）。
17.投标文件的修改和撤回
17.1 在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。
17.2 “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、项目编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。
17.3 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。
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18.1 在投标截止时间之前递交。
18.2 包装与密封符合采购文件要求。
18.3 投标文件递交到指定的投标地点。
五、 开标和评标
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评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，不少于5人，其中技术、经济等方面的专家成员人数不得少于成员总数的2/3，所有评标专家应在评标专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》及有关法律、法规组织和实施的。
20.评标过程的保密性
开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。
21.开标、评标
21.1采购人按采购文件规定的时间、地点开启投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件。
1） 开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。
2） 开标时，应当由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。采购代理机构指定专人作好记录，存档备查。投标人代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。
3） 开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。审查内容包括但不仅限于随投标文件一同提交的法定代表人授权书（原件）、投标人代表有效身份证件（原件）、企业法人营业执照复印件、投标保证金，以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。
21.2投标文件的初审（符合性检查）。
评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
21.3▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:
1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；
2）投标文件正本未按采购文件要求签署、盖章的；
3）不具备采购文件中规定的资格要求的；
4）报价超过采购文件中规定的采购预算或投标限价的；
5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的采购要求，存在负偏离的）；
6）投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；
7）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；
8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
21.4▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）除21.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标文件；
3）除21.3条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；
4）除21.3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
21.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5）不同投标人的投标文件相互混装；
6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
21.6评标委员会对各投标人的商务报价进行核查时，若发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：
1）投标文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。大写金额有明显文字表述错误而造成歧义的，则以小写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。
2）如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标将被否决。
21.7在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.8实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
21.9▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
21.10评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。
21.11评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
21.12▲投标截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的，本次采购按流（废）标处理，重新组织采购。
22.投标文件的澄清
22.1 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。
22.2 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。
23.确定中标候选人
23.1 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。
23.2 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人推荐为中标候选人与备选中标人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会成员抽签决定排序）。
23.3 若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织采购：
1）中标候选人放弃中标资格；
2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；
3）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；
4）经质疑，采购人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。
23.4 采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.评标细则详见“评标原则及方法”。
六、 授予合同
25.确定中标人
25.1 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
25.2 中标人确定之日起2个工作日内，在政采云平台、温州市国有企业采购平台以及集团网站上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
25.3 在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。
25.4 各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。
26.签订合同
26.1 公示期结束后，中标投标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标投标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标投标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
26.2 采购文件、中标投标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
26.3 拒签合同的责任
26.4 中标投标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标投标人承担。
27.采购代理服务费
27.1本项目采购代理服务费按照人民币壹万贰仟元整收取，该服务费须计入投标报价，由中标供应商在领取中标（成交）通知书之前支付给采购代理机构。
27.2 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。
27.3户名：温州市智信招标代理有限公司
账号： 333504140018800009390
开户行：交通银行温州分行瓯海支行
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          第二部分   合同格式及合同主要条款

说明：本合同签订依据：《中华人民共和国民法典》，以下部分条款不一定和最终合同条款内容完全一致，采购人有权进行适当调整，但此调整不能与本合同（范本）内容相悖。
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中标合同

				项目名称：                      
				项目编号：                      




				买    方：                      
				卖    方：                      
				签署日期：                      



合同主要条款
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乙方： 
鉴于甲方于2022年  月  日接受乙方对          投标，双方根据《中华人民共和国民法典》等法规和本合同的采购文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。
1.合同产品及价格
	序号
	货物名称
	厂牌、型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	（详细技术指标见配置清单）
	
	
	
	

	合同总价（人民币）
	                             （已含  %增值税）


1.2合同价格
本合同总价：人民币               万元。大写：                    。 
合同价为完税闭口价。
以上合同总价为合同产品供货到交货地点并负责安装并经验收合格的全部费用（包括但不限于制造、国内运杂费、保险费、关税及增值税等各种税费、安装、人员食宿、交通、有关部门验收等所有费用），不论是否明列在合同文本中。
1.3.合同产品的名称、技术规范和数量:
与中标通知书、采购文件及被采购人接受的偏离表相一致。
    2.产品的质量、技术标准
    产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。
    3.权利瑕疵担保：
3.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
3.2. 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
3.3 乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
3.4 第三方知识产权的要求，乙方承担所供货物、服务或其任何一部分受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控责任。
3.5 乙方对一切可能的侵权指控负责。如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由中标（成交）供应商承担全部责任。
4.产品包装：为了保证产品在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装不善导致产品失缺或损坏，由乙方承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。
5.唛头
    5.1乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：
    1)收货人；2)产品名称；3)合同号；4)品目号和箱号；5)到达站或到货地点；6)外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7)毛重、净重（公斤）。
5.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。
5.3乙方应根据产品特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。
6.质量保证
    6.1乙方提供的产品须和报价文件中所承诺的产品规格、数量、材质等相符合（合同中另有约定除外）。
    6.2乙方保证所提供的产品是全新的、未使用过的。
    6.3乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为采购人提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。
    6.4乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供产品的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。
    6.5乙方保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使采购人满意的使用性能，确保10年以上的使用寿命。
7.质量保证期
    产品的质量保证期为自产品验收合格，通过最终验收并投入使用至少三年（36个月，如产品制造商质保期优于采购要求的，则按制造商承诺标准执行)。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。
    8.合同转让和分包
    8.1未经甲方书面同意，乙方不得将合同产品的制造、安装工作转包或分包给第三方。
    8.2乙方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。
    8.3 虽然乙方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到采购人认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。
    9.合同修改
    9.1甲、乙双方不得任意修改合同。甲、乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。
9.2除非甲方对产品的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。
10.文件和技术资料的相互提供。
提供资料清单及进度根据采购文件的要求在签订合同时明确。
11.交货工期
合同签定后30日历天内完成产品供货、安装并通过由采购人与中标单位共同组织的验收。
12.交货、安装地点：采购人指定地点
13.接货通知
乙方在产品发运前5天将准备发运的产品名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便配合乙方接货。
14.运输及装卸保险
    14.1货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。
14.2乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。
15.合同检验及验收
15.1 数量和外观的验收检查
1) 点货：货到现场后，由乙和甲方共同点箱点件接受货物。
2) 按甲方提供的指定场所堆放所购产品，当产品运达项目现场后，甲乙双方要对产品的数量和外观进行检查。
3) 在乙方和甲方同时在场的情况下，要确认产品是否与合同文件相一致。
15.2验收测试
验收应按照国际、国内的相关规范和标准，采购文件及产品制造商的保证函，产品的技术规格等。
1)下列条件满足时，乙方组织进行验收：
安装工程包括乙方的自测试已经完毕，其它辅助工作都已经准备完毕。
所有的文件、施工图纸及产品手册等都已提交给甲方。
施工现场已经清理完毕。
2) 乙方应在甲方在场的情况下，组织以下验收检测：
-外观检查
-性能检测
3) 外观检查应包含对乙方提供的产品及材料的数量检查和工艺鉴定。
4) 应按照合同条款的要求进行性能检测 
5) 在验收前，由乙方制定验收程序，并通过甲方认可。
6) 乙方应提供所有必要的测试设备、材料和交通工具，并承担相关费用。
8) 验收报告双方签字后，即视为产品正式交给甲方使用，保修期从验收报告签字之日起计算。
16.付款方式 
16.1
1）合同签订前10个日历天内，乙方缴纳合同金额的2.5%履约保证金至甲方指定账号（接受保函）
2）合同生效日起15个日历天内，甲方支付乙方合同总价的30%预付款；
3）项目验收合格后15个日历天内，甲方向乙方支付至合同总价的100%，同时履约保证金转为质保金在免费质保期满后无息退还。
备注：付款各阶段乙方提供对应金额的增值税发票，甲方在收到发票后完成付款。
16.2供应商应按照合同条款所列的付款方式进行报价，评标时以此报价为基础，但供应商可提出替代的付款方式并说明采用该替代的付款方式投标价可以降低多少。采购人和甲方可以考虑中标的供应商的替代的付款方式。
16.3合同条款中规定了甲方提出的付款方式。如果投标文件对此有偏离但又属甲方可以接受的，评标时将按评标办法在评标中予以考虑（采购人不接受的除外）。
17.安装调试
17.1产品安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的验收计划对产品进行验收，并对产品所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在产品验收完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。甲方也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能 、性能测试，乙方负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。
18.产品最终验收
   产品验收结束后，并经有关部门检验合格后，甲、乙双方共同签署验收合格证书，提供保修证书。
19. 售后服务
无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而甲方无法自行排除时，在接到甲方通知后，乙方应在24小时内到达现场处理并及时提供备品、备件。
20.违约责任
    20.1产品质量责任
在产品质量保证期内，凡产品在开箱检验、安装调试、产品试运转过程中发现的产品质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。供应商承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。
乙方在接到甲方通知后，应立即派人赴现场处理产品质量问题。
由于甲方保管不善或使用不当造成产品短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。
20.2违约赔偿
    除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。
1)逾期交货
    乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，按产品总价的1‰罚款。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算罚金。
    2)乙方不能交货或甲方中途退货
    乙方不能按合同约定的条件交货，应向甲方偿付违约金。违约金按整机货款的30％计算。整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计。
    甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。
3)逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的15％，如违约金达到最高限额时供应商仍不能交货，甲方可考虑终止合同,并要求乙方按照合同约定进行赔偿。 
4)经甲、乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。
    21.违约终止合同
    21.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。
    1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分产品。
    2）乙方未能履行合同规定的其他义务。
    3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。
    21.2乙方应继续执行合同中未终止部分。
    21.3在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按6条规定对已交货部分产品应负的产品质量责任。
    22.争议解决
    22.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
    22.2诉讼费用除法院另有裁决外，由败诉方承担。
    22.3在诉讼进行期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。
    23.适用法律：本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。
    24.合同附件
    下列文件与本合同具有同等法律效力：
    1）采购人的采购文件与采购补充文件；
    2）中标供应商投标文件；
    3）询标纪要和承诺书。
4）中标通知书
    25.   合同生效及其他
    25.1  合同应在双方签字盖章后开始生效。
    25.2  本合同一式柒份，双方各执叁份，温州市智信招标代理有限公司执壹份，具有同等效力。
    25.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。
[bookmark: bookmark21]
（本页为合同签署页，以下无正文）



甲方：（印章）                        乙方：（印章）
授权代表:（签字）                    授权代表:（签字）
地址：                               地址：
邮政编码：                           邮政编码：
电话：                               电话：
传真：                               传真：
开户银行：                           开户银行：
帐号：                               帐号：
[bookmark: _Toc9884]签约日期：　　　　　　　　　　　　　 签约地点：

[bookmark: _Toc6872]第三部分   投标文件格式
（资格审查资料封面，供参考）



                 （项目名称）              投标文件






资格审查资料





投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月        日


目    录
1. 法定代表人授权书和授权代表人有效身份证明
1. 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)
1. 资格条件承诺函
1. 申请材料真实性声明
1. 投标保证金缴纳凭证,最终以实际到帐为准（加盖公章）


法定代表人授权书

浙江东方职业技术学院
温州市智信招标代理有限公司：

                   （投标人全称）法定代表人            授权           （授权代表姓名）为授权代表，参加贵处组织的               （采购项目名称、编号）的采购活动，授权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

         
法定代表人 (签字或盖章)：
         投标人全称（公章）：
         日期：     年    月   日

附：
授权代表姓名：
职务：
详细通讯地址：
电话：
传真：
邮政编码:
	投标人代表身份证复印件





[bookmark: _Toc9801][bookmark: _Toc5222]资格条件承诺函

浙江东方职业技术学院
温州市智信招标代理有限公司：

我方参与                          （采购项目名称、编号）投标响应，现郑重承诺：
1.我方符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定的资格条件，即
（1）我方具有独立承担民事责任的能力；
（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）我方参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录。
2.到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。

供应商名称（盖章）                  
供应商代表（签字）                   
日    期   


注：▲不提交本承诺书按无效标处理。









申请材料真实性声明

浙江东方职业技术学院
温州市智信招标代理有限公司：

我单位此次响应参与                          （采购项目名称、编号）公开招标活动所提交的全部材料均真实、合法。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此声明。

供应商名称（盖章）                  
供应商代表（签字）                   
日    期   







注：▲不提交本承诺书按无效标处理。




（技术资信标封面，供参考）



                 （项目名称）              投标文件






技 术 资 信 标






投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月        日

目  录

1	针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟
2	投标函
3	技术要求应答表、商务条款偏离表
4	资信证明文件（本项为评分量化内容，非强制性要求）
a	投标人企业情况
b	投标人2019年1月1日至今所投产品的投标供应商销售业绩情况
5	技术说明书（车辆性能、技术、结构、图纸和质量水平的描述） 
a	所投产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述
b	所投产品的供货、测试、验收标准及方案
c	质量控制、质量保证的详细介绍
d	售后服务及优惠条件
6	投标人认为需要提供的其他技术资料
附件一
投 标 函
浙江东方职业技术学院：
温州市智信招标代理有限公司：
根据贵方为             项目（采购编号：                ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。
在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：
1． 按“投标人须知”要求编制的投标文件资格审查资料【正本一份，副本四份】；
2． 按“投标人须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本一份，副本四份】；
3． 按“投标人须知”要求编制的投标文件商务报价标【正本一份，副本四份】。
我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：	
1． 已详细阅读全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求。
2． 同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
3． 如中标，保证按照采购文件要求及投标文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款。
4． 同意在采购文件中投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。
5． 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
6． 完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
7． 如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），并可没收我方的投标保证金，同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：
(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
(3)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(5)在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
8． 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：
   地址                           
   电话                           
   传真                           
电子邮件                                              

投标人名称（盖章）                  
法定代表人或授权代表（签字或盖章）                   
日    期           

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。


附件二：
技术参数应答表

   项目名称：                                      采购编号：

	序号
	采购文件技术规格
	实际技术规格
	偏离
	说  明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：不填写此表视作完全响应采购文件要求




投标人全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日          期：  年  月  日


附件三：
商务条款偏离表

  项目名称：                                      采购编号：

	序号
	条款内容
	采购文件商务条款描述
	投标文件商务条款
	偏离
	说   明

	1
	付款方式
	
	
	
	

	2
	供货时间
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	



说明：不填写此表视作完全响应采购文件要求




投标人全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日          期：  年  月  日



附件四
投标供应商2019年1月1日至今同类业绩情况
	序号
	用户名称
	项目名称
	合同金额
	合同时间
	用户联系人/联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。
2.每项业绩须根据商务技术文件评分细则的要求提供证明材料； 
3.投标人不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，不纳入评分范围。

投标人全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日          期：  年  月  日
[bookmark: _Toc29351]
附件五 
（1）设备配置详细清单
项目名称：                                        项目编号：
	序号
	零部件名称
	详细配置说明
	产地
	数量
	质保期限
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1. 详细配置说明一栏中需提供车辆或其主要零部件的规格、型号、名称、性能描述等。
    2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：  年  月  日



（2）随机附件及备品备件、专用工具一览表

项目名称：                                        项目编号：
	设备名称及编号
	附件及备件、专用工具名称
	品牌/产地
	数量
	包装形式
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1. 本表所列为随设备所带的附件及备品备件。
     2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。
3. 设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标人全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：












	
（商务报价标封面，供参考）



                 （项目名称）              投标文件






商  务  标





投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月        日



附件一

开标一览表

项目名称：                                   项目编号：
	报价项目
	投标总价
	备注

	产教大楼社会培训家具
	大写：
小写：
	



说明：
1． 此栏内“投标报价”应与附件三“投标分项报价表”中“合计总价”相一致。
2． 不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件,其投标文件将被拒绝。


投标人全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
日 期：  年  月  日



投标分项报价表
项目名称：                                     项目编号：
价格单位：元
	序号

	项目内容
	型号和规格
	数量
	产地
	制造厂商名称
	单价（元）
	合价（元）

	1
	产品和标准附件 (含税)（按配置清单逐项列出）
	
	
	
	
	
	

	2
	随机备品备件、耗材、专用工具（如有）
	含

	3
	安装、调试、检验费（含第三方检验费）
	含

	4
	技术服务费、培训费（如有）
	含

	5
	至最终目的地的运费、保险费
	含

	6
	其它
	含

	7
	...
	含

	总    计   价（元）
	



说明：
1． 投标分项报价表内总计价应与附件二中“开标一览表”投标总价相一致。
2． 不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求，如已包含在其他报价中填（含）。
3． 本表可在不改变主要格式的情况下根据具体需要自行调整。

投标人全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签名）：
日 期：  年  月  日
[bookmark: _Toc71374680][bookmark: _Toc29049]
第四部分   采购内容及要求
一、概述：
1.采购内容及要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标人需在各自技术资信和商务占优势的基础上对本次采购的所有内容进行报价。
2.每个投标人必须完成采购内容和合同（基本要求、服务流程、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。
3.▲本次采购设一个标段，投标人必须对采购的全部内容进行投标报价，不允许对标段内的部分内容报价，否则投标文件按无效标处理。
4.本次采购的产品（服务）所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准。
5.投标人需按采购文件的要求完成所有工作。按要求提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品（服务）必须满足采购文件中提出的相关技术要求。
6.投标人提供的成果应是无任何质量缺陷、技术成熟，符合国家现行规范/标准要求。
7.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过有关部门验收、质保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。
8.若投标供应商为经销商，中标后7个工作日内须提供制造商销售授权书，未提供采购人有权取消其中标资格。
9.以下表格中产品的技术要求并非详尽细致无遗，投标人须根据自身产品实际情况提供尽可能详细的产品规格、参数、材质等信息，产品信息将在项目技术资信评分环节得到量化。
10.除产品数量外，采购清单中产品参考图片、规格、材质、颜色、式样、制作工艺等均为参考内容，并非实质性要求，建议各投标人实地踏勘后，给出自身的投标方案。
11.投标人按照以下要求随投标文件一同提交投标样品：
（1）采购产品清单中序号2（单人位沙发）及序号6（椅子）为本项目评审样品。
（2）样品是投标文件的重要组成部分，因此样品务必和投标文件一起于投标截止日之前运抵温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室。未提供样品的，样品评分按0分计取。
（3）采购代理机构提前24小时通知投标人样品具体安装摆放地点。
（4）中标候选人的投标样品将交由采购人封存，作为供货验收依据；未中标人将样品自行取回。如未中标人未按规定时间内自行取回的，视为同意其样品由采购组织机构处理。
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	序号
	名称
	参考规格尺寸
	材质
	单位
	数量
	参考图片

	一层接待大厅区

	1
	沙发
	三人位2050*900*430/780
	1.面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛未检出;摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥60N；禁用偶氮染料未检出;可萃取的重金属铅、镉未检出；游离甲醛含量未检出；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
2.泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%，75%压缩永久变形≤7%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3.打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。
4.内部：硬杂木实木框架，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。
5.主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。
6.外部脚架：天然实木框架，实木榫结构，六面抛光，光滑不粗糙。
	张
	3
	[image: PhysCamera002_20220114115410818 拷贝]

	2
	沙发
（样品）
	单人位
1000*900*430/780   
	
	张
	3
	[image: PhysCamera002_20220220083132664 拷贝]

	3
	沙发
	单人位
720*710*800
	
	张
	6
	[image: PhysCamera002_20220114115556865 拷贝]

	4
	长几
	1300*700*550
	1.台面基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
2.台面面材：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.脚架：天然实木腿架。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	张
	3
	[image: PhysCamera002_20220220081504632 拷贝]

	5
	方几
	600*600*530
	
	张
	6
	[image: PhysCamera002_20220114115658032 拷贝]

	6
	椅子
（样品）
	565*590*840
	1.面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛未检出;摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥60N；禁用偶氮染料未检出;可萃取的重金属铅、镉未检出；游离甲醛含量未检出；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
2.泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%，75%压缩永久变形≤7%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3.座面曲木板：14mm 多层曲木板热压成型。
4.脚架：天然实木脚架，质地坚硬、半开放油漆处理工艺，纹理自然清晰。
5.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
6.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	张
	28
	[image: IMG_419421-1]

	7
	圆形桌
	直径700*720
	1.台面基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
2.台面面材：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.脚架：天然实木腿架。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	张
	6
	[image: PhysCamera002_20220114113806328 拷贝]

	8
	长桌
	2400*1000*750
	1.台面基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
2.台面面材：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
4.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。
	张
	1
	[image: jhk-1651917505739]

	9
	隔断柜
	3200*400*2000
	1.基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
2.台面面材：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.脚架：天然实木腿架，质地坚硬、半开放油漆处理工艺，纹理自然清晰。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	组
	2
	[image: jhk-1653353180922]

	
	
	2400*400*2000
	
	组
	1
	

	
	
	1600*400*2000
	
	组
	2
	

	10
	隔断柜
	1000*400*2400
	1.基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
2.台面面材：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	组
	4
	[image: jhk-1653353237027-2] [image: jhk-1653353237027-2]

	包厢区

	11
	餐桌
	直径3800*760mm
	1.材料：木材选用天然实木，色泽均匀、含水率8%-11%，无蓝变、腐朽、季节裂纹、开裂、虫蛀，符合GB 18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量）标准要求。
2.制作工艺：所有链接采用榫卯结构，槽、榫位处需上胶且胶水要均匀充足，以保证家具牢固。
3.胶水：采用水基型拼板胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
6.结构：台面采用攒框装板结构，制作台面分8等份组装，两端开小格尖榫与外框组合，每块面框采用传统楔钉榫结构组装连结成整版弯料。中间转盘为电动转盘，上铺直径2950mm的岩板台面，底部为围屏式圆桶格式表面扪阻燃超纤皮。中间设活动暗门可随时检修内置电源设备。
	张
	1
	[image: 未标题-1]

	
	
	直径2400*760mm
	
	张
	3
	

	12
	餐椅
	600*580*450/740
	1.面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛未检出;摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥60N；禁用偶氮染料未检出;可萃取的重金属铅、镉未检出；游离甲醛含量未检出；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
2.泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%，75%压缩永久变形≤7%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3.座面曲木板：14mm 多层曲木板热压成型。
4.椅架：木材选用天然实木，色泽均匀、含水率8%-11%，无蓝变、腐朽、季节裂纹、开裂、虫蛀，符合GB 18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量）标准要求。
5.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
6.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	张
	46
	[image: ]

	13
	衣帽架
	800*320*1780
	1.材料：木材选用天然实木，色泽均匀、含水率8%-11%，无蓝变、腐朽、季节裂纹、开裂、虫蛀，符合GB 18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量）标准要求。
2.制作工艺：所有链接采用榫卯结构，槽、榫位处需上胶且胶水要均匀充足，以保证家具牢固。
3.胶水：采用水基型拼板胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
6.结构：衣帽架为箱式结构 下方上圆 下部箱体为翻盖式开启 立面安装圆形仿古铜件，箱体板面厚18mm 采用燕尾榫结构制作，面板为落堂式结构安装，两侧直柱圆材上细下粗，直脚与横档采用飘尖榫结构组合。
	组
	2
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	餐边柜
	1800*400*850
	1.材料：木材选用天然实木，色泽均匀、含水率8%-11%，无蓝变、腐朽、季节裂纹、开裂、虫蛀，符合GB 18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量）标准要求。
2.制作工艺：所有链接采用榫卯结构，槽、榫位处需上胶且胶水要均匀充足，以保证家具牢固。
3.胶水：采用水基型拼板胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
6.结构：柜子为箱体承托式结构，下部为亮格式，上部为四开门结构内设层板。柜体采用攒框装板榫卯结构制作，上部直柱48*48mm，内侧镂28mm圆角，面框60*40mm厚，大边两端透榫，格角攒框制作。面框与直柱成粽角榫结构组合，下部直角与横档采用格角榫制作，穿档35*25mm，板面厚12mm，板口四周涂热蜡防热胀冷缩拉裂板面。柜门采用什么铰链开启表面安装，订制黄铜拉条。
	组
	2
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	茶桌
	2400*800*750
	1.材料：木材选用天然实木，色泽均匀、含水率8%-11%，无蓝变、腐朽、季节裂纹、开裂、虫蛀，符合GB 18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量）标准要求。
2.制作工艺：所有链接采用榫卯结构，槽、榫位处需上胶且胶水要均匀充足，以保证家具牢固。
3.胶水：采用水基型拼板胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
6.结构：茶桌面板为厚50mm的厚材拼板制作，下部底座采用多块原木厚板组成T型结构承托桌面。
	张
	1
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	主位椅
	630*530*980
	1、.材料：木材选用天然实木，色泽均匀、含水率8%-11%，无蓝变、腐朽、季节裂纹、开裂、虫蛀，符合GB 18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量）标准要求。
2.制作工艺：所有链接采用榫卯结构，槽、榫位处需上胶且胶水要均匀充足，以保证家具牢固。
3.胶水：采用水基型拼板胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	张
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	主位椅
	420*420*420
	1.材料：木材选用天然实木，色泽均匀、含水率8%-11%，无蓝变、腐朽、季节裂纹、开裂、虫蛀，符合GB 18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量）标准要求。
2.制作工艺：所有链接采用榫卯结构，槽、榫位处需上胶且胶水要均匀充足，以保证家具牢固。
3.胶水：采用水基型拼板胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	张
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	柜子
	2200*400*2000
	1.材料：木材选用天然实木，色泽均匀、含水率8%-11%，无蓝变、腐朽、季节裂纹、开裂、虫蛀，符合GB 18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量）标准要求。
2.制作工艺：所有链接采用榫卯结构，槽、榫位处需上胶且胶水要均匀充足，以保证家具牢固。
3.胶水：采用水基型拼板胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	组
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	11-13层培训用房
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	床托
	1250*2050*330
	基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
2.贴面：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
4.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	张
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	20
	床垫
	1200*2000*220
	1.采用“舒达”“喜临门”“慕思”等优质品牌。符合QB/T1952.2-2011《弹簧软床垫》、面料物理性能、面料耐干摩擦色牢度≥4级、床垫的甲醛释放量b≤0.034mg/㎡h；
2.正面7层面料：1层阻燃针织面料，2层三维无胶棉19mm,200g/㎡，3层圆泡海绵15mm,20kg/m³，4层无纺布35g/㎡，5层耐磨纤维棉300g/㎡，6层耐磨纤维棉300g/㎡，7层无纺布35g/㎡。
3.反面3层面料：1层圆泡海绵15mm,20kg/m³，2层三维无胶棉19mm,200g/㎡，3层阻燃针织面料。
4.围边3层面料：1层阻燃针织面料，2层圆泡海绵7mm,20kg/m³，3层无纺布35g/㎡。
5.弹簧床芯：独立袋装弹簧，材质70#碳钢 ，线径2.0mm，160mm弹簧高度，材质70#碳钢线径5.0mm围边钢丝，M型支力簧护边，长边5个，宽边３个（按比例）护边数量。
6.床簧耐久测试达10万次/无损，床垫面料经防螨抗菌处理，弹簧内胆经整体热处理， 全部材料为全新原料。  
	张
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	吊式床头柜
	450*400*200
	1.基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
2.贴面：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.五金配件：采用三节滚珠滑轨，质量符合QB/T 2454-2013，其中耐久性测试80000次；表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	个
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	吊式床头柜
	600*400*200
	
	个
	93
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	茶水台
	800*300*810
	1.台面：优质岩板，圆边处理，三面挡水设计。
2.基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
3..贴面：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4.五金配件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
5.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
6.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
7.玻璃对开门。
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	吊式组合桌
	4100*500*100
	1.基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
2.贴面：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.五金配件：采用三节滚珠滑轨，质量符合QB/T 2454-2013，其中耐久性测试80000次；表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
6.配置2个中抽。
	组
	93
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	吊式层板
	600*25*250
	
	块
	186
	

	25
	写字椅
	500*540*460/790
	1.座垫面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛未检出;摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥60N；禁用偶氮染料未检出;可萃取的重金属铅、镉未检出；游离甲醛含量未检出；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
2.座垫泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%，75%压缩永久变形≤7%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3.脚架：天然实木脚架，质地坚硬，纹理自然清晰。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	张
	93
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	26
	方凳
	400*300*450
	1.座垫面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛未检出;摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥60N；禁用偶氮染料未检出;可萃取的重金属铅、镉未检出；游离甲醛含量未检出；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
2.座垫泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%，75%压缩永久变形≤7%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3.脚架：天然实木脚架，质地坚硬，纹理自然清晰。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	张
	93
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	27
	衣柜
	1150*600*2400
	1、.基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
2.贴面：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.五金配件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	　
	93
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	11-13层培训用房（6个侧边间）

	28
	床托
	1850*2050*330
	1.基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
2.贴面：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
4.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	张
	6
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	29
	床垫
	1800*2000*220
	1.采用“舒达”“喜临门”“慕思”等优质品牌。符合QB/T1952.2-2011《弹簧软床垫》、面料物理性能、面料耐干摩擦色牢度≥4级、床垫的甲醛释放量b≤0.034mg/㎡h；
2.正面7层面料：1层阻燃针织面料，2层三维无胶棉19mm,200g/㎡，3层圆泡海绵15mm,20kg/m³，4层无纺布35g/㎡，5层耐磨纤维棉300g/㎡，6层耐磨纤维棉300g/㎡，7层无纺布35g/㎡。
3.反面3层面料：1层圆泡海绵15mm,20kg/m³，2层三维无胶棉19mm,200g/㎡，3层阻燃针织面料。
4.围边3层面料：1层阻燃针织面料，2层圆泡海绵7mm,20kg/m³，3层无纺布35g/㎡。
5.弹簧床芯：独立袋装弹簧，材质70#碳钢 ，线径2.0mm，160mm弹簧高度，材质70#碳钢线径5.0mm围边钢丝，M型支力簧护边，长边5个，宽边３个（按比例）护边数量。
6.床簧耐久测试达10万次/无损，床垫面料经防螨抗菌处理，弹簧内胆经整体热处理， 全部材料为全新原料。  
	张
	6
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	30
	吊式床头柜
	450*400*200
	1.基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
2.贴面：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.五金配件：采用三节滚珠滑轨，质量符合QB/T 2454-2013，其中耐久性测试80000次；表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	个
	12
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	茶水台
	800*300*810
	1.台面：优质岩板，圆边处理，三面挡水设计。
2.基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
3.贴面：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
4.五金配件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
5.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
6.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
7.玻璃对开门
	个
	6
	[image: ]

	32
	吊式组合桌
	4100*500*100
	1.基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
2.贴面：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.五金配件：采用三节滚珠滑轨，质量符合QB/T 2454-2013，其中耐久性测试80000次；表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
6.配置2个中抽。
	组
	6
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	吊式组合桌
	600*25*250
	
	块
	12
	

	34
	写字椅
	500*540*460/790
	1.座垫面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛未检出;摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥60N；禁用偶氮染料未检出;可萃取的重金属铅、镉未检出；游离甲醛含量未检出；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
2.座垫泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%，75%压缩永久变形≤7%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3.脚架：天然实木脚架，质地坚硬，纹理自然清晰。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	张
	6
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	35
	鞋凳
	1400*300*450
	1.座垫面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛未检出;摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥60N；禁用偶氮染料未检出;可萃取的重金属铅、镉未检出；游离甲醛含量未检出；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
2.座垫泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%，75%压缩永久变形≤7%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3.柜体基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
4.柜体贴面：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥.0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
5.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
6.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	组
	6
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	36
	吊柜
（设备柜）
	1400*300*1000
	1.基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
2.贴面：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥.0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.五金配件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	组
	6
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	37
	衣柜
	1000*300*2400
	1.基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
2.贴面：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥.0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.五金配件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	组
	6
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	38
	圆桌
	直径500*700
	1.台面基材：采用E0级实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；
2.台面面材：面板可选双面贴A级优质天然木皮，厚度为≥.0.4mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
4.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
5.下架：天然实木脚架，质地坚硬、纹理自然清晰。
	张
	6
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	39
	座椅
	550*540*440/780
	1.面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛未检出;摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥60N；禁用偶氮染料未检出;可萃取的重金属铅、镉未检出；游离甲醛含量未检出；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
2.泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%，75%压缩永久变形≤7%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3.座面曲木板：14mm 多层曲木板热压成型。
4.脚架：全实木脚架，质地坚硬、半开放油漆处理工艺，纹理自然清晰。
5.优质水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
6.优质水性底漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤193g/L、甲醛含量≤28mg/kg、笨系物含量总和[限笨、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。
	张
	12
	[image: ]



[bookmark: _Toc454]第五部分   评标原则及方法
[bookmark: _Toc221356898][bookmark: _Toc221356961]一. 总  则
评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。
[bookmark: _Toc221356899][bookmark: _Toc221356962]二、评标组织
评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。
[bookmark: _Toc221356900][bookmark: _Toc221356963]三、评标程序
开标后，采购代理机构对各投标人的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人的投标文件进行符合性审查，按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
[bookmark: _Toc221356964][bookmark: _Toc221356901]四、评标办法
本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为中标候选人和备选中标人的评标方法。
五、评分细则
1． 技术资信部分的评定（70分）
各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评委成员评分的算术平均值为该投标人技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。
	序号
	评分内容`
	分值
	评分标准说明

	1
	供应商综合实力
	6分
	根据投标供应商的企业经营情况、资信荣誉等，由评审专家综合评分。A档6-4分，B档4-2分，C档2-0分

	
	
	3分
	投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围为家具类产品），提供证书复印件，每个得1分，最高3分；

	
	
	1分
	投标人具有有效期内人类工效学认证证书（认证范围含桌或床或椅）提供证书复印件，有得1分，没有不得分。

	
	
	2分
	投标人具有有效期内CQC中国环保产品认证证书的得1分，证书单元范围含木制公寓家具加1分。本项最高2分。

	2
	投标人项目业绩
	5分
	投标人2019年1月1日（时间以合同签订为准）至今类似项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最高得5分。须提供合同复印件。（类似案例是指与采购标的同品类的产品案例）

	3
	检测报告
	6分
	1.投标人提供2021年1月以来符合核心技术性能要求的与采购标的同品类家具检测报告（3分）
①力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），均符合的得1分,不符合不得分；
②产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），均符合的得1分，不符合不得分；
③甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项，符合要求得1分）：
  （1）按GB 18580-2017执行，甲醛释放量均≤0.05mg/m3  得1分；
  （2）按GB 18584-2001执行，甲醛释放量均≤0.5mg/L  得1分。

	
	
	
	须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料的检测报告（2021年1月1日之后的检测报告）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。另原材料需符合以下要求：
①实木多层板：符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；全部符合得1分，否则不得分；
②油漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法》、GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物VOC含量的测定 气相色谱法》，VOC含量≤185g/L、甲醛含量≤14mg/kg、苯系物含量总和[限苯、甲苯、二甲苯（含乙笨）≤50mg/kg。，完全符合要求得1分；
③超纤皮革：GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛未检出;摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥60N；禁用偶氮染料未检出;可萃取的重金属铅、镉未检出；游离甲醛含量未检出，全部符合的得1分。
备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。

	
	
	3分
	投标人提供床、椅、柜有效期内的符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准且燃烧性能达到难燃B1级的检测报告及证书，每提供一份得1分，最高3分。

	4
	投标实物样品
	8分
	1.样品质量：根据样品的生产工艺、饰面处理、五金件等与采购文件要求的符合度由评委打分，A档8-6分，B档6-3分，C档3-0分

	
	
	8分
	2.外观样式：根据样品对采购文件的响应程度，结合样品外观设计、尺寸规格、样式等由评委打分，A档8-6分，B档6-3分，C档3-0分

	5
	设计优化提升方案
	10分
	投标人根据实地实际情况进行合理化的布局及设计并配置相关效果图，是否能满足采购需求，及优化提升方案的可行性、创新型等方面，由评标委员会进行量化评分。
A档10-7分，B档7-4分，C档4-0分

	6
	生产实施方案
	6分
	根据投标人提供的生产实施方案，是否具备生产能力，是否在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配，是否能满足采购需求，由评标委员会进行量化评分；
A档6-4分，B档4-2分，C档2-0分

	7
	安装服务实施方案
	6分
	根据投标人提供的安装服务实施方案，包括货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等内容，是否能满足采购需求，由评标委员会进行量化评分；
A档6-4分，B档4-2分，C档2-0分

	8
	售后服务应对方案及承诺
	6分
	1.投标人承诺的售后响应时间、投标人所在地售后服务远近及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，由专家打分，A档6-4分，B档4-2分，C档2-0分。


注：
（1）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。证书、证件、证明等原件，属备查项目，并非强制性要求。评标主要依据投标人投标文件中加盖有效公章的证书/证明文件复印件，如评标委员会对复印件有异议的，可在投标人提供原件资料里核查，若投标人未提供原件资料佐证的，则承担相应评分项不得分的风险。
（2）评标委员会、采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同文本原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。
（3）技术评分标准中，“A”档以该分项方案/措施的表述详尽、科学、操作性强、可信度高等为划分标准；“B”档以该分项方案/措施的表述细致度、可操作性、科学性等方面满足采购需求基本要求为划分标准；“C”档以该分项方案/措施的表述细致度、可操作性、科学性等方面较差为划分标准。
（4）以上评分保留小数1位（四舍五入）。
（5）投标文件未提供评分项目内容的，该项按零分处理，且不受最低分值限制。
2． 	商务评分（30分）：
满足采购文件要求且投标报价的最低价作为评标基准价；
1　 有效供应商的投标报价等于评标基准价时，其最终报价评分值为满分30分；
2　 其他供应商的价格分按以下公式计算：
商务分得分=（评审基准价/供应商投标报价）×价格权值×100（四舍五入后保留小数2位，价格权值为30%）
3　 如供应商报价超过项目采购预算金额，其投标文件作无效标处理。
4　 所有供应商商务报价均超过项目采购预算金额，项目按流（废）标处理，重新组织采购程序。
5　 本项目采购预算金额为198万元。
3.有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。
4.评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前两名的投标人推荐为中标候选人与备选中标供应商（得分相同投标报价低的排序优先；得分且投标报价相同的，由评委抽签决定排序）。
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