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	序号
	名称
	型号或规格
	单价
	数量
	金额（元）

	1
	物联网互动智慧教室平台
	升维:中控T517X：▲1、中控面板与主机分体式设计，面板液晶屏幕尺寸≥7英寸，屏幕制式16:9，最大分辨率≥1024x600，同时集成刷卡器一体化设计。

2、电容触摸功能，可以控制多媒体设备、门禁、灯光、空调等设备的开关，也可以控制录播系统启动和停止录制，支持智慧教室分组讨论控制，按键界面图像化设计，支持界面自定义。

▲3、面板具体智能向导及智能语音提醒功能，设备操作导引功能，用户可以通过帮助按钮查看各个功能模块的操作方法，智能语音播报，当用户没有归还话筒时通过语音提示用户归还。

▲4、具备时钟屏保功能，在用户无操作时可进入屏保，轻触屏幕任意地方可回到控制界面。

要求屏幕操作流畅，支持手指滑动进行翻页。

▲5、为方便教学工作，设备需支持微信、钉钉办公平台，账号同步，实现微信、钉钉扫码开启中控系统，实现同步身份认证登入。

6、能通过微信公众号和微信管理服器，所有多媒体教室都可通过移动端或PC端进行控制和远程开关机；当接入其它信号源，如笔记本电脑等，则信号自动切换，无需人工操作；具备微信公众号的通信、传输功能。

7、支持13.56M射频M1类型校园卡开关机，移开后能系统自动关机，能支持插卡与刷卡的自由配置切换，能够对接学校一卡通数据，对授权通过的IC卡具备本地存储功能，可以实现断网认证。

8、内置嵌入式网络控制器和交换机模块，每台设备都具备唯一的识别码，支持联动控制功能，用户可根据使用习惯设定联动模式，设置软件操作简单、灵活方便。

▲9、要求支持至少3路HDMI与1路VGA+Audio混合输入接口，在任何一路信号源输入的情况实现同步3路信号同时输出，支持至少2路HDMI和1路VGA+Audio同步输出，HDMI与VGA信号能混合切换，为保证信号的稳定不接受外加转换器；内置输入信号检测电路，当新的视频信号接入时，无需手动按键切换，实现视频输入信号源的自动切换。

10、内嵌≥5路千兆交换机模块， 2路受控220V交流电源输出，1路电动幕布控制接口。

▲11、信息推送及远程控制功能，支持通过移动端或者PC端软件对所有连接的设备进行远程控制操作，且设备具有信息推送功能，无需局域网，可在任意网络下实现移动端视频，图片等信息推送功能至投影显示。

▲12、设备具有下课主动提醒功能，系统执行关机命令前，显示端能主动推送关机提醒，不干预则延时执行关机操作，否则继续提供教学服务，保障教学正常进行，且主控室可接管教室电脑，实时监控教室端电脑画面，接管鼠标，帮助老师完成电脑设定，并支持远程控制及软件等应用的安装，方便统一管理及操作，提供此条功能演示。

▲13、接口说明：VGA输入接口≥1，VGA输出接口≥1，音频输入≥1，音频输出≥1，HDMI输入≥3，HDMI输出≥2，千兆网络接口≥5路，~220V输出≥2个，幕布控制接口≥1，RS232控制接口≥3。

14、电脑远程接管功能，设备支持中控管理软件直接远程接管与中控连接的任何教室电脑桌面功能，实现远程控制及软件等应用的安装，方便统一管理及操作，可提供现场演示。

15、支持扩展升级扫码打开个人云空间教学内容，用户通过手机微信端对文件的播放控制，支持图片、视频、PPT文件的无线操作，能够通过手机端对PPT文件进行翻页，对影音文件播放进行快进快退、暂停、音量调节等操作

16、提供可扩展接口，能够扩展对门禁、灯光、空调、电动窗帘等设备的集中控制和移动控制

▲17，话筒充电管理功能，中控提供可编程接口，能够支持话筒充电管理，连接充电底座，并且能够实时将话筒充电状态及归还状态上传到服务器平台和管理员手机，在话筒未及时归还状态下实现语音归还提醒及实现通过信息推送给该教师及管理员归还话筒请求，可提供现场演示。

18、要求网络中控设置软件自带常用投影机控制驱动代码，同时支持手动添加投影机控制驱动代码，支持232设备控制码编程                                                                                                                                                              

19、投标时需提供制造商原厂针对本项目售后服务承诺函原件，厂家加盖公章。                              ▲21、为方便统一管理，需与学校原有教室管理平台及数据对接，实现统一控制。

升维:系统TWL-08：1.4路多种负载智能灯光控制功能，灯控回路内置负载保护功能。

2.额定负载电流为20A，工作电压≥230V，绝缘电压≥500V。

3.可以通过手机端及控制平台查看灯光的实时开关状态，且能通过手机移动端及平台管控端远程开关管理。

4.★能够通过服务器端设置计划任务实现对教室灯光的定时开关操作，也可以禁用本地按键开关。

5.可实现单开，联动开启，可扩展升级自定义场景模式等多种开启方式，支持本地及远程控制，多个灯控回路可组合成各种教学场景，以方便一键设定；

6.能够通过RS232/RS485或红外等方式对空调进行控制。

7.支持控制代码的可编程，并提供对接编程服务。

8必须支持管理3台以上的空调控制。

9. 提供86型开关面板，实现空调的本地开关操作。

10★可通过服务器软件对空调进行启用和远程禁用操作，防止非使用空调时间段开启设备。

11. 能够接收来自服务器平台和手机端发送的开关和禁用指令。

12.支持空调智能控制，本地、移动端及平台统一管控；

13.网关控制器导轨式安装方式，整机可以内嵌到配电箱体中。

14.4路RS232口,其中1路可改成TTL，1路可改成485。

15。支持8路可编程开关量输入。

16.支持6路可编程开关量输出。

17.支持2路门禁控制输出。

18.★支持与网络中控或壁挂一体机终端设备进行通讯，实现远程操作和状态监控。

19.★支持通过手机微信进行控制操作，支持远程和本地开关双向操作。

20.可以与网络中控或壁挂一体机等终端进行通讯，实现远程操作和状态监控。

21.能够定时获取服务器端的计划任务指令，对教室所有设备实现开关等控制。

22.支持对智能电动窗帘进行控制，并且可以设置与多媒体设备联动操作，比如投影开启时关闭窗帘。 

23.支持与中控或壁挂一体机等终端管理系统为同一平台，便于用户的集控管理。

升维:平台管理软件：1、采用C/S和B/S双重架构，WEB服务器允许客户端通过浏览器进行登录与后台进行数据交互，能够多点同时远程监控各个教室的使用情况，每个登录节点可以同时支持至少200间教室的设备集中控制与管理。

2、可以方便快捷地为每一位用户建立个人云空间账号，要求能从学校现有账号系统进行批量导入，同时又要允许用户快速注册和管理员快速审核机制，便于日常增加或删除用户的操作。

3、每个账号自动开启个人云空间服务，可以实现文件的上传、下载、更改、删除等一系列操作，同时后台要求具备模糊文件检索功能，文件上传要求能够实现断点续传功能。

4、个人文件能够根据课程、项目或者专业建立分组，所有加入分组的用户都能够访问组内共享文件。

▲5、可以根据学校教室的数量和楼层分布状况进行教室名称和分类的编辑，并且可以与学校一卡通系统进行数据对接，实现教师数据自动同步；需要支持跨网段控制；支持在网络故障、断网时教室端的设备可以独立正常使用；

6、能够在平台账号下面建立子平台账号，每个子平台账号都可以有自己的管理员，管理对应的教室和用户。 

7、可以监控每个教室的状态包括多媒体电源，投影状态，电脑状态、讲台状态、面板权限开关，且支持扩展录制、灯光及空调状态功能，可显示正在使用该教室的教师姓名。且在同一系统平台基础下，可以进行微信扫码或刷卡开启录制并将录制好的视频自动归类并上传至服务器；

▲8、支持平台软件直接远程接管任何教室终端电脑桌面，查看教室电脑桌面的实时直播，远程观看老师教学内容，可远程操作教室电脑，实现远程远程控制及软件等应用的安装，卸载，文件拷贝等操作，方便统一管理及操作，支持考试模式，系统可主动推送时间至教室投影显示，提供演示。

9、支持计划任务功能，可根据管理需要根据任务类型，设置执行周期、开始和结束日期、执行时间及执行对象等参数；需要具备可单独或批量控制所有多媒体教室；需要支持定时自动执行分组控制，可自定义选择分组教室，分组功能键码可自定义（如执行分组内教室上课、下课、投影机开关等功能）

10、能够对教室的使用记录进行查询和统计，包括使用的次数，总时间，最后一位使用者，最后一次使用时间等数据字段。

11、要求能够记录课件资源的使用记录，自动生成检索信息，比如授课教师姓名、授课时间、授课教室编号等，便于后期进行数据统计；需要具备对教室内IC卡控制器管理功能，可实现IC卡授权、发卡、刷卡记录查询、数据管理等，老师上课刷卡记录可导出文件。

12、为日志、投影仪控制码、教室配置清单、教室数据、教师使用数据等管理数据提供数据库支持和对应接口。 

13、能够提供设备故障报修记录、数据统计功能，协助管理员制定更加科学合理的设备更新维护计划。

14、支持对教师使用的记录进行统计和查询，比如使用教室的次数和总时间等；可以设置按课表时间自动开启教室多媒体系统，完成无人值守管理

▲15、系统支持设备自动巡检功能，可通过平台软件统一对教师端设备进行自检，且可主动生成自检报告。

16、通过安装客户端软件，无需登录安装管理平台服务器软件，即可实现远控制管理；移动终端可以查看教室多媒体使用状态，管理人员通过移动终端可以实现对教室设备开关机等基本控制功能。

▲17、平台管理软件支持批量对时钟的时间进行远程集中设置，时间自动校准功能，设置软件简单易用。

▲18、中控管理系统必须对接学校的钉钉办公平台，账号同步，实现钉钉平台扫码开启中控系统。

▲19、信息发布功能，中控管理系统可以远程开启教室多媒体设备，并且可以远程发布图片、PPT、视频等信息到教室的投影屏幕上。

▲20、用户帐号管理：系统提供EXCEL或数据库对接等方式进行帐号导入，也能提供读卡器、扫二维码，微信及钉钉扫码等方式进行新用户注册。

21、系统移动化管理：管理员可以通过手机微信端进行查看和控制教室设备，包括系统的开关机，教室物联设备的控制等。

▲22、拖堂智能提醒功能：设备定时关机具有主动提醒功能，不干预则执行关机操作，否则继续提供教学服务，保障教学正常进行。

课程教学平台：一、基本要求

1.系统架构：为保证易用性，应采用业界流行的B/S架构，无需安装客户端，可通过网页直接访问使用；

2.用户管理：支持管理员管理用户信息，可批量导入院系及用户数据，支持多种用户角色（如管理员、教师、学生等），不用角色具有不同使用权限；

3.身份认证：支持多种身份认证方式，用户可通过平台账号登录，也可绑定微信账号登录。

二、教学应用

1.课程管理：支持管理员对课程进行管理，管理员可维护学校的课程体系，而教师依据课程体系进行课程建设；

2.课程创建：支持教师自主创建课程，课程应至少包含课程简介、封面等基本信息；支持教师自定义课程结构，如章节、周时等，还可上传课程相关的教案与学案资料；

3.课程资源：支持教师上传课程资源，教师可自定义文件目录结构；

4.教学团队：支持添加教学团队，由多个教师和助教人员组成，以协同进行课程管理；

5.分组教学：支持教师对学生进行分组，以开展线上与线下分组教学活动；

6.▲课堂讲义：支持教师课前预先上传课堂讲义（如授课PPT），教师在课堂上无需通过U盘拷贝或重复打开平台等繁琐操作即可轻松打开使用；支持学生查看课堂讲义，可通过关键字检索和下载；

7.▲课堂测验：支持教师课前预设课堂测验，教师在课堂上无需通过U盘拷贝或重复打开平台等繁琐操作即可轻松打开使用；

8.▲课堂提问：支持查看课堂中学生的提问内容（如文字或图片），同时教师与学生可针对提问进行线上讨论；

9.▲授课视频：支持管理课堂授课视频，教师可以在线预览或下载，也可以上传视频；
10.▲小组视频：支持管理课堂小组讨论视频，教师可以在线预览或下载，也可以上传视频；学生可查看、进行在线预览学习或下载；

11.教学活动：支持教师查看教学活动进度，可查看学生对课程资源的学习进度、作业的完成进度、课程讨论的情况等；

12.课程答疑：支持学生发布课程答疑提问，学生可针对课程重难点或学习中遇到的问题发起提问，课程提问支持上传文件和关联教学内容，教师可查看提问并进行答疑回复；

13.课程任务：支持教师布置课程学习任务，教师可针对不同班级布置不同的学习任务，学习任务支持上传文件，学生可进行在线学习，系统可自动记录学生的学习进度，教师可查看学生的学习进度，对同一学习任务还可查看不同班级的学习进度对比；

14.▲课程作业：支持教师发布课程作业，教师可针对个人或小组发布课程作业，支持上传本地文件或引用资源库，还可设置作业的起止时间；学生可在线编辑作业内容或上传作业文件，在作业提交截止前，学生可多次提交；支持关联教学团队，教学团队可对作业进行批阅和评分，系统可根据评分标准及权重自动计算总评分；

15.课程讨论：支持教师发起课程讨论，教师可根据学生的课程学习进度、课堂表现等，组织开展线上讨论，在课前有利于学生对知识点的理解和思考，在课后可促进学生对知识点的内化与应用；课程讨论支持上传文件，学生可在线预览文件和回复，教师可查看浏览数、讨论数等数据，并进行回复；

16.课程学习：支持学生查看所有参与的课程，包括主修课程和旁听课程；同时，学生还可查看课程学习进度，包括课程资源的学习进度、作业的完成进度、课程讨论的情况等；

17.课程通知：支持教师发送课程通知，如开课通知、课程变更通知等，课程通知支持记录未读和已读学生的详细名单，帮助教师统计通知的接收情况。

三、教学分析

1.课程总览：提供对课程的完整数据统计，包含但不限于课程开设的时长、覆盖的班级数、教师数、助教数、选课与旁听的学生数、资源数等，让教师全面了解课程的总体情况；

2.▲课程预警：提供对课程的学习预警，根据学生的课程参与度，如考勤、作业提交情况、任务完成情况等进行综合分析并给出预警，让教师更好督促学生学习；

3.教学统计：提供对所有课程活动的教学数据统计，以班级为单位，并以可视化图表呈现，让教师充分了解每个班级的课程活动开展和学习进度情况；

4.▲课堂教学统计：提供对课堂教学的数据统计，包含但不限于课堂的平均参与率、问答和练习的平均正确率等，并以可视化图表呈现，让教师清晰认识到课堂的教学效果；

5.线上教学统计：提供对线上教学的数据统计，包含但不限于作业、任务、答疑、讨论等，并以可视化图表呈现，帮助教师更好把握线上教学活动的占比，从而有针对性地调整教学活动；

6.作业统计：提供对作业的数据统计，包含但不限于作业总数、待批阅数、完成率、提交时间与迟交率统计、批阅时间与完成率统计、历次得分等级分布等，以班级为单位，并以可视化图表呈现，让教师全面了解每个班级的作业布置和完成情况；

7.任务统计：提供对任务的数据统计，包含但不限于任务总数、资料总数与类型统计、学习进度与时间统计等，以班级为单位，并以可视化图表呈现，让教师全面了解每个班级的任务布置与学习情况；

8.答疑统计：提供对答疑的数据统计，包含但不限于问题总数、浏览与关注量、回复率、章节对比等，并以可视化图表呈现，让教师全面了解答疑的开展和参与情况；

9.讨论统计：提供对讨论的数据统计，包含但不限于讨论总数、浏览与回复量、活跃度分布、学生参与度排行等，并以可视化图表呈现，让教师全面了解讨论的开展和参与情况；

10.教学活跃度：提供对教学团队的活跃度统计分析，包含但不限于活跃度和课程活动开展对比等，并以可视化图表呈现；

11.课堂教学报告：提供完整的课堂教学报告，包含但不限于课堂参与率与预警、工具应用统计与排行、课堂提问统计与排行、弹幕统计与排行、答题数据统计、学生得分统计、小组得分统计、课堂活跃度排行等，并以可视化图表呈现，让教师全面了解课堂教学活动的开展情况；

12.线上教学报告：提供完整的线上教学报告，包含但不限于各类型任务的开展和对比统计、各章节任务的开展和学习进度对比统计、各班级的学习进度对比统计、各章节难点分析、学生参与任务的综合排行等，并以可视化图表呈现，让教师全面了解线上教学活动的开展情况；

13.学生学习报告：提供完整的学生学习报告，包含但不限于课堂参与率、考勤排名、评分排名、答题完成率与正确率、课堂互动参与情况（如抢答、挑人、投屏、提问、弹幕）等，让学生全面了解自身的学习情况。

四、教学大数据

学校大数据：

1.支持统计学校的课程建设情况，包含但不限于课程总数、学院总数、教师总数、学生总数、资源总数、平台访问量等数据；

2.支持统计学校的课程开设情况，分别提供以学期和月份为单位的课程开设趋势，及每个学院的课程开设对比情况，并以可视化图表呈现；

3.支持统计学校的智慧课堂使用情况，分别提供以学期、月份和日为单位的使用对比情况，并以可视化图表呈现；

4.支持统计学校的课程活动开展情况，包含但不限于资源推送、答疑、讨论、备课、作业、通知等活动，并以可视化图表呈现；

5.▲支持统计学校的课堂教学活动开展情况，包含但不限于即时问答、课堂练习、学生提问、抢答、随机挑人、投屏互动、画笔、白板、分组教学、弹幕、文件推送等，并以可视化图表呈现；
6.支持统计学校的课堂教学活跃度排行，分别提供以学院、教师、课程为单位的活跃度排行，并以可视化图表呈现；

7.支持统计学校所有课程的开课情况，包含但不限于开课学期数、开课次数、选课学生数等；

8.支持统计学校的教师排行，包含但不限于教师活跃度排行、累计开设课程数排行、累计覆盖学生数排行等，并以可视化图表呈现；

9.支持统计学校教师的课程开设情况，包含但不限于开课学期数、开设课程数、覆盖学生数、共建课程数等，分别提供以学院和教师为单位的统计情况；

10.支持统计学校的资源建设情况，包含但不限于资源总数、各类型资源的分布统计、各学院的资源建设对比统计等，并以可视化图表呈现；

11.▲提供学校的教学预警分析，分别提供以学院、课程、教师为单位的预警，包含但不限于活跃度、课堂参与率与作业完成率低的学院、参与率与作业完成率低的课程、活跃度与作业批改完成率低的教师等，并以可视化图表呈现；

学院大数据：

12. ▲支持统计学院的课程建设情况，包含但不限于课程总数、教师总数、学生总数等数据；

13. 13.支持统计学院的课程开设情况，分别提供以学期和月份为单位的课程开设趋势，及课程累计覆盖的学生数排行，并以可视化图表呈现；

14.支持统计学院的智慧课堂使用情况，分别提供以学期、月份和日为单位的使用对比情况，并以可视化图表呈现；

15.支持统计学院的课程活动开展情况，包含但不限于资源推送、答疑、讨论、备课、作业、通知等活动，并以可视化图表呈现；

16.支持统计学院的课堂教学活动开展情况，包含但不限于即时问答、课堂练习、抢答、随机挑人、投屏互动、画笔、白板、分组教学、弹幕、发送文件、课堂提问等，并以可视化图表呈现；

17.支持统计学院的课堂教学活跃度排行，分别提供以教师、课程为单位的活跃度排行，并以可视化图表呈现；

18.▲支持统计学院所有课程的开课情况，包含但不限于开课学期数、开课次数、开课教师数、选课学生数等；

19.支持统计学院的教师排行，包含但不限于教师活跃度排行、累计开设课程数排行、累计覆盖学生数排行等，并以可视化图表呈现；

20.支持统计学院教师的课程开设情况，包含但不限于开课学期数、开设课程数、覆盖学生数、共建课程数等；

21.提供学院的教学预警分析，分别提供以课程和教师为单位的预警，包含但不限于参与率与作业完成率低的课程、活跃度与作业批改完成率低的教师，并以可视化图表呈现；

教师大数据：

22.支持统计教师的平台使用数据，包含但不限于使用时长、登录次数、开课次数与院系排名、开设课程班级数、覆盖学生数和院系排名、累计开课课时、登录时间段统计等，并提供教师的课程累计覆盖学生数排行和累计开课数排行，并以可视化图表呈现；

23.支持统计教师的课程教学数据，包含但不限于资源建设、作业布置、任务发布、文件推送、答疑回复、讨论、通知、工具应用等数据；

24.▲提供基于课程的教学分析报告，包含但不限于课程的参与率统计、课程活跃度统计、线上教学活动的数据分析、课堂教学活动的数据分析、作业数据分析、资源数据分析等，并以可视化图表呈现；

25.提供基于学期的教学分析报告，包含但不限于课程的参与率及增长率情况、课程活动的完成率统计、线上教学的数据分析、课堂教学活动的数据分析、学期教学预警等，并以可视化图表呈现。


	
	1套
	

	2
	电子黑板
	海康DS-D5186BD/B：

采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线

处理器：不低于Intel Corei5

内存：不低于8G DDR4

硬盘：不低于256G SSD 固态硬盘

显卡：Intel CPU内部集成显卡

显示接口：HDMI(out) 接口x1, VGA(out) 接口 x1

网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption x1

网口：RJ45 x1

蓝牙：支持

USB：USB3.0 接口 x6

支持系统还原保护

智慧教学互动系统软件★在同一客户端软件内，至少包含教材资源、课前导学、同步备课、互动课堂、在线检测、课后作业等6大栏目，贯穿课前、课中、课后教学全过程，满足教师不同业务场景需要。须提供软件著作权证书、软件截图。

提供与国家课程标准教材编目同步的教学资源，涵盖小学、初中及高中，不少于27个学科，不少于20个出版社教材版本。

提供与国家课程标准教材编目同步的教学资源。

支持按照多种格式（图片、文档、视频、音频、动画、互动）、多种类型（教案、学案、课件、微课、习题、素材、其他）对资源进行筛选；支持按照评分、收藏、下载对资源进行排序；支持在所选资源栏目中检索所需资源。

支持教师新增校本教材及编目，同校教师共同维护教材及编目，本校教材和编目下对应的资源支持分享、收藏、下载。

支持教师从云端引用文本、图片、音频、视频、习题等类型的资源作为导学任务的素材发送给学生之用，支持一键调起微课录制工具录制微课导学资源，学生可通过WEB端或手机端查收导学任务。
	
	1套
	

	3
	监控
	200万像素带拾音摄像机4台（拾音器内置）；

监控硬盘1个，容量1T；

交换机1台。
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	合计
	人民币大写：                      
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密封包装模版如下：
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