采价单                          
	报价单位：
	
	联系人：
	

	联系电话：
	
	日期：
	

	主题：
	金海匠谷人才公寓厨房设施设备
	页数：
	2




	序号
	设备名称
	品牌
	型号或规格
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额（元）
	备注
	

	1
	密胺餐盘
	顺和
	长35.5cm
宽25.2cm
	
	个
	800
	
	
	加LOGO
	加LOGO贴标一个颜色另加200元，两个颜色400元，以此类推

	2
	密胺碗
	顺和
	直径11cm
高5.5cm
	
	个
	800
	
	
	
	

	3
	智能筷子消毒机
	雨生
	
	
	台
	2
	
	
	
	

	4
	筷子
	客满多
	长23.5cm
（表面磨砂款）
	
	双
	1000
	
	
	
	

	5
	密胺汤勺
	顺和
	
	
	只
	1000
	
	
	
	

	6
	汤勺架子
	厂制品
	
	
	个
	8
	
	
	
	

	7
	打菜大勺子
	达盛昌
	
	
	个
	10
	
	
	
	

	8
	长柄汤勺
	达盛昌
	
	
	个
	3
	
	
	
	

	9
	灭蝇灯
	三川
	650*80*375、MW13-Y20*2
	功率：40W
	台
	8
	
	
	
	

	10
	紫外线灯
	雪莱特
	L=1200、40W
	40W
	只
	4
	
	
	
	

	11
	保温售菜台
	厂制品
	1800*750*800
	采用优质304不锈钢制作，台面1.2MM，围板1.0MM,内胆0.8MM，加强筋及支架厚度1.0MM，加水保温，温度可调，不带不锈钢份数盘，全钢可拆卸式调节脚。
	台
	1
	
	
	
	

	12
	热风循环双门消毒柜
	聚历
	1300*700*1980、RTP720JL-2
	功率：220V/4.4KW
	台
	2
	
	
	
	

	13
	四门高身雪柜
	美厨
	1200*705*1950
BRF4
	温度范围：+4～-5℃ -3～-15℃
	台
	1
	
	
	
	

	14
	电热保温汤桶
	厂制品
	700*700*800
	采用优质304不锈钢制作，台面1.0MM，围板1.0MM,内胆0.8MM，加强筋及支架厚度1.0MM；把手不锈钢弯管焊接，厚度1.0MM，加水保温，温度可调，附带汤桶，配有优质脚轮.。
	台
	1
	
	
	
	

	15
	四门保洁柜
	厂制品
	1200*500*1800
	采用优质304不锈钢制作，主面1.0MM，围板、底板、层板、顶板厚度1.0MM，门板厚度1.0MM，加强筋及支架厚度1.0MM，厚度1.0MM，全钢可拆卸式调节脚。
	台
	2
	
	
	
	

	16
	双层工作台
	厂制品
	1800*750*800
	采用优质304不锈钢制作，台面1.2MM,下附15MM减震板，层板厚度1.0MM，加强筋及支架厚度1.0MM；支柱采用方管，厚度1.0MM，优质调节脚。
	台
	2
	
	
	
	

	17
	大单星水池
	厂制品
	1000*750*800+150
	采用优质304不锈钢制作，台面1.2MM,池斗1.0MM；不锈钢去水器，加强筋及支架厚度1.0MM；支柱采用方管，厚度1.0MM，优质调节脚。
	台
	3
	
	
	
	

	18
	洗手池
	厂制品
	500*400*500
	采用优质304不锈钢制作，台面1.2MM,池斗1.0MM，加强筋及支架厚度1.0MM；围板厚度1.0MM，不锈钢去水器。
	台
	2
	
	
	脚踏式
	

	19
	精工缺水断电二十四盘蒸饭车
	美厨
	1430*700*1690、MCKZ-JD24  规格100GJ
	380V*24KW
	台
	1
	
	
	
	

	20
	全自动电开水器
	裕冠
	ZK-120A
	功率：380V/12KW
	台
	1
	
	
	
	

	合计
	
	人民币大写： 
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