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温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于智慧教室集成系统项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江创嘉项目管理有限公司受浙江东方职业技术学院委托，就智慧教室集成系统以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、项目编号：WGSS-XDJT-Z-2022035
二、项目性质：国企采购（非政府采购项目）

三、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：
	序号
	项目名称
	预算金额
	简要技术要求、用途

	1
	智慧教室集成系统
	36.6万元
	智慧教室集成系统，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。


四、投标人资格要求：
1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不接受联合体投标。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。


五、报名时间及地址：
1、报名时间：自本公告公布日起至截标之前，报名单位准备好资料均可报名（上午：9:00-11:30 下午：13:30-16:30 双休日及法定节假日除外）。

2、报名方式：网上报名/现场报名（报名网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：400-881-7190），投标人报名成功后自行下载采购文件，还须将书面报名资料提交至采购代理机构并办理购买采购文件事宜。

3、报名及采购文件发售地点（鉴于目前疫情形势，投标人可采用邮寄或发送邮件方式报名，邮箱zhejiangchuangjia@126.com，具体情况请联系采购代理机构）：温州市鹿城区天和大厦A幢1501室。

4、采购文件售价：人民币500元整(售后不退)

5、购买采购文件时须提交的文件资料：

1) 温州市国有企业采购投标报名申请表（附件自行下载填写）

2) 法定代表授权书或投标单位介绍信；

3) 企业法人营业执照副本、税务登记证书（如有）；

4） 投标人认为需要提供的其他资料；

以上资料若为复印件，须加盖投标人公章。

六、投标及开标信息
投标截止时间：2022年12月05日14时00分整
投标文件递交地点：温州经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院行政楼516室
开标时间：2022年12月05日14时00分整
开标地点：温州经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院行政楼516室

七、投标保证金及交付方式：
投标保证金金额：▲人民币叁仟陆佰元整（投标人须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标人银行帐户）。
户名：政采云有限公司

账号：190001010400276210000003655

开户行：中国农业银行杭州西湖支行
八、其他事项：
1、采购公告期限：5个工作日，从公告在温州国企采购平台上发布的次日起算；

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购人和采购代理机构可以不予受理、答复。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。
3、温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。
4、潜在供应商可在浙江政府采购网（http：//www.zjzfcg.gov.cn）进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求，中标供应商应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商。

5、书面质疑受理地点：温州市鹿城区车站大道天和大厦A幢1501室，联系人：张先生，联系电话：13867729391。

6、根据温州疫情防控需求，参与本项目的投标人代表（法定代表人或其授权委托人），人数要求为1人，必须严格遵守省市区及属地防疫要求，如有冲突，以投标文件递交地点所在地防疫要求为准，否则不得参与项目投标：具体要求如下（不限于）：

1）投标人代表在进入开标地点前必须出示温州防疫码，且显示绿码。如投标人代表的温州防疫码无法正常展示的，不能参与此次投标。

2）凡来自有报告核酸阳性病例所在地中高风险地区人员不得作为投标人代表。

3）其他低风险地区投标人代表若为省外来温、返温人员，在进入开标地点前必须提供48小时内（投标截止时间前）核酸检测阴性证明。

4）投标人代表需根据学校相关防疫要求，需提前审批入校。

5）有新的省市区文件按新的文件执行。

6）如投标人无法满足以上要求的，允许其邮寄投标文件，但投标文件必须在投标截止时间前邮寄到投标文件递交地点，建议提前一天寄到，各投标人应当考虑邮寄时间。各投标人务必充分考虑邮寄可能存在的延迟送达、包装破损、资料遗失等一系列意外情形，如发生上述情况采购人及采购代理机构概不负责。投标文件寄出后请尽快告知采购代理机构，联系人：单先生，联系方式：0577-56653969、13758431531。代理机构会在监督人员的监督下，确认所有收到的投标文件的密封、包装是否符合要求等，并于开标时间统一对符合要求的所有投标文件进行公开开标。投标人授权代表未参加开标会议、未到场签字确认的，不影响开标、评标过程，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。
九、联系方式
采购人：浙江东方职业技术学院

地址：温州经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院

联系人：张老师

联系电话：0577-86561078
采购代理机构：浙江创嘉项目管理有限公司

地址：温州市鹿城区车站大道天和大厦A幢1501室

电话： 13758431531、0577-56653967

传真：0577-56653969

联系人：单先生

采购监督管理部门：浙江东方职业技术学院监察审计室

联系人：陈老师

联系电话：0577-86538533

浙江东方职业技术学院

浙江创嘉项目管理有限公司

2022年11月11日

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于智慧教室集成系统项目（自主）的征求意见公示
浙江创嘉项目管理有限公司将于近期就浙江东方职业技术学院所需智慧教室集成系统以公开招标方式进行国企采购。现将采购文件公布如下，并公开征求投标人及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标人及专家提出修改理由和建议的，请于2022年11月17日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市鹿城区车站大道天和大厦A幢1501室，外地可传真送达，传真：0577-56653969 ，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：zhejiangchuangjia@126.com。

联系人：单先生 电话：0577-56653967、13758431531。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

三、附本项目采购文件

浙江东方职业技术学院

浙江创嘉项目管理有限公司

2022年11月11日
投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人：浙江东方职业技术学院

地址：温州经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院
联系人：张老师

联系电话：0577-86561078

	2
	采购代理机构
	采购代理机构：浙江创嘉项目管理有限公司

地址：温州市鹿城区车站大道天和大厦A幢1501室

联系人：单先生

电话：13758431531、0577-56653967

传真：0577-56653969

	3
	采购名称
	项目名称：智慧教室集成系统

项目编号：WGSS-XDJT-Z-2022035         

	4
	采购预算及内容
	本项目采购预算为36.6万元，具体内容及要求见采购文件。

	5
	项目交货期
	交货期：签订合同后60日历天内完成本项目的供货及安装，并在采购人指定时间内通过验收。

	6
	▲投标人资格要求
	1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不接受联合体投标。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

	7
	是否接受联合体投标
	(不接受

□接受

	8
	踏勘现场
	现场勘察不统一组织，潜在投标人可自行前往，时间为公告发布之日起至开标时间前7日止，须携带委托书、报名资料，勘察需提前至少一天向采购人预约。

	9
	投标预备会
	□召开

(不召开

	10
	投标截止时间
	见采购公告

	11
	分包
	□允许

(不允许

	12
	偏离
	偏差允许幅度及其处理方法：不允许负偏差。

	13
	投标有效期
	自投标截止时间起生效，有效期90天。

	14
	投标保证金
	投标保证金金额：人民币叁仟陆佰元整（投标人须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标人银行帐户）
户名：政采云有限公司

账号：190001010400276210000003655

开户行：中国农业银行杭州西湖支行

	15
	投标文件的组成
	由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。纸质投标文件正本一份，副本五份，共六份。 

	16
	开标时间

和地点
	详见采购公告

	17
	评标委员会

的组建
	采购人按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

	18
	履约保证金
	 eq \o\ac(□,√)需要

履约保证金的形式：银行转账或保函（银行、保险公司出具）。

履约保证金的金额：合同价款的2.5%。 

	19
	合同备案
	（1）中标人在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。

（2）中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：zhejiangchuangjia@126.com。

	20
	质疑与投诉
	1.投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

2.采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。

3.温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标人认为温州市现代服务业发展集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	21
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向监管部门报告验收过程中遇到的问题。

	22
	解释权
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评审办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。


第一部分    投标人须知

一、  说明

1.本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规组织和实施的国企采购（非政府采购项目）。

2.▲合格投标人
合格投标人要求以本项目采购公告及投标人须知前附表中“投标人资格要求”描述为准。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、 采购文件

1.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.采购文件的澄清

投标人对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人或采购代理机构提出质疑，但质疑不得迟于投标截止日期前十五日使采购人收到。采购人或采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人和采购代理机构解释为准。

3.采购文件的修改

3.1在投标截止期十五天前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在指定媒体上发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并在浙江政府采购网、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团有限公司网站、浙江东方职业技术学院网站上发布变更公告。
3.2采购文件如有补充更正均见浙江政府采购网、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团有限公司网站、浙江东方职业技术学院网站所发布的更正通知。投标人须在开标前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

三、 投标文件的编制

1.投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。
2.投标人法律责任

▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。
3.投标文件的构成：

3.1投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：

▲（1）资格文件
	序号
	内 容
	备注

	1
	法定代表人声明书或法定代表人授权书
	附件一

	2
	营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件
	

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函
	

	5
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函
	

	6
	参加采购、招投标等活动前三年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函
	

	7
	声明书（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动）
	


（2）商务技术文件

	序号
	内容
	备 注

	1
	投标函
	附件二

	2
	技术规格、商务条款偏离表
	附件五

	a
	设备成套供货清单
	

	b
	备件、易损件清单及报价（如有则提供）
	

	3
	资信证明文件（本部分为商务技术评分内容，投标人根据自身实际情况提供）
	

	4
	类似项目业绩表
	附件六

	5
	投标人售后服务承诺书
	附件七

	6
	针对本次项目采购需求提出的详细实施方案（包括但不限于商务技术分评分细则要求的各个方案）
	

	7
	结合采购文件评分细则投标人认为需要提供的其他技术资料
	


说明：
投标人可根据采购文件中的技术规格书以及商务技术评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

投标人可在投标文件中对采购文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于采购文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

（3） 报价文件

	序号
	内容
	备注

	1）
	开标一览表
	附件三

	2）
	投标分项报价表
	附件四


3.2投标文件形式

投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

资格文件、商务技术文件、报价文件分别包装于各自不透明的标函袋中，标函袋不做统一要求。

投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

4.投标报价
4.1▲本项目投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括货物款、质保期内所需耗材及维修、专用工具、税金、包装、运输装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、交付使用、技术服务（包括技术资料的提供）、维护、培训、上门服务、售后服务、材料、安全检测费、质保期保障、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。
4.2投标人必须按第三部分附件的开标一览表、投标分项报价表（统一格式）的内容填写投标报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

4.3所有投标均以人民币报价。

4.4▲采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

4.5最低报价不能作为中标的保证。
5.投标保证金
投标人必须在投标截止时间前向政采云有限公司指定账户缴纳（转账）投标保证金（以政采云系统显示到账时间为准），否则采购人将不接受其投标。

中标人的投标保证金在与采购人签订了合同并提交履约保证金后5个工作日内无息退还，未中标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还

▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

（5）经采购人的采购监督管理部门审查认定投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

6.投标有效期
6.1自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。
6.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7.投标文件的签署和规定
投标人应提供投标文件资格文件、商务技术文件、报价文件各一式六份的投标文件，分别装订成册，且单独密封装订（正本与副本允许合并密封）。其中纸质投标文件正本一份、副本五份，共六份。每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。无论中标与否，投标文件均不退还。
投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。
投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8.投标文件的密封及标记
投标人须将投标文件的“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”单独密封，且在各自的密封袋上标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样。
如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。
四、 投标文件的递交
1.投标文件的递交
▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

▲投标保证金缴纳证明（以政采云系统显示到账时间为准）；
▲投标人如是法定代表人或个体工商户经营者参加投标的，法定代表人有效身份证明（原件，如投标文件为邮寄的可以用复印件加盖投标人公章代替）、企业/事业单位法人营业执照或个体工商户营业执照复印件（加盖公章），由采购人或代理机构确认投标资格；

▲投标人如是授权代表参加投标的，法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件，如投标文件为邮寄的可以用复印件加盖投标人公章代替）、企业/事业单位法人营业执照复印件（加盖公章），由采购人或代理机构确认投标资格。

▲法定代表人授权书原件、企业/事业法人营业执照或或个体工商户营业执照复印件等如密封在投标文件商务技术文件中，在商务技术文件开启后经查验符合要求亦为有效。
2.投标文件的修改和撤回

在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。
“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。
从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

3.▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：
在投标截止时间以后送达的投标文件；
未购买采购文件；
未递交投标保证金；

未密封盖章或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

以电讯形式递交的投标文件。

五、 开标和评标
1.评标委员会

采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。

2.评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标、评标
按采购文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件（资格文件、商务技术文件）。 

投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

 资格性审查。

依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或代理机构在开启各投标人资格证明文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

2)
符合性检查。

依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查。

3) ▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的商务技术文件不予评审。
▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

投标文件中要求投标人加盖投标人公章的地方无投标人公章的；

投标文件中要求投标人法定代表人或授权代表签字（或盖章）的地方无法定代表人签字或其授权代表签字（或盖章）的；

不具备采购文件中规定的资格要求的；

报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

经评标委员会认定投标人串通投标的；

同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；

在资格文件或商务技术文件中出现投标报价的；
授权代表无法定代表人合法、有效委托的；

提供了虚假文件资料，有弄虚作假行为的；
投标文件为活页形式，未装订成册的；
评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

开启报价文件

开报价文件时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和商务技术得分情况。

检查有效投标人“报价文件”的密封情况，确认无误后开启“报价文件”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

开报价文件时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

“报价文件”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（2）如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
▲实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.10▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.11评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.12根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第三十三条规定“采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。”

4.投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。
▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5.确定中标候选人
本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即商务技术分与报价分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标人依次推荐为第一、第二中标候选人。（综合得分相同的，按报价分由高到底顺序排列；综合得分且报价分相同的，由评标委员会成员抽签决定排序）

 若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购：

第一中标候选人放弃中标资格；

第一中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

第一中标候选人未能在规定的期限内提交履约保证金；

第一中标候选人未能在规定时间内与采购人签订合同；

经质疑，采购人审查后，第一中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作解释，不对投标人公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

6.评标原则及办法
评标委员会按照采购文件的要求和条件进行评标，详见“评标原则及方法”。

六、 授予合同

1.确定中标人

评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后在浙江政府采购网、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团有限公司网站、浙江东方职业技术学院网站上公示，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。中标公告期限为1个工作日，公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标人。

2.中标通知书

2.1中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。 
2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

2.3 采购人对未中标的投标人不作落标原因解释

3.签订合同
3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

3.2采购文件、采购补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3拒签协议的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签协议者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回；给采购人造成损失的，由中标人负责赔偿；由此而需要重新组织采购的，所需费用由中标人承担。

4.履约保证金
4.1中标人在收到中标通知书后，签订合同时须向采购人提交合同总价2.5%的履约保证金，履约保证金的形式可以为银行转账或银行转账或银行、保险公司出具的保函。 

4.2履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。
4.3履约保证金自合同协议书生效之日起至项目完成通过验收并资产入库后，履约保证金自动转为质量保证金。如采购人发现中标人存在履约问题，将根据实际情况扣除或部分扣除履约保证金。质量保证金待3年（36个月）质保期满后无质量或服务问题15个工作日内一次性无息退还。 

5.质疑与投诉

5.1.投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

5.2.采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。

5.3温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标人认为温州市现代服务业发展集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

5.4投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

6.采购代理服务费

6.1本项目采购代理服务费按固定金额人民币陆仟伍佰元整（￥6500.00元）收取，由中标人在领取中标通知书时支付，采购代理费包含在投标总价中综合考虑。
6.2 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票

第二部分   合同主要条款

合同编号：

甲方：                                                    签订地点：

乙方：                                                    签订日期：     年   月    日

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和本合同的采购文件、采购文件及承诺，经双方友好协商，同意签订本合同，共同遵守。

第一条：采购商品清单、合同价格及采购数量

	序号
	产品名称
	品牌/产地
	型号/规格
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	

	合同总价：（人民币大写）：                              小写：


注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用，型号规格材质在清单中未标明的，以投标文件、采购文件标注的为准。

第二条：质量标准

本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2、除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：转包或分包
 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

第五条：交货日期、地点

1、交货地点：浙江东方职业技术学院指定地点。

2、交货时间：签订合同后   日历天内完成本项目的供货及安装，并在采购人指定时间内通过验收。
第六条：验收

    1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

    2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

    3、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。若因乙方质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

第七条：免费质保期

1、免费质保期 3 年。

2、本项目所有设备质保期均按技术要求，质保期从验收合格交付使用之日起算。质量保证期内内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修。

3、中标人维修人员应7×24小时电话响应技术咨询，卖方须在接到买方维修要求电话后，72小时内解决问题。

4、质保期内为用户提供售后免费维修服务的保障措施及质保期满后为用户提供优质服务的承诺按照投标文件执行。

第八条：备件供应

中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。  

第九条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施。

第十条：履约保证金

乙方在合同签订前，需向甲方提供合同总价2.5%的履约保证金。如乙方未在规定的时间内提交履约保证金，则甲方有权终止乙方的中标资格，可以选择按评标次序递补的投标人为中标人。

第十一条：货款的支付

在合同签订时，乙方须向甲方提供合同金额2.5%的履约保证金，如乙方在规定时间内未提交履约保证金则甲方有权终止乙方的中标资格；签订合同后，甲方向乙方支付合同金额30%预付款，乙方完成全部货物的生产、运输、安装、调试并通过最终验收、资产入库后，履约保证金自动转为质量保证金。甲方收到乙方开具的发票后30天内向乙方支付合同总额70%的货款（乙方必须开具与支付金额相等的正规有效的增值税普通发票）。质量保证金待3年（36个月）质保期满后无质量或服务问题15个工作日内一次性无息退还。

第十二条：货物包装

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

第十三条：质量保证
1、卖方提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

3、根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的面料、辅料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

4、本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向买方移交之日起3年（36个月）（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，并提供7×24小时电话响应技术咨询，除非采购文件另有规定，卖方须在接到买方维修要求电话后，72小时内解决问题。（采购内容另有规定除外）。
第十四条：误期赔偿费

除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一日的赔偿费按合同总价的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之十五（15%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，甲方有权终止合同且不承担违约责任。

第十五条：违约终止合同
    甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）乙方未能履行合同规定的任何其他义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同，通知到达乙方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

第十六条： 双方责任

1、甲方

（1） 按合同规定向乙方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

2、乙方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

第十七条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十八条：争议的解决

对本合同的未尽事宜以及执行过程中的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十九条：其他

1、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份；

2、本合同和本合同的所有附件均视为本合同各有效组成部分，均具有同等的法律效力；

3、本合同应在双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位章后生效。

第二十条 合同的组成部分及其解释顺序如下：

1)本合同的补充合同（如有）；

2)本合同；

3)中标通知书；

4)询标记录（如有）；

5)投标文件；

6)采购文件的补充、澄清文件（如有）

7）采购文件。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）      法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

地址：                                    地址：

邮政编码：                                邮政编码：

电话：          传真：                    电话：            传真：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

第三部分   附件

附件一

资格文件

（1）-1法定代表人声明书

浙江东方职业技术学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（投标人全称）的法定代表人。我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）的采购活动，由我本人全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。  

         投标人名称（盖章）：

         日期：     年    月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（1）-2法定代表人授权书

浙江东方职业技术学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人 （法定代表人姓名） 授权（委托代理人姓名）为本项目全权代表，参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。  

法定代表人 (签字或盖章)：

         投标人名称（盖章）：

         日期：     年    月   日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件
说明：

1、若投标人代表为法定代表人，应提供声明书（1）-1并提交法定代表人身份证正反面复印件；
2、若投标人代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（1）-2，并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

（2）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)

说明：

1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

3、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

浙江东方职业技术学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（4） 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函

浙江东方职业技术学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（5） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

浙江东方职业技术学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（6）参加采购、招投标等活动前三年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函

浙江东方职业技术学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）参加本次采购、招投标等活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（7）声明书（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动）
浙江东方职业技术学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）声明本项目投标时若发生我单位和其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与投标的，将自动放弃投标或中标资格。

特此声明！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件二 

投 标 函

浙江东方职业技术学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

根据贵单位为             项目（项目编号：                ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格文件【正本一份，副本五份】；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件【正本一份，副本五份】；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件【正本一份，副本五份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《协议书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：
   地址                           
   电话                           
   传真                           

电子邮件                       

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日
附件三
开标一览表

项目名称：                               项目编号：    
	项目名称
	投标报价（元）
	项目完成时间

	智慧教室集成系统
	大写：             
小写：             
	签订合同后   日历天内完成本项目的供货及安装，并在采购人指定时间内通过验收。


说明：

1.▲不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件,作无效标处理。

2.▲本项目投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括货物款、质保期内所需耗材及维修、专用工具、税金、包装、运输装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、交付使用、技术服务（包括技术资料的提供）、维护、培训、上门服务、售后服务、材料、安全检测费、质保期保障、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。
3.本表的投标报价需与投标分项报价表内的投标总价相一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件四
投标分项报价表

项目名称：                                                 项目编号：

	序号
	费用名称
	单位
	单价
	数量
	小计
	备注（集成系统设备、装修材料请注明品牌、产地、型号等，可以用附件的形式单列）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	


说明：1. 此表投标总价应与附件三“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 各项费用如已包含在价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。   

3. ▲不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件，作无效标处理。

4．本表可在不改变格式的情况下根据具体费用自行增减。

5. 本投标分项报价表的货物以第四部分采购内容及要求中第二条采购内容及技术要求为准。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件五

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                          项目编号：
	
	序号
	采购文件

条目号
	采购文件

规范要求
	投标文件

对应规范
	说明

	技

术

规

格
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	商

务

条

款
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：不填写此表视为完全响应采购文件内容。
投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件五-（2）
设备成套供货清单

项目名称：                                                      项目编号：

	序号
	设备名称
	规格及技术参数
	产地
	数量
	质保期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件五-（3）
备件、易损件清单及报价

项目名称：                                                      项目编号：

	序号
	设备名称
	规格及技术参数
	产地
	数量
	质保期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件六

类似项目业绩表

	项目名称
	金额
	使用单.位全称
	使用单位联系人电话
	合同签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1、投标人的类似项目业绩须满足采购文件第五部分“评分细则”中相对应的条件，否则评分不予认可。
2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

3、投标人不按此要求填写此项内容或未提供业绩证明材料将视为无业绩。
投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件七
投标人售后服务承诺书

致：浙江东方职业技术学院
                  （投标人全称）参加贵单位组织的           （项目名称、编号）的采购活动。

本公司如若中标，在此郑重承诺：

我司将按照投标文件中售后服务承诺提供售后服务，如有违反，每次缴纳伍仟元人民币违约金，并自愿接受浙江东方职业技术学院对我司因售后服务不及时造成损失的追加处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

第四部分   采购内容及要求

一、总体要求

1、投标人必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的投标人将按无效投标处理。

2、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

3、投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本采购文件要求。

4、技术要求及标准的执行

投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容及技术要求

	序号
	名称
	数量
	单位
	产品参数

	1
	智慧终端管理系统
	1
	套
	采用智能操作系统，支持可视化集中管控调度终端所有功能，具备多媒体视频切换、多屏互动控制、录播启停、互动拨号、物联控制等触控界面。

1、管理员可远程统一开/关设备，统一修改无线网络信息，并可设置触控一体机或投影开关机串口码。

2、支持在线巡课、在线教学督导。

3、可形成教学大数据，记录老师使用设备时长，分析老师授课情况，学校使用设备情况，支持统一身份认证。自定义某个周期（年月周），统计设备的使用率和教师的使用时间。统计设备的使用时长，设备告警，媒体推送的次数，资源上传的数量，以饼图、柱状图、折线图形式呈现，并支持导出为excel表格。

4、授课可一键发起远程协助，申请管理人员通过平台远程控制设备排查故障，协助授课老师专心上课。

5、支持设备批量升级，推送系统升级信息，并可自定义升级时间，不影响正常教学活动开展。

远程互动教学：

1) 要求采用标准H.323协议，支持高、中、低多码流功能，支持H.239双流功能，可直接与采用标准H.323协议的视频会议MCU、视频会议终端、PC、手机（平板电脑）终端APP、第三方互动录播系统等进行互联互通，支持多种终端的远程互动教学应用。

2) 通过触控液晶屏直接拨号可与其它互动教室进行音视频互动，不得使用IP地址拨号等不适应常态化教学的复杂呼叫方式。

3) 互动上课过程中，主讲教室和听课教室看到的远端画面要求是不同的画面布局：授课状态时，主讲老师看到的是远端多个听课教室的多分屏画面，便于观察所有听课教室的学生状态，所有听课教室学生看到的是主讲教室的单画面，便于更清晰的观察老师上课行为；在互动状态时，主讲老师看到的是互动听课教室的单画面，互动听课教室和其他听课教室看到的是主讲教室和互动听课教室的对话双分屏画面。

4) 支持快速选择虚拟互动教室，并“一键式”连接开启多点互动。

5) 支持双流互动功能，支持所有接入点的视频与电脑信号同步双流输入输出。

6) 支持双流画面显示模式的选择：单显示器时画中画显示，双显示器时独立显示。

7) 支持双流画面的互相切换，单显示器下画中画的主画面和子画面可以随时互换，双显示器下两个独立画面可以随时互换，方便师生关注重要画面。

8) 同屏板书互动：互动教学过程中，主讲教室电脑画面可以同步显示给所有听课教室，主讲教室老师和所有听课教室学生可以对该画面共同进行板书批注圈点，展开多方问答式板书教学；支持实时修改画笔尺寸与颜色，方便区分不同教室板书。

视频会议：

1) 内置视频会议功能模块，支持H.323视频会议国际标准协议，支持H.239双流功能，能够与符合H.323协议的标准视频会议软、硬终端互联互通，兼容市场主流的视频会系统。

2) 当教室用于召开视频会议时，不在现场的参会人可以随时随地通过移动端设备，如：笔记本电脑、平板、手机加入会议，电脑端无需安装任何插件通过浏览器即可加入，平板和手机通过APP加入。

3) 支持“全编全解”技术：互动过程中，当低清分辨率的移动设备加入时，例如手机或笔记本电脑，其他高清入会方的画面分辨率不会因此而降低。

	2
	录播系统
	1
	套
	1、为保证系统的稳定性，产品需内置于智慧教室终端；

2、采用B/S架构，具备在线直播、点播、录制、导播管理、设备控制、参数修改等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问；

3、支持多种云台控制协议：为保证主机与多种品牌摄像机能适配控制，要求支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA等协议；

4、要求平台支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议；

5、为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）；

6、具有公网CDN直播推送，支持公网视频平台进行直播对接，支持平台数量≥3个，进行活动视频的大规模直播；（提供公网视频平台对接界面截图，并加盖厂家公章）

7、录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和课堂交互视频录制；

8、多码流功能，各路输入视频以及导播视频均具备高、中、低多码流直播、点播和录制功能，在直播和点播时可按需要切换视频的清晰度，以适应不同带宽用户的观看需求；

9、支持分辨率自适应功能，以适应老师中途更换课件信号源设备，无需手动调整主要设备分辨率或重启，自适应1920×1080以下任意分辨率，支持动态改变输入信号的分辨率直播不断流，也不会中断录制过程；

10、具备录制过程中主要设备突然断电视频文件自修复功能，实现录制在断电前生成的文件可正常点播；

	3
	全自动跟踪系统
	3
	套
	全自动跟踪定位系统：

1、真正嵌入式全自动跟踪系统，无需另配置跟踪主机。要求采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在学生触碰范围内安装辅助定位头。

2、全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，能智能进行老师特写、老师全景、学生特写、学生全景、老师PPT课件的画面的自动切换。特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持老师/学生的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。

3、无教师区与学生区切换产生的垃圾镜头：当老师走下讲台进入学生区前半部分，镜头先切换为教师全景，当老师走下讲台进入学生区后半部分，镜头才切换为学生全景，有效避免讲台区和学生区的画面频繁切换垃圾镜头问题。

4、学生跟踪具有多人员识别与拍摄策略；单人站立特写拍摄、多人站立全景拍摄。支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义老师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“老师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间；

5、支持学生、老师身高自适应功能，系统能根据跟踪目标身高自动调整镜头，使目标头部始终处于画面最佳位置（提供相关功能截图加盖厂家公章）；

6、老师身高自适应：针对男女老师身高差别大的特点，要求具有老师身高自适应系统，无论老师是否面对摄像机均能自动适应身高差异及授课姿势的不同，使老师头部到拍摄画面顶部的距离始终保持最佳比例。

7、学生身高及面部朝向自适应：针对高校学生身高差别大而且落座位置不规律的特点，要求具有学生身高自适应系统；为适应学生分组围坐利开展分组教学的新教学模式，要求学生定位必须采用景深成像算法及行为分析系统，不受学生是否面对摄像机的影响。

8、支持礼堂、阶梯教室、异型教室等教学空间的全自动跟踪需要。

	4
	智慧课堂教师端
	1
	套
	一、智慧课堂备课系统：支持老师进行课程建设和备课，提前将资源上传到系统中，方便在课堂上调取和学生学习。

1.只需通过“选择模板、编辑课程信息、编辑课程章节”等几个简单的步骤，就可以快速地建设课程网站。

2.提供多套精美网络课程建课模板，教师可依据个人资料的丰富程度及喜欢的风格进行个性化的设置，支持教师在建课程自动生成课程网站。

3.开始建课前，可以选择按周、课时自动生成课程章节，快速创建课程章节目录，提升建课效率。

4.课程编辑页面操作简单、灵活方便、原位编辑、所见即所得。可以发布通告、课程资料、任务、教学资源链接、教师简介等信息。可以任意编写和设置课程的介绍、封面、教学要求、教师团队等等，并支持模块的添加、删除和位置调整，支持是否公开显示的设置，可以上传课程片花。

5.课程负责人可指派其他人作为具有同等或者小于本身课程建设管理权限的课程建设者共建同一门课程，也可为自己指定助教辅助自己进行课程建设和教学管理。并且可以对助教的权限进行设置，比如，是否允许查看成绩、允许管理作业、允许管理考试、允许管理论坛、允许发布通知、允许管理课程设置等。

6.教师可通过平台上传课程所需要的教材、参考书、参考文献、视频等资源。课程的内容建设，参考资料，课程介绍等任何位置都可以使用平台提供的图书、图片、视频的资源一键式搜索插入，插入的资源可以直接点击在线播放查阅，也支持自己上传资料，支持引用图书馆资源和联盟共享资源。

7.支持课程教学流程管理，可在课程学习过程中任意位置添加随堂测验，可在单元学习完成后布置作业，可以在章节学习完成后安排考试。

8.课程单元内容建设采用富媒体编辑器，编辑器包含视频、文档、图片、音频、图书、公式、符号、附件、网页、动画等常用组件。

10.支持直接将从word中将内容复制粘贴到富媒体编辑器内，并完整保留里面的文字和图片等内容。

11.支持rmvb、3gp、mpg、mpeg、mov、wmv、asf、avi、mkv、mp4、flv、vob、f4v等高清和网络格式视频上传，视频上传后自动转码，无需下载可以直接在线进行播放。

12.支持多种文档格式的上传，包括DOC、PPT、PDF、TXT等，上传后自动转码，无需下载可以直接在线阅读。

13.支持超大文件（2G以上）上传并可断点续传。

14.支持将资源先批量上传至个人云盘中，然后在课程中引用。

15.支持视频中任意时间点插入测验：上传视频后，可以在任意时间点插入测试题，包含单选题、多选题和对错题。

16.支持视频中任意时间点插入图片或PPT：可以在任意时间点插入图片或PPT，同时支持对插入的内容在时间轴上随意拖动。插入的PPT可以任意拖动位置，并可以跟视频窗口进行切换。（需提供截图证明加盖软件生产厂商公章）

17.支持视频的虚拟剪辑，可以将视频文件按照课程的要求剪辑成适当长度。

18.提供可视化的公式编辑器，可以在线进行公式的录入与编辑。

19.支持在线录音功能，录完的声音可以直接在线播放。

20.知识点拓展阅读功能，可以根据一个关键词自动生成相关知识点的知识树，插入到课程单元中，并自动推送知识点相关的图书、期刊、论文等资料。

21.支持课程管理，设置试读范围、设置学生导航栏目、克隆与映射课程等。

22.提供课程编辑的详细操作日志和学生退课日志，便于追溯问题、查找原因。

23.无缝对接海量资源，教师在使用备课系统平台进行课程建设、备课、授课过程中随时可以搜索、引用、无缝插入备课资源库中的资源，全面辅助教师教学和学生学习。需包含以下资源：电子书。可以进行在线阅读，可以进行文字摘录;学术视频，需支持视频检索及一键式插入建课内容，视频需包含名校、名师的课程视频及讲座，可以在线进行播放；电子书和学术视频要求必须取得著作权人的授权，没有版权问题。（提供至少10份著作权授权书复印件）。

24.在学生进行课程学习过程时，系统提供人脸识别功能，学生通过认证后才可学习课程内容。

25. 教师可以在系统中将学生的学习成绩导出，提取成绩达标的学生ID，并为其发放学习证书，学生可以将学习证书下载并打印。

二、智慧课堂教师端：采用客户端安装包的形式，安装到教室主屏。

资源调用：

1．课程资源：可实现与备课系统中课程的对接，包含课程章节内容、作业模块、考试模块、学生管理等内容。支持教师在课堂中，随时调用备课系统中事先准备好的内容，实现课前、课中、课后的连贯性。（需提供截图证明加盖软件生产厂商公章）

2．资料：可实现与备课系统中课程资料的对接，支持教师课前在备课系统或移动端准备的资料直接在课堂上使用。

3．教案：可实现与备课系统中课程教案的对接，支持教师课前在备课系统或移动端准备的教案直接在课堂上使用。。

4．云盘资源：可以实现与教师云盘对接，可以随时调用云盘内容，支持云盘资源的在线查看、下载、发放等操作；支持将云盘中PPT文件直接点击上课使用。

5．本地资源：支持直接调用本地文件进行发放。

教学互动：

签到：支持教师通过软件系统发起普通签到、手势签到、位置签到、二维码签到等多种签到方式功能，学生通过笔记本、PAD或移动端进行签到，学生端确认签到之后，教师端可以在主屏幕实时查看学生的签到情况，同时记录签到信息，汇总到平台中；支持教师手动修改学生出勤状态。

2．选人：支持教师发起随机选人，屏幕上快速滚动学生的头像信息，最终定格在某一位学生，教师可以选择他起来回答，根据回答的情况进行打分，也可以继续选人，直到选择到合适的学生为止，学生获得的分值将统计到智慧教学系统学生个人成绩中。

3．抢答：支持教师发起抢答，教师可以看到所有学生的抢答情况，并可按排名选择某位学生回答问题，每一次抢答教师都可以根据学生回答情况进行相应打分。

4．讨论：支持教师发起主题讨论，学生端收到讨论点击进行发表自己的看法，支持文字、图片等方式上传，学生端提交讨论后，教室主屏按提交顺序以不同颜色一一列举学生提交的内容。教师可根据提交的回答进行讲解。 讨论完后，教师可点击词云进行分析本次讨论的高频词，教师可针对高频词进行重点讲解。

5．投票：支持教师发起投票，投票结果可实时呈现。查看选项选择人员，点击头像给学生进行打分。

6．评分：支持教师发起评分，学生与学生之间的互评，小组评分，以及学生的自评，教师点击评分口述本次评分的对象及题目，点击开始则发放评分，学生相应的就会接收到教师的发放的评分，学生可以进行打分，写评语。学生参与评分后，教师可以查看总的平均分及已评分的人数和未评分的人数。

7．测验：支持与备课系统题库对接，教师从题库中选择一道题目进行随堂问答，也可选择多道题或已准备试卷进行随堂测验，教师端可随时看到学生的提交情况，以及测验中学生每个题目的作答情况。 

屏幕控制：使用智慧课堂系统通过局域网的方式进行屏幕控制，无需借助其他硬件设备。

1．教师共享：支持把教室主屏显示画面共享给学生端（PC、平板或手机）；在多屏模式下，支持把教室主屏共享给任意一个或多个教室侧屏，支持在单独共享给某个侧屏时，可以追加显示共享给多个侧屏，支持同时共享给教室侧屏和学生端。（需提供截图证明加盖软件生产厂商公章）

2．学生展示：支持将学生端的画面同步显示到教室主屏，点击学生展示,选择要展示的学生,学生端点击开始投屏后，教师的屏幕展示当前学生端的屏幕画面。（需提供截图证明加盖软件生产厂商公章）

3．侧屏展示：支持将正在显示内容的侧屏画面共享给教室主屏，教师通过操作智慧课堂教师端选取任意一个侧屏，即可将侧屏显示内容共享到教室主屏，实现侧屏展示.（需提供截图证明加盖软件生产厂商公章）

4．板书：支持电子白板功能，教师点击板书标签，则进入白板模式出现白板菜单栏， 功能菜单依次是设置画笔的粗细，设置画笔颜色、重置内容、设置背景颜色、导入图片做背景、保存图片、退出画板。

5．画笔：支持画笔功能，实现对教室主屏画面的圈点、批注等功能。

6.系统性能：支持在网络条件允许的情况下，不限制教室侧屏接入，不限制学生端接入。

课堂管理：

1．侧屏设置：支持对教室侧屏进行设置，可设置指定小组能投哪个侧屏。未被设置的小组则点击投屏时，不展示侧屏信息。防止学生乱投屏。点击侧屏设置，系统自动搜索当前教室的侧屏IP，并显示出来。点击选择小组，系统根据分组信息弹出当前所有的小组，教师根据侧屏选中小组，来进行设置当前侧屏哪个小组能投屏。

2.学生：当学生使用PC或平板的时候，可以实时查看在线学生和离线学生的人数。

3．分组：支持将班级成员分成若干个固定班组，基于班组可发放小组任务让小组协同完成及根据小组设置课堂侧屏信息； 

4．手机投屏：支持手机投屏功能且不局限于同一网络，不需要使用数据线或其他投屏设备，教室主屏无需再次下载任何软件，即可实现手机投屏，且不受外界通讯影响。支持通过手机端投屏功能把PPT直接在投屏上播放，PPT投屏演示保留动画效果，播放流畅，手机可以作为翻页笔使用同时具备聚光灯等效果；支持通过手机端投屏功能把课程相关图片、视频、音频等资源直接在投屏上展示、播放，无需任何外部设备。支持通过手机端投屏功能，对上课PPT进行画笔标注，同时在投屏端同步展示画笔标注内容。支持速课录制。教师在投屏上课时，开启速课功能，系统自动录制教师上课PPT及语音，学生在另一教室内或其他地点，可通过同步课堂码在电脑端或手机端轻松听课，课程结束后形成课程教学内容实录，直接保存于课程资源中，方便学生课后复习。

5．活动库：支持活动库功能，可以实时记录、回顾当前课程教师通过智慧课堂教师端发起的所有课堂活动。

6．班级码：支持扫二维码加入班级功能，点击班级码，支持通过移动端、微信扫码进班。

7．课堂报告：老师在上课过程中，所有的教学活动都可在课堂中展示，并记录下来，生成每堂课的课堂报告，包括课堂表现得分、签到情况、课堂活动回顾等。

8．下课：教师端点击下课，教师端则退出到登录界面。

三、智慧课堂侧屏端：采用客户端安装包的形式，安装到教室侧屏。

1.支持安卓设备通过扫码将屏幕镜像投屏显示到教室侧屏。

2.支持IOS、PC设备通过镜像直接显示到教室侧屏。

3.支持接收教室主屏的共享屏幕画面。

四、智慧课堂移动端：

1.具有移动客户端，支持iOS和Android操作系统，用于手机、Pad等智能移动终端中，实现在线移动学习。

2．PC端与移动端的学习进度保持同步，学生在任何终端上，都可以实现学习记录的持续性，系统也可对任何终端的学习行为进行监控。

3．按照教学计划，可在移动端组织教学内容，有序安排资料推送、签到、问答、抢答、投票等教学活动，可实现互动内容课堂发放并复用。

4．教师可以发布课堂签到，学生直接用手机通过扫描二维码、或输入教师分享的邀请码等方式进行签到，显示距离发起者的签到距离。

5．教师可以在课堂上发布问题，通过抢答进行提问，学生同时在手机收到抢答请求进行抢答。

6．教师可通过随机选人功能选择学生回答问题，并可以将选择结果投屏显示。

7．教师可以在课堂上实时发布调查问卷，学生通过移动端进行投票。教师端可以立即统计投票结果。

8．课堂结束后，可以将所有课堂上发布的控件进行记录，生成课堂历史记录。能实时查看任一活动的详细参与情况。（需提供截图证明加盖软件生产厂商公章）

9.可基于课程形成师生互动交流群，实时进行即时通讯，进行讨论与交流。

10.教师可以编辑问答题并可将题目发布到学生端，学生可以回答问题并提交，教师可以实时查看学生提交结果。

11.教师和学生可以开展话题讨论，利用发帖形式进行小组话题交流。

12.教师在课前对资料进行云盘存储，课堂上可以利用云盘功能选择和自己课程相关的资料进行资料推送，推送完成后参与教学的学生和教师都可以查看资料的详细内容。

13.在线课程的学习、做作业、考试，讨论、答疑等支持闯关模式学习，视频防拖拽、防窗口切换、防跳集等学习监控。

14.学生的课堂签到情况、课堂表现等都以积分形式形成评价，可转换为平时成绩；在线课程的学习同时记录作业成绩、考试成绩、按照老师设计的成绩权重给出综合评价。

15.可以阅读海量电子图书、报纸、期刊、专题等资源，可以订阅到自己的空间，并进行分类管理；可以对所有精彩的内容进行分享。

16.基于真实身份、课程、读书等学习行为及学生活动的社交互动，形成趣味式的成长花瓣，引发学习激励。包括：小组、私有笔记、共享笔记、阅读时间等。

17.可以按照组织架构建立通讯录，可查看组织内所有人的联系方式，也可以根据实际情况进行个人信息适当范围的私密保护设置。

18.教务通知、教师课程通知、小组通知、个人互相通知的即时消息任意组合设置，实时发送，实时接收，并可查看通知阅读状态，已读和未读名单。教师、学生都可以进行实时的学习通知、组建小组群聊（也可设置屏蔽提醒）、好友验证等即时通信。

19.支持手机端、电脑端发起视频直播，学生可以通过手机观看直播并留言。

20.移动端监考：教师发布考试后，可在移动端在线监控学生切出考试页面的次数和时间，并且有权强制收卷中止学生的作弊行为。

五、智慧课堂本地模式：

此模式下可不进行联网登录，直接进入智慧课堂软件。

本地模式下，可将大屏内容共享到一个或者多个侧屏，可实现侧屏完全显示与大屏相同内容。

本地模式下可与光感黑板进行互联，可进行板书保存，板书字体颜色更换，板书同步至大屏显示屏，可进行板书与PPT的切换等功能。

六、智慧课堂笔记本模式：

支持教师自带笔记本接入多屏互动模式；

支持将教师笔记本屏幕共享到教室主屏幕；

支持将教师笔记本屏幕共享到教室侧屏。

各供应商需提供教学系统软件著作权登记证书。
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	物联网控制系统
	1
	套
	1、需内置于智慧教室终端；

2、具备物联网智能控制功能，可对灯光、风扇、空调、窗帘、幕布、新风等控制单元进行接入、管理及控制；

3、通讯模式：zigbee。

4、电源: 2V-3.6V 典型值:3.3V；模块总功耗:A无线模块不工作时平均功耗 22-25mW；B无线模块工作时平均功耗 130-135mW；C无线模块工作时峰值功耗 140-150mW；发射功率：100mW；天线功率:1dBm；

5、接收灵敏度:-97dBm；信道：11to26；

6、电流:工作电流小于55mA，待机电流小于5mA；

7、工作频段:2.4G ISM频段；

8、环境温度:-40~80℃；

9、无线传输距离:200-250m（外接5dB鞭状天线），300-400m(外接9dB鞭状天线)。
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	智慧教室终端
	1
	套
	一、整体需求：

为了适应智慧课堂、未来课堂等新型授课方式，要求所投智慧教室终端高度集成录播、跟踪、导播、互动、无线投屏、可视化智能中控、无线路由、音频处理等功能模块，以满足新型多媒体教学、精品课程资源录制、远程互动教学等教学业务应用需求；要求智慧教室终端采用壁挂式安装，支持去掉讲台或者节省讲台空间且美观；所有操作可通过一块智慧教室终端自带的液晶触控屏完成，简单方便，易学易用，以实现系统的常态化应用。

二、多媒体教学应用需求

1、内置无线路由模块，可以实现整个教室的WiFi覆盖；

2、内置无线投屏模块，支持手机、PAD、PC等设备投屏显示；

3、内置高拍仪模块，1/3英寸CMOS镜头，分辨率≥2592×1944（500万像素），摄像头和支架折叠于终端一体机内部；

4、内置OPS电脑模块，处理器不低于I5系列，8G及以上内存，256G及以上固态硬盘，2T储存硬盘；

5、内置校园信息发布接收模块，可实时接收管理平台推送的音频、视频、文字、图片等多媒体信息； 

三、智能中控需求

1、内嵌10英寸以上液晶触控屏，用于设备状态显示及各种功能的操作控制；

2、支持控制内置模块如OPS电脑、录播系统等设备的开关；支持控制外接设备如触控一体、投影的开关控制；

3、支持笔记本电脑、OPS电脑、手机、远程教室等等投屏信号源同时接入，并可以在信号源之间一键切换；支持在中控界面和电脑桌面间任意切换（提供功能截图加盖厂家公章）；

4、为了满足不同教学业务场景需求，要求支持教室环境集中控制，通过扩展物联网套件，可以实现对教室内灯光、窗帘、空调等环境设备的集中控制管理，支持手动控制和智能控制。

5、具备权限管理模块，提供多种方式开启智慧教室终端，包括但不仅限于IC卡插卡、账号密码、手机APP扫码等方式；

四、精品录播功能需求

1、内置精品录播系统，具备≥5路SDI输入接口、≥4路RJ-45网络接口、≥1路HDMI输入接口、≥2个HDMI输出接口；具备≥6路Mic音频输入接口（提供相关产品图片加盖厂家公章）；

2、支持通过终端触摸屏一键预览录播画面，一键启停录制。开启录制后，能在外接大屏上显示录播开始倒计时，方便教师做好准备，减少垃圾镜头；

3、内置数字音频处理模块，具备自适应背景降噪(ANS)、自动增益控制(AGC)，实现高清晰、高还原；内置回声消除（AEC）功能，互动过程中自动消除远端回声；支持网络远程调试（提供相关功能截图加盖厂家公章）；
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	教师3D跟踪探测器
	1
	台
	能实时侦测老师的行为，伴随授课过程完成实时的数据采集，成为教育大数据的重要来源，同时能配合系统完成精准的自动跟踪，传感器要求采用国际先进的传感技术；

1、为进行课堂内教学数据分析，能确定教师的实时位置信息是支持基础，也是对教师在教室内热点图、走动距离等数据自然生成的必要条件。要求传感器能够对可视范围内所有人物目标追踪，精准标定人物目标三维坐标；（提供截图证明加盖厂家公章）

2、要求传感器内置定位检测智能算法，能独立使用，可根据教室长度和宽度进行灵活的组合；

3、传感器内置视频摄像头和光学感应镜头，双目深度信息测量。静态像素130万，支持1280*720分辨率；传感深度范围：1.2-9.8米；接口：RS232，RJ45；网络协议：UDP、TCP；

4、侦测内容需含人物高度、纵向距离和横向距离等数据；

5、综合运用景深识别、视觉感知分析、面部识别分析等多种算法，准确定位目标。
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	学生3D跟踪探测器
	2
	台
	能实时侦测学生的行为，伴随授课过程完成实时的数据采集，成为教育大数据的重要来源，同时能配合系统完成精准的自动跟踪，传感器要求采用国际先进的传感技术；

1、为进行课堂内教学数据分析，能确定学生的实时位置信息是支持基础，也是对学生在教室内热点图、走动距离等数据自然生成的必要条件。要求传感器能够对可视范围内所有人物目标追踪，精准标定人物目标三维坐标；（提供截图证明加盖厂家公章）

2、要求传感器内置定位检测智能算法，能独立使用，可根据教室长度和宽度进行灵活的组合；

3、传感器内置视频摄像头和光学感应镜头，双目深度信息测量。静态像素130万，支持1280*720分辨率；传感深度范围：1.2-9.8米；接口：RS232，RJ45；网络协议：UDP、TCP；

4、侦测内容需含人物高度、纵向距离和横向距离等数据；

5、综合运用景深识别、视觉感知分析、面部识别分析等多种算法，准确定位目标；
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	导播系统
	1
	套
	1. 具备互动控制、录播控制、导播切换等功能；

2. 支持系统的直播预览、录制控制、手动导播切换和摄像机云台控制等功能；

3. 直播预览功能：教室内各摄像机视频和VGA信号与导播平板端同步，可以实时通过导播控制客户端进行直播预览观看；视频直播延时小于300ms，画面清晰流畅；支持资源模式多画面和电影模式的预览；方便用户远程实时预览教室场景画面；

4. 支持“一键式”录制启停功能，录制时长可选，并可追加录制时长，简化录制操作；

5.支持录制视频“片头、片尾”的添加，视频录制之前可设置录制视频的片头、片尾图片和显示时长，视频导出后自带片头、片尾视频，避免后期再添加片头、片尾进行合成的冗余操作；

6.支持设置台标、字幕，并可修改显示位置，可根据需要编辑台标、字幕内容及修改其在输出视频中显示的位置、大小，实现个性化视频制作的目的；

7.导播画面布局设置，支持单画面、画中画等画面布局样式选择，丰富视频场景切换，提高视频制作质量；

8.支持摄像机控制功能，摄像机支持13个预置位的设置与调用、自定义变倍值的快速变倍；

9.支持视频画面点击居中功能，操作导播平板在预览视频中点击所需居中的位置，摄像机可直接转动到该位置实现快速居中显示，方便手动跟踪时摄像机快速定位；

10.支持云台转速自动或手动调节等功能，在自动模式下转动速度和摄像机镜头变倍自动调节到合适转动速度，实现云台的匀速转动，让录制内容平稳转动；

11.导播平板支持录制视频课件的预览观看，并支持拖动进度条从任意时刻开始播放，便于用户及时回看录制效果；

12.导播平板支持视频课件管理功能，可进行视频文件的批量删除、单个删除、视频名称编辑等功能；

硬件要求:

1. 处理器≥1.9GHz+1.3GHz（四核+四核）；显示屏≥8英寸Super AMOLED；显示屏分辨率≥2048x1536(QXGA)；

系统内存:≥3GB,存储容量: ≥32GB,可扩展容量: ≥128GB；LAN：802.11a/b/g/n/ac2.4G+5GHz,VHT80MIMO；电池容量≥4,000mAh；
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	云台摄像机
	4
	台
	1、传感器支持WDR（宽动态范围）；

2、应用2D和基于运动估计的3D降噪算法；

3、采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声；

4、视频格式：1080p/60向下兼容；

5、输入输出接口：HD-SDI，1路DVI-D接口；

6、详细参数：

传感器类型：1/2.8英寸CMOS传感器；

传感器像素：总像素：214万；

镜头焦距：12倍光学变焦；f＝3.9～46.8mm，

视角：6.3°(窄角)～72.5°(广角)；

信噪比≥50dB；

水平控制速度：0.1～120°/秒

俯仰控制速度：0.1～80°/秒水平转动范围：±170°；

垂直转动范围：-30°~+90°；

7、Line in：3.5mm音频接口；

8、支持协议：VISCA、Pelco-D、Pelco-P；

9、支持倒装；

10、
支持网口版本升级；
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	收音吊麦
	6
	支
	1.频率范围：40-18000 Hz；

2.灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°；

3.阻抗：200Ω；

4.最大声压级：132dB；

5.工作电压：48V幻象供电；

6.信噪比65DB；

7.可隐藏式安装；
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	音频处理器
	1
	台
	1、重点为高教与普教打造的产品，集音频处理部分和功放部分于一体，方便教学扩音使用。

2、功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；

3、数字音频处理器部分采用军工波形比对技术，完全自适应反馈消除与自适应环境噪声抑制，操作极为简化，上电即用，无需调试；同时设置噪声抑制等级调节按钮，反馈消除开启/关闭按钮，使产品的应用变得更加灵活；三级噪声消除，ANC等级一键式调节；具备参数保存、参数恢复、恢复出厂设置等功能。

4、二路平衡式凤凰接口话筒输入，二路非平衡话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入；

5、三组线路输入，一路定压广播信号输入；

6、一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出；

7、话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音2段均衡；

8、凤凰接口话筒：话筒反馈消除能力：提升增益8-12dB   环境噪声消除能力：30dB（稳态噪声）

9、平衡式凤凰接口话筒输入端口具备+48V标准幻像，二路有线话筒具有环保麦克风插口带+48V幻像电源和供电开关；

10、带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制；

11、带有定压广播信号优先播放功能；

12、保护功能：过流、过载、超温、DC保护等；

13、具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点；

14、输入灵敏度：凤凰口话筒 5mV±1mV；有线话筒 15mV±2mV；               

无线话筒 500mV±50mV；2.4G无线话筒 500mV±50mV；线路输入 300mv±30mv 

15、幻像电源： +48V；

16、凤凰口增益：50dB；

17、数字处理器采样率：48K；

18、信噪比:100dB；

19、失真度:＜0.5%；

20、话筒反馈消除能力：提升增益8-12dB；

21、环境噪声消除能力：30dB（稳态噪声）；

22、额定功率：2×110W/8Ω  2×165W/4Ω 

输出功率：2×220W/8Ω    

峰值功率：2×300W/8Ω
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	音箱
	2
	台
	额定/峰值功率：30W/120W  

额定阻抗：8Ω

特性灵敏度：90dB/W/m

输出声压级：105dB/W/m(Continues)

111dB/W/m(Peak)

额定频率范围: 80~20000Hz

覆盖角度H×V：120º×120º

扬声器单元：LF:6.5英寸  

HF:3英寸纸盆高音

箱体材料：12mm中密度纤维板

输入接口：压缩接线柱 

吊挂点：背部安装吊挂支架
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	一拖二无线话筒组件
	1
	台
	规格参数

1、窄带声表滤波电路真分集设计，具有更高的稳定性和良好的抗干扰能力；

2、自定义通道编号，方便识别；接收机和话筒同步显示电池电量，方便及时更换电池；

3、采用ID编码技术，每个频率对应一个数字编码，降低邻频干扰噪声输出；

接收机技术参数：

通道数：双通道

面板显示：OLED屏可同时显示发射器编号,RF/AF信号强度,SQ设置,发射器的电池电量,工作频率及发射功率；
频率稳定度:±5ppm(零下5℃-50℃)

振荡模式：PLL相位锁定频率合成

载波频段：640.125-690.000MHz；

频率宽度: 50（6.25*2*4）MHz

10、频率间隔:125KHz

11、接收方式:真分集式(True Diversity)

12、射频灵敏度：-105dBm（12dB S/N）

13、最大偏移度：±45KHz

14、综合S/N比:≧105dB（1KHz-A)

15、综合失真度:≦0.5%@1KHz*综合频率响应：70Hz-14000Hz

16、音频灵敏度：-40±3dB

17、最大声压级：108dBA@1KHz，THD 1%

18、最大输出电平：XLR平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS)/600Ω;Φ6.3非平衡式混合输出LEVEL;340mV(RMS)/5KΩ

19、音量输出调整：输出电平可随意调整

20、静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制

21、灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度

发射器参数：

载波频段：640.125-690.000MHz；

单机频段宽度：50MHz

调频方式：红外对频

发射器输出功率：16mW

最大偏移：±45KHz

拾音头：手持话筒动圈式或腰包电容式
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	智慧纳米黑板
	1
	台
	智慧教室互动黑板 1. 产品正面须显示为一个由两块接而成的平面普通黑板，其中包含两块≥86英寸液晶显示屏，整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写的功能。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。模块化设计，拆卸方便。整体外观尺寸：宽度≥4000mm ，高度≥1200mm ，厚度≤90mm。2. 核心显示：智慧黑板核心采用≥86英寸液晶显示屏，对比度≥1400:1，亮度≥450cd/㎡，可视角度≥170°，响应速度≤8ms。3. 智能黑板产品采用国内先进的投射式电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验；多点书写技术； 4. 智能黑板产品具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下。通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换。5. 智慧黑板支持HDMI、VGA、TV、window、Android等五种信号源模式下支持全屏开关、窗口一键下移功能。6. 智能黑板产品具有双系统一键切换、双系统共享USB接口、双系统网络共享。7. 为方便黑板显示画面共享，产品支持PC模式下HDMI信号输出功能，简单易用。8. 为了适应不同身高条件操作人员对黑板实际操作的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现液晶屏显示窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作。9. 接口要求：HDMI≥3；VGA≥1；Touch≥1；USB≥7；RS232≥1;Audio Out≥1；RJ45≥1，整机具备至少 3 路前置USB 接口（其中至少 1路 USB3.0，2路USB2.0）。10. 智能黑板液晶驱动主板必须与电脑主板必须为二合一设计，模块化设计，方便插拔式维护。内置喇叭≥2×15W。11. 安卓特性：自带嵌入式系统与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作。配置Android5.0或以上系统，不低于RK3288驱动芯片，不低于2G内存，不低于16G存储。在该系统下可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能。12. 智能黑板具有触摸功能与粉笔书写功能的教学触摸互动、水笔与粉笔书写功能；支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。13. 维护通用性：为了保证智慧黑板的用电使用安全，智慧黑板采用强弱电分离设计，电源模块与核心驱动模块均可独立插拔；为防止粉笔灰吸附，智慧黑板喇叭内置朝下，功率≥2x15w;14. 积木式拼接：为确保智慧黑板的整机美观性，安装维护的方便，两侧与中间互动屏之间采用积木式拼接，无任何连接线，两侧无任何电子元器件。15. 智能亮度调节：为达到在不同光照环境下的最佳显示效果，智慧黑板可通过触控菜单快捷设置白天、夜晚两种亮度模式。16. OSD触控菜单：为方便用户在任意通道下均可通过手势在屏幕上实现黑板信号源切换、windows系统快捷还原、快捷关闭电源等功能，智慧黑板支持OSD触控菜单功能，无需实体按键；17. 易用防误触：老师使用PPT课件全屏播放时可自动开启工具菜单，手指误碰到黑板不会自动翻页，需点击对应的翻页键翻页，支持PPT批注功能并可将批注保存在PPT上。18. 用电安全：智慧互动黑板产品具有静电放电抗扰、浪涌抗扰,电瞬变快速脉冲群扰。19. 散热性能：为了保证智慧黑板的使用寿命，显示模组采用长寿命设计，具有快速散热和延缓光学黄化的性能。20. 智能互动黑板具有CCC证书和节能产品认证证书。（提供3C证书和节能产品证书复印件）安卓白板软件功能：21. 软件支持智能文字、图形、公式识别。全屏中英文数字混合书写智能识别，支持智能图形识别，可以画任何规则和不规则二维图形，演示教学：如随意的五角形。22. 多媒体工具，可从软件中导入图片然后进行批注；导入PPT时可以进行全屏播放；播放视频时可以进行批注讲解、擦除操作。并且打开文件后再关闭会有缩略图呈现，可再次打开。23. 保存退出工具，可以保存白板当前所有书写内容，并且能够从软件中再次打开复习。24. 支持白板与桌面模式切换，桌面模式下，白板软件将最小化并保留浮动功能栏，可对当前桌面内容进行书写，同时可以点击擦除转换为橡皮模式擦除笔迹；可以截图和截屏，保存至本地或者保存到白板中25. 白板软件支持界面锁定，锁定后软件所有功能将不能使用，防止误操作；支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具；26. 图形工具，具有多种二维三维图形，直尺、三角尺、量角器、圆规等，并且可以自行选择图形线条粗细和颜色内置电脑配置要求：27. 采用模块化、可维护、插拔式结构设计；28. 配置不低于Intel I5-7400处理器，内存：不低于4G DDR4；硬盘： 不低于128G-SSD 固态硬盘，自带window10操作系统；29. 内置有线网卡，支持无线WiFi：IEEE 802.11n/b/g 标准，保证足够的信号强度；30. 为保证系统兼容
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	可拼接桌子
	52
	位
	每套包含6人位桌椅；

1）桌子：

1、颜色：简洁大方即可。

2、板面：饰面采用三聚氰胺面板。表面平整，纹理逼真，硬度高，有防水、耐腐蚀、耐磨、耐划、耐热、耐污染、防静电、无污染、无气味、易于清洁。

3、桌子可方便折叠，6个拼成一套
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	座椅
	52
	位
	椅子符合人体工程学，可移动，结实舒适；
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	多媒体讲桌
	1
	套
	1、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙3只；桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板；一把钥匙，通过独立的弹簧锁片，打开上层讲桌盖板，键盘抽屉，中控抽屉及展示台抽屉；

2、讲桌尺寸：长宽高（CM），关闭：110* 75* 100；展开：195*105*100；

3、气动打开15-21英寸液晶宽屏 ；

4、提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60x600mm；前置活动L型板，方便学校LOGO安装；

5、隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板 ；

6、键盘架下方隐藏储物抽屉；桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）；

7、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重60公斤 ；

8、讲桌下层采用国际标准机架式设计，带隔板；

9、可扩展IC卡电锁一卡通功能、可扩展2*30W扩音器,防盗报警器;
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	讲台显示器
	1
	台
	屏幕尺寸：21.5英寸及以上，LED显示器，最佳分辨率：1920*1080，屏幕比例：16:9，支持HDMI、VGA接口
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	无线AP
	1
	台
	1、企业级无线路由器；

2、同时连接数支持>60个终端，可靠性强；

3、网络标准：IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，IEEE 802.11a，IEEE 802.11ac，实现标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 ，工作频段支持2.4GHz和5.8GHz，实现2.4G+2.4G、2.4G+5.8G、5.8G+5.8G工作模式；

4、频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）

5、传输速率：单射频卡最大提供1300Mbps和1300Mbps接入速率，整机最大提供2600Mbps接入速率；

6、接收灵敏度：11b：-96dBm(1Mbps)，-91dBm(5Mbps)，-89dBm(11Mbps)

11a/g：-91dBm（6Mbps），-83dBm（24Mbps），-79dBm（36Mbps），-74dBm（54Mbps）

11n：-88dBm@MCS0，-70dBm@MCS7，-85dBm@MCS8，-67dBm@MCS15

11ac HT20：-88dBm（MCS0）, -63dBm（MCS9）

11ac HT40：-85dBm（MCS0）, -60dBm（MCS9）

11ac HT80：-82dBm（MCS0）, -57dBm（MCS9）

7、支持PoE+ 以太网供电（802.3at，30W标准）

8、设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别；

9、支持Web认证、802.1X认证、WAPI认证以及实现mac认证；

10有无线定位功能，可定位人员或者资产；

11支持胖/瘦AP两种工作模式的切换；

12、天线模式：要求AP内置天线，在AP的外观上不能有杆状的天线；使用定向天线阵列实现802.11n；

13、用户策略控制功能：能够和无线控制器协调实现AP下每个无线用户的安全策略控制，上下行带宽及QoS控制；

14、用户隔离功能：支持同一个AP下的用户之间的隔离，隔离后的用户将不能相互访问，能够和交换机协调实现不同AP下用户的隔离功能；
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	企业级VPN路由器
	1
	台
	LAN输出口：千兆网口；

WAN接入口：千兆网口

机身材质工艺：金属机身

企业VPN：支持；

8口PoE供电；
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	交换机
	1
	台
	16口千兆交换机，用于教室网络搭建
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	电源时序器
	1
	台
	1、整机额定输入：220V/30A；

2、每通道额定输出：220V/10A；

3、工作电压：180V-240V/50-60Hz；

4、两台机器可以进行联机控制，从而扩展为16路时序电源；

5、输出采用8个万用插座，方便各种插头插入；

7、面板带USB灯插口及RS232控制接口；

8、带过流和短路保护功能；

9、时序控制路数：8路；

10、单路额定输出电流：10A；

11、插座模式：8个万用电源插座；

12、时序开关频率：1秒/步；

13、时序通道独立开关功能：按下相应通道键实现；

14、时序联机控制：两端为6.35三芯插头信号线作联机控制线

	24
	物联网控制模块
	1
	套
	1、需内置于智慧教室终端；

2、具备物联网智能控制功能，可对灯光、风扇、空调、窗帘、幕布、新风等控制单元进行接入、管理及控制；

3、通讯模式：zigbee。

4、电源: 2V-3.6V 典型值:3.3V；模块总功耗:A无线模块不工作时平均功耗 22-25mW；B无线模块工作时平均功耗 130-135mW；C无线模块工作时峰值功耗 140-150mW；发射功率：100mW；天线功率:1dBm；

5、接收灵敏度:-97dBm；信道：11to26；

6、电流:工作电流小于55mA，待机电流小于5mA；

7、工作频段:2.4G ISM频段；

8、环境温度:-40~80℃；

9、无线传输距离:200-250m（外接5dB鞭状天线），300-400m(外接9dB鞭状天线)。
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	红外转发器
	1
	套
	1、多路红外控制器：通讯模式：zigbee；

2、可对空调、投影机、电视等红外受控设备进行管理及控制。

3、安装方式：吸顶安装；

4、无线距离：空旷50m；

5、红外发射角度180度；

6、适配器输入电压：AC100-240V  50Hz/60Hz；

7、材质：阻燃ABS；

8、待机功耗：小于0.25W；使用寿命：100万次；

9、无线接收灵敏度：大于-95dBm；无线通讯发射最大功率：20.5dB；

10、工作环境 温度:0——70℃; 湿度10%-95%
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	智能开关
	3
	套
	1、多路灯光控制器：通讯模式：zigbee；

2、采用86型开关面板，与原来的86插座兼容，可直接更换原来的按键开关面板。

3、支持电路保护，防雷击、抗电流浪冲击，适用于市场上各类型的灯具，零火线供电方式，额定负载电流10A；

4、温度环境:-10～60 度；尺寸: 86mm*86mm；

5、负载总功率：1000W；感性负载≤300W,阻性负载≤1000W,容性负载≤300W,乌丝灯；
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	单轨窗帘开关
	3
	套
	1、窗帘控制器：通讯模式：zigbee；

2、采用86型开关面板，与原来的86插座兼容。

3、支持防雷击、抗电流浪冲击；

4、AC220V零火线供电方式；负载总功率：300W；额定负载电流: 1.5A；

5、尺寸: 86mm*86mm；

6、无线频率2.4GHz，通信方式IEEE802.15.4；
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	电动窗帘
	3
	套
	1、电动窗帘电机：输入电压：100~240V；额定转速：120rpm；

2、电动窗帘导轨：产品材质铝合金；表面工艺电泳；电动开合帘轨道采用高智能家居轨道，可电动控制开合窗帘，遇阻自动停止，也可以手动开合窗帘；

3、抗老化性能强，5000次运行无拉伸，静音顺滑。

4、窗帘材质及尺寸根据实际需求进行定制
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	▲应用入口及任务、消息通知需要在钉钉平台集成，支持业务系统数据的全量采集。


注：中标人安装期间不得妨碍学校正常教学，否则应承担由于安装不当造成的一切损失。

项目交货期：签订合同后60日历天内完成本项目的供货及安装，并在采购人指定时间内通过验收。

3、服务要求

1）▲免费质保期：免费质保期3年（设备另有超过质保期规定的按原规定执行）。

2）投标人所投货物及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对采购文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对投标人的投标做出不利评定。

3）本项目为交钥匙工程。投标人须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标人提供，投标人应对本采购文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标人免费提供。

4）投标人需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

5）投标人需提供各种材料的各项检测报告及成品货物检测报告等认为需要提供的资料。
第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标办法

1、本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中商务技术分70分、报价分30分。
2、投标截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足法定家的，应按流标处理。另根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第三十三条规定，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。
五、评分细则

1、商务技术分的评定（70分） 

商务技术评分由评委成员按下列评分细则中的评分项目进行统一评判打分，并记名。评标委员会对各投标人评分的算术平均值为各投标人的商务技术分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

	序号
	评审项目
	评审标准
	分值

	1
	投标人实力
	银行信誉认证、公司获奖荣誉等情况综合评分，最高得3分。

A档：3-2.1分    B档：2-1.1分    C档：1-0分
	0-3分

	2
	产品资信
	1、具有智慧课堂系统相关计算机软件著作权登记证书，得2分；

2、具有教学app软件相关计算机软件著作权登记证书，得2分。

（提供证书复印件加盖公章，无提供不得分）
	0-4分

	3
	备课资源知识产权证明
	智慧课堂系统提供相关的备课资源或者课堂引用资源，应无版权问题，

1、对于备课资源库中所引用的教参图书须无版权问题，投标人需提供8份以上相关的知识产权证明或者授权证明材料，满足得2分，每少一份扣0.5分，本项最多扣2分。

2、对于备课资源库中所引用的学术期刊资源须无版权问题，投标人需8份以上知识产权证明或者授权证明材料，满足得2分，每少一份扣0.5分，本项最多扣2分。

3、对于备课资源库中所引用的教育视频资源须无版权问题，投标人需8份以上知识产权证明或者授权证明材料，满足得2分，每少一份扣0.5分，本项最多扣2分。
	0-6分

	4
	投标产品的性能指标
	投标产品的性能指标及技术参数响应程度进行评分：

1、完全满足采购文件需求，得18分；

2、完全满足采购文件需求且部分指标优于采购文件的，每有一项参数优于采购文件的加0.5，最高加4分；

3、部分参数未满足采购需求的，在18分的基础上每有一项参数不满足采购文件的扣0.5分，最多扣18分；
	0-22分

	5
	系统演示

（投标人需按要求准备系统演示

（可以真实系统演示或视频演示），PPT形式或未提供演示的不得分）
	可以通过备课系统建课，支持播放视频同时插入、替换不同的题目和PPT图片。
	0-3分

	
	
	课程建设可与智慧课堂软件完整对接，老师在课堂中，可随意调用备课系统中的内容。
	0-3分

	
	
	系统具有云盘功能，教师可以将平台上传的资源存储在云盘中。
	0-2分

	
	
	通过智慧课堂软件系统可以实现签到、评分、随机选人、抢答、投票、测验、主题讨论、白板等功能，学生可以利用手机或平板实时参与教学互动。
	0-3分

	
	
	单独利用智慧课堂软件大屏端、侧屏端、学生端系统通过网络的方式可以实现教师端屏幕共享给学生端及侧屏端、实现学生端屏幕展示到大屏端及侧屏端、实现侧屏端画面可同步分享到大屏端、支持教师手机端课程内容同步分享到大屏端等功能，以实现多屏互动。
	0-3分

	
	
	教师通过智慧课堂系统授课，智慧课堂结束之后，会形成一套课堂质量报告。
	0-2分

	6
	项目实施方案
	项目实施方案（货物运输、装配、人员培训、设备调试等方面），根据方案合理性、可行性、学校整体教学信息化建设的契合性进行评分
	0-5分

	7
	类似项目业绩
	自2019年1月1日起至投标截止日之前，每提供一个类似项目业绩（类似项目指智慧教室系统设备类项目）得0.5分，最高得2分。（提供业绩合同复印件加盖公章，以合同签订时间为准，无提供不得分。）
	0-2分

	8
	培训方案
	根据投标人针对本次项目提供详细、切实可行的培训方案等，根据培训方案等综合评审打分。
	0-3分

	9
	售后服务
	故障响应的修复时间、设备维护及保障措施。
	0-3分

	
	
	根据投标人售后服务方案（售后服务、具体保修条款、备品备件和专用工具、售后服务点的设置）打分。
	0-3分

	10
	质保期
	在满足免费质保期3年的前提下，免费延长1年得1.5分，最高得3分。
	0-3分


系统演示:

设置系统演示环节，评标委员会根据系统演示内容进行评审给分。投标人代表可在系统演示完结后自行离开评审现场；

投标人需根据采购文件评审要求准备系统演示，系统演示时长不得超过15分钟。如投标人未提供或未按要求提供系统演示，评标委员会可能对其造成不利评判；

本次系统演示在温州经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院行政楼516室进行，最多允许进入2名投标人代表，请自行准备好系统演示设备或U盘。投标人代表建议在投标截止时间前到达现场。逾期造成对投标人不利的评审的，其后果由投标人自行承担。

2、报价分的评定（30分）

满足采购文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比，计算出商务报价评分值。（保留小数2位）：

1） 有效投标人的投标价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2） 其他投标人的价格分按以下公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标人投标价）×30%×100（保留小数2位）

3）▲本项目采购预算为36.6万元。投标人投标报价如超过采购预算的，其投标文件做无效标处理。

4）所有投标人投标报价均超采购预算，采购人无法支付的,重新组织采购。
3、有效投标人的综合得分为商务技术分和报价分的总和。

4、评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（商务技术分及报价分之和）高低进行排序，综合得分前二名投标人依次作为第一、第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的以报价分得分高的优先；综合得分相同且报价分得分相同的，由评标委员会随机抽签决定排序。

六、定标办法
本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。若中标候选人放弃中标资格；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因第一中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

七、确定中标人

    评标结束后，采购人将在浙江政府采购网、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团有限公司网站、浙江东方职业技术学院网站上公示中标结果。公示期结束，且在规定期限内采购代理机构将向中标人发出中标通知书。
八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购机构备查。
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